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(Juridinio (-ių asmens (-ų) kodas (-ai))


UAB „VAATC“ Lvivo g. 89-75, LT- 08104, Vilnius, tel.: (8~5) 213 03 97,
faks.: (8~5) 233 32 54, el. paštas: info@vaatc.lt
(Ūkinės veiklos vykdytojo (-ų), teikiančio (-ių) paraišką, pavadinimas (-ai), buveinės adresas (-ai), tel. Nr., el. paštas (-ai))

Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė Pilaitės pr. 50, Vilnius
(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

Taisyklių 1 priedo 3.1 punktas – apdorojamos atliekos ir vykdoma veikla, kuriai vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528, 1 priede nurodytoms veikloms nereikia leidimo
(kokius kriterijus pagal Taisyklių 1 priedą atitinka įrenginys)

UAB „VAATC“ aplinkosaugos specialistas Marius Banaitis
Tel.: 8~5 210 42 54, 8~652 09990, faks.: 8~5 233 32 54, el. paštas: mariusb@vaatc.lt
(kontaktinio (-ių) asmens (-ų) duomenys, tel. Nr., el. paštas (-ai))

           2026-07-17
(paraiškos užpildymo data)


BENDROJI PARAIŠKOS DALIS

1. Informacija apie įrenginį (jo dalį, kelis įrenginius ar jų dalis), jame vykdomą ir numatomą vykdyti veiklą:

Veiklos vykdytojas - UAB „VAATC“, įmonės kodas 181705485, Lvivo g. 89-75, LT- 08104, Vilnius.
Įrenginio pavadinimas ir adresas - didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė (toliau - DGASA) Pilaitės pr., 50, Vilnius.
Įrenginyje, vykdoma veikla – nepavojingųjų ir pavojingųjų atliekų, kurių negalima surinkti kartu su mišriomis komunalinėmis atliekomis, priėmimas, laikinasis laikymas, surinktų atliekų perdavimas atliekų tvarkytojams, atliekų paruošimas pakartotiniam naudojimui.

Kontaktinio asmens duomenys – aplinkosaugos specialistas Marius Banaitis, tel.: (+370) 652 09990, faks.: (8~5) 233 32 54, el. paštas: marius.banaitis@vaatc.lt.  

2. Trumpa aprašomoji informacija apie visus toje vietoje (ar keliose vietose, jei leidimo prašoma vienos savivaldybės teritorijoje esantiems keliems įrenginiams) to paties veiklos vykdytojo eksploatuojamus ir (ar) planuojamus eksploatuoti įrenginius, galinčius sukelti teršalų išmetimą ar išleidimą, nurodant įrenginių techninius parametrus neatsižvelgiant, ar įrenginiai atitinka Taisyklių 4.3 papunktį

Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje UAB „VAATC“ eksploatuoja didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles Pumpėnų g. (pagal 2018-01-05 taršos leidimą Nr. VR-4.7-V-02-323/TL-V.7-75/2017, atstumas iki aikštelės – 3,1 km), Pramonės g. (pagal 2012-10-01 TIPK leidimą Nr. VR-4.7-V-02-323 , atstumas iki aikštelės – 19,1 km), Kazlausko g. (pagal 2025-08-06 taršos leidimą Nr. TL-V.7-200/2025, atstumas iki aikštelės – 7,2 km),  Graičiūno g. (pagal 2012-10-01 TIPK leidimą Nr. VR-4.7-V-02-322 , atstumas iki aikštelės – 11,4 km), Liepkalnio g. (pagal 2017-10-12 taršos leidimą Nr. VR-4.7-V-02-325/TL-V.7-68/2017 atstumas iki aikštelės – 11,7 km), Sausupio g. (pagal 2025-08-22 taršos leidimą Nr. Nr. TL-V.7-201/2025, atstumas iki aikštelės – 7,7 km). Šiose aikštelėse taip pat vykdomas atliekų priėmimas iš atliekų turėtojų, laikinasis laikymas,  surinktos atliekos vėliau perduodamos atliekų tvarkytojams ir jokios kitos atliekų tvarkymo veiklos nėra vykdomos. Taip pat UAB „VAATC“ Vilniaus miesto savivaldybėje eksploatuoja didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelę Graičiūno g. (pagal 2020-06-19 TIPK leidimą Nr. T-V.7-32/2020, atstumas iki aikštelės – 11,4 km), šioje aikštelėje atliekamas atliekų paruošimas (smulkinimas, ardymas), paruoštos atliekos perduodamos atliekų tvarkytojams.
[bookmark: _Hlk53669277]
3. Planuojamo eksploatuoti įrenginio ar įrenginių projektinis pajėgumas pagal Taisyklių 1 priede nurodytus kriterijus, išsamus įrenginyje ar įrenginiuose vykdomos ir planuojamos vykdyti ūkinės veiklos, naudojamų technologijų aprašymas (įskaitant išmetamų ar išleidžiamų teršalų šaltinius, išmetamus ar išleidžiamus teršalus, jei jie neįrašyti specialiosiose paraiškos dalyse). Naujam įrenginiui nurodoma statybos pradžia ir planuojama ūkinės veiklos pradžia

Į DGASA yra priimamos šios atliekos: popierius ir kartonas, tekstilė, plastikas, stiklas, mediena (neapdorota), naudotos padangos, metalo laužas, statybinės atliekos, žaliosios atliekos, didelių gabaritų atliekos, nepavojingos elektros ir elektroninės įrangos atliekos, buityje susidarančios pavojingosios atliekos. Priimtos atliekos laikinai laikomos, vėliau perduodamos tolimesniems atliekų tvarkytojams tvarkymui ar šalinimui, taip pat aikštelėje numatytas atliekų paruošimas pakartotiniam naudojimui.

Įrenginio projektinis pajėgumas – atliekų laikinasis laikymas 5081,24 t/metus, iš jų nepavojingųjų atliekų – 4897 t, pavojingųjų atliekų – 184,24 t, didžiausias vienu metu laikomas atliekų kiekis – 165,03 t (iš jų 20,33 t pavojingųjų atliekų). Įrenginio metinis pajėgumas apskaičiuotas įvertinant numatomą vienu metu laikomų atliekų kiekį ir planuojamą atliekų išvežimo dažnumą, kuris nustatomas kiekvienam konkrečiam atliekų srautui. Metinis įrenginio pajėgumas nurodytas aikštelės techniniame projekte, kuriam išduotas statybos leidimas. DGASA atliekų naudojimo ar šalinimo reglamentas, kuriame pateikiama informacija apie DGASA vykdomą veiklą, pateikiamas priede.

Aikštelėje taip pat įrengta daiktų dalijimo stotelė „Dėk‘ui“. Gyventojas pristatys daiktą į „Dėk’ui“ stotelę. Dalijimosi daiktais stotelėse „Dėk’ui“ bus priimami daiktai iš fizinių ir (ar) juridinių asmenų. Gyventojui atnešus daiktą su tikslu jį atiduoti kaip tinkamą naudoti, jis nebus registruojamas kaip atlieka. Daiktai, nukreipiami pakartotiniam naudojimui turi būti tinkami naudoti pagal tiesioginę paskirtį: neskleidžiantys blogo kvapo, neužteršti, tvarkingi, nesulūžę. Dalijimuisi draudžiama pristatyti pavojinguosius skysčius (pavyzdžiui dažus, lakus ir pan.), kurie nėra supakuoti originalioje, nepažeistoje, sandarioje pakuotėje ir daiktus, kuriuose yra pavojingų medžiagų ar dujų (liuminescensinės lempos, gyvsidabrinės lempos ir kt.). Į stoteles ,,Dėk`ui“ nėra priimami daiktai, dėl kurių būklės ar sudėties gali kilti pavojus aplinkai ar žmonių sveikatai, taip pat jeigu dėl jų savybių jų neįmanoma patalpinti stotelių ,,Dėk`ui“ patalpose ar yra kitų aplinkybių, dėl kurių priėmus daiktus gali būti sutrukdyta stotelių ,,Dėk`ui“ veikla. Specialūs tyrimai ar bandymai dėl pakartotiniam naudojimui priimamų daiktų neatliekami. Gyventojai daiktus galės atsiimti nustatytu laiku (aikštelės darbo dienomis ir (ar) valandomis), atvykę į „Dėk’ui“ stotelės patalpas. Daiktas, kuris nebuvo paimtas per 2 mėnesius, vertinamas ir sprendžiama dėl tolesnio jo naudojimo poreikio. „Dėk’ui“ stotelėse laikomiems daiktams kas 2 mėnesius bus atliekamas vertinimas – bus nustatoma, ar daiktą palikti stotelėje, ar nurašyti kaip atlieką. Daiktas, nusprendus jį utilizuoti, bus nurašomas ir apskaitomas kaip atlieka Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (toliau - GPAIS), vadovaujantis Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse nustatytais reikalavimais. Susidariusios atliekos yra perkeliamos į DGASA atliekų laikymo zonoje esantį atitinkamą konteinerį ar kitas Aikštelėje įrengtas atliekų laikymo zonas. Atlieka perduodama tolimesniam atliekų tvarkytojui. Atliekos iš DGASA atliekų laikymo zonos periodiškai perduodamos tolimesniems atliekų tvarkytojams. 
Aikštelės darbuotojas atliekų priėmimo metu pastebėjęs, kad atlieka gali būti tinkama pakartotiniam panaudojimui gali ją priskirti prie atliekų tinkamų pakartotiniam naudojimui. Atlieka nunešama į „Dėk‘ui“ stotelėje atliekų laikymo zoną. Šios atliekos, operatoriaus iniciatyva atrinktos iš bendro srauto, bus kaupiamos atskiroje „Dėk’ui“ stotelės atliekų laikymo zonoje. Šios atliekos laikomos „Dėk’ui“ stotelėje neviršijant atliekų laikymui nustatytų terminų: pavojingosios – iki 1 metų, nepavojingosios – iki 3 metų.

Atliekų paruošimas naudoti pakartotinai vykdomas pagal šiuos atliekų naudojimo veiklos kodus: R3, R4, R5. Vykdomi atliekų paruošimo naudoti pakartotinai veiksmai, pvz., dulkių nuvalymas ar smulkūs surinkimo darbai naudojant atsuktuvą, kiti remonto darbai nebus atliekami. Atliekų paruošimas naudoti pakartotinai ir laikymas vykdomas 125 m2 ploto stotelės „Dėk‘ui“ pastate. Atliekamas pakartotinis įvertinimas, ar atlieka tinkama naudoti pakartotinai po paruošimo. Atlikus paruošimo naudoti pakartotinai veiksmus, operatorius pakartotinai įvertins atliekų būklę ir funkcionalumą, nustatydamas, ar atliekos atitinka reikalavimus naudoti pagal tiesioginę paskirtį. Bus įvertinama, ar pašalinti nedideli defektai ir atlikti smulkūs paruošimo darbai, užtikrina tinkamą atliekos veikimą ir netrukdo atliekai pilnavertiškai atlikti numatytas funkcijas. Jeigu po įvertinimo nustatoma, kad atlieka gali būti naudojama pagal tiesioginę paskirtį, atlieka apskaitoma kaip daiktas. Operatorius daiktą perkelia į „Dėk’ui“ stotelės pastatą, į daiktų saugojimo iki atidavimo zoną, kur jie  laikomi iki atidavimo naujiems naudotojams. Jei daiktas nebus paimtas per 2 mėnesius, bus atliekamas vertinimas, ar daiktą palikti stotelėje, ar nurašyti kaip atlieką. Daiktas, nusprendus jį utilizuoti, bus nurašomas ir apskaitomas kaip atlieka GPAIS, vadovaujantis Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse nustatytais reikalavimais. Susidariusios atliekos yra perkeliamos į DGASA atliekų laikymo zonoje esantį atitinkamą konteinerį ar kitas Aikštelėje įrengtas atliekų laikymo zonas. Atlieka vėliau perduodama tolimesniam atliekų tvarkytojui.

[bookmark: _Hlk493663295]DGASA veiklos metu tiesiogiai į aplinką teršalai neišmetami – DGASA nėra stacionarių oro taršos šaltinių. DGASA veikloje susidarančios buitinės nuotekos surenkamos į hermetišką 6,6 m3 talpos rezervuarą. Rezervuarui užsipildžius buitinės nuotekos asenizacine mašina išvežamos į valymo įrenginius. DGASA yra įrengti nuotekų valymo įrenginiai paviršinėms nuotekoms. Paviršinės nuotekos, surenkamos nuo asfaltuoto aikštelės paviršiaus, nuotekų valomos 6 l/s našumo paviršinių nuotekų valymo įrenginiuose SEPKO-6/1200 roto. Išvalytos nuotekos nuvedamos į infiltracinę sistemą Wavin Azura. Infiltracinė sistema susideda iš infiltracinių kasečių. Iš nuotekų valymo įrenginių sukaupti naftos produktai ir dumblas išvežami į artimiausią perdirbimo įmonę. Po naftos gaudyklės pastatytas kontrolinis šulinys su uždaromąja armatūra, kad būtų užkirstas kelias aplinkos taršai (avarijos arba valymo įrenginių remonto metu). Informacija apie nuotekų valymo įrenginius pateikiama priede. DGASA veikloje gamybinių nuotekų nesusidaro. 

Įrenginiui leidimas reikalingas pagal Taisyklių 1 priedo 3.1 punkte nustatytą reikalavimą – apdorojamos atliekos ir vykdoma veikla, kuriai vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528, 1 priede nurodytoms veikloms nereikia leidimo.

DGASA veikla pradėta 2013 metais, planuojama ūkinės veiklos, numatant atliekų paruošimą pakartotiniam panaudojimui, pakeitus leidimą pradžia – 2025 m. rugsėjo mėn.

4. Informacija, ar įrenginys atitinka bent vieną Taisyklių 1 priedo 1 priedėlyje nurodytą kriterijų; jei taip, – nurodomas konkretus kriterijus (kriterijai)
DGASA vykdomos veiklos metu neviršijami Taisyklių 1 priedo 1 priedėlyje nurodyti kriterijai – DGASA surenkamos atliekos nepasižymi biologiniu skaidumu, surinktos atliekos perduodamos atliekų tvarkytojams.

3.1. apdorojamos atliekos (naudojamos ar šalinamos, įskaitant laikymą ir paruošimą naudoti ir šalinti), išskyrus atvejus, kai vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, 1 priedu tokiai veiklai reikalingas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas

5. Įrenginio eksploatavimo vietos sąlygos (aplinkos elementų, į kuriuos bus išmetami ar išleidžiami teršalai foninis užterštumo lygis pagal atskirus iš įrenginio veiklos vykdymo metu išmetamus ar išleidžiamus teršalus, geografinės sąlygos (kalnas, slėnis ir pan., atvira neapgyvendinta vietovė ir kt.). Foninis aplinkos oro užterštumo lygis yra pagal foninio aplinkos oro užterštumo ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarką įvertintas aplinkos oro užterštumo lygis.

Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės, įrengtos Pilaitės pr. 50, Vilnius, žemės sklypo (unikalus Nr. 4400-2019-4281), pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo teritorijos, bendras žemės sklypo plotas yra 3000 m2.). Į bendrovės teritoriją įvažiuojama iš Pilaitės pr. Aikštelėje yra įrengta inžinerinė infrastruktūra (vandentiekio, paviršinių nuotekų, elektros energijos tinklai). 1 pav. pateikiama aikštelės situacijos schema.
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1 pav. Aikštelės situacijos schema
DGASA teritorija ribojasi su užstatytais sklypais. Artimiausios gyvenvietės (2) Elbingo g. 87, 89 (iš pietų pusės), Tvankstos g. 3 (iš pietryčių pusės), Karaliaučiaus g. 13A (iš pietryčių pusės). Mažiausias atstumas nuo DGASA iki artimiausios gyvenvietės, kuri nutolusi pietų kryptimi - 15 m. Aikštelės sklypo esama padėtis pavaizduota 2 paveiksle.
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2 pav. Esama sklypo padėtis
Artimiausi DGASA visuomeninės (švietimo) paskirties objektai - teniso klubas "Balzekas Tennis School" (adresas: Vilniaus m. Karaliaučiaus g. 16B-13), nutolęs nuo DGASA pietryčių kryptimi apie 220 m. Kitos artimiausios Švietimo ir mokslo institucijos: VšĮ "Jukaris" (adresas: Karaliaučiaus g. 16A-17, Vilnius), nutolusi nuo DGASA pietryčių kryptimi apie 260 m, Viešoji įstaiga Krikščioniškas vaikų darželis (adresas: Vilnius, Vydūno g. 20-43), nutolusi nuo DGASA pietryčių kryptimi apie 280 m, UAB "Po sparneliu" (adresas: Vilniaus m. Vydūno g. 18-65), nutolusi nuo DGASA pietryčių kryptimi apie 340 m ir UAB "ŽINIŲ MEDIS" (adresas: Vilnius, Vydūno g. 16-61), nutolusi nuo DGASA pietryčių kryptimi apie 450 m. Artimiausia gydymo įstaiga – Pilaitės poliklinika (adresas: Karaliaučiaus g. 11, Vilnius) nuo DGASA nutolusi pietryčių kryptimi apie 130 m. Gamybinių įmonių arti DGASA nėra. 3 pav. pateikiama DGASA padėtis švietimo ir gydymo įstaigų atžvilgiu.
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	3 pav. DGASA padėtis švietimo įstaigų (kairėje) ir gydymo įstaigų (dešinėje) atžvilgiu



Kurortinių teritorijų šalia DGASA nėra. DGASA teritorijoje nėra saugomų teritorijų, įskaitant „Natura 2000“ teritorijas ir jose saugomas Europos bendrijos svarbos natūralias buveines bei rūšis. Artimiausia saugoma teritorija – Griovių geomorfologinis draustinis (identifikavimo kodas: 0210200000027; steigimo tikslas: išsaugoti Neries paslėnio erozinio kalvyno fragmentą su ryškiomis griovų tipo formomis), kuris nuo DGASA vietos pietvakarių kryptimi yra nutolęs apie 1,8 km atstumu. Kita artimiausia saugoma teritorija – Medžiakalnio geomorfologinis draustinis (identifikavimo kodas: 0210200000023; steigimo tikslas: išsaugoti Baltijos aukštumų lankui būdingą smulkia-kalvių ruožo fragmentą), kuris nuo DGASA vietos šiaurės vakarų kryptimi yra nutolęs apie 2,9 km atstumu. 

DGASA sklypas nepatenka į vandenviečių apsaugos zonų juostas. Artimiausia DGASA atžvilgiu vandenvietė nutolusi 230 m atstumu šiaurės vakarų kryptimi (žemės gelmių registro Nr. 5815, vandenvietės pavadinimas: UAB "Briko LT", gamtinių išteklių rūšis: geriamasis gėlas vanduo, vandenvietės grupė: II), VAZ juostos pavadinimas: 1_JUOSTA (1) UAB "Briko LT". Kita artimiausia vandenvietė nutolusi 800 m atstumu šiaurės vakarų kryptimi (žemės gelmių registro Nr. 5858, vandenvietės pavadinimas: UAB "Egilis" (Vilniaus m.), gamtinių išteklių rūšis: geriamasis gėlas vanduo, vandenvietės grupė: II), VAZ juostos pavadinimas: 1_JUOSTA (1) UAB "Egilis" (Vilniaus m.). 4 pav. pateikiama DGASA aikštelės padėtis požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonų atžvilgiu
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4 pav. DGASA aikštelės padėtis požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonų atžvilgiu
DGASA veiklos metu tiesiogiai į aplinką teršalai neišmetami – DGASA nėra stacionarių oro taršos šaltinių. DGASA veikloje susidarančios buitinės nuotekos surenkamos į hermetišką 6,6 m3 talpos rezervuarą. Rezervuarui užsipildžius buitinės nuotekos asenizacine mašina išvežamos į valymo įrenginius. DGASA yra įrengti nuotekų valymo įrenginiai paviršinėms nuotekoms. Paviršinės nuotekos, surenkamos nuo asfaltuoto aikštelės paviršiaus, nuotekų valomos 6 l/s našumo paviršinių nuotekų valymo įrenginiuose SEPKO-6/1200 roto. Išvalytos nuotekos nuvedamos į infiltracinę sistemą Wavin Azura. Infiltracinė sistema susideda iš infiltracinių kasečių. Iš nuotekų valymo įrenginių sukaupti naftos produktai ir dumblas išvežami į artimiausią perdirbimo įmonę. Po naftos gaudyklės pastatytas kontrolinis šulinys su uždaromąja armatūra, kad būtų užkirstas kelias aplinkos taršai (avarijos arba valymo įrenginių remonto metu).

DGASA aikštelės planuojamos ūkinės veiklos poveikio vertinimo metu buvo nagrinėjamas su aikštelės veikla susijusio transporto poveikis aplinkai (lentelėje pateikiamas metinis aplinkos oro teršalų kiekis) – įvertinta, kad  numatomas vietinis bendras aplinkos oro taršos padidėjimas dėl mobilių taršos šaltinių įtakos yra nežymus, reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai ir visuomenės sveikatai dėl teritorijoje manevruojančio autotrans-porto nebus daromas.
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Mobilių taršos šaltinių metiniai aplinkos oro teršalų kiekiai

Pagal nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašą, DGASA sklypo paskirtis – kita, naudojimo būdas  yra atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo teritorija. DGASA teritorijos gretimybėse yra išvystyta inžinerinė infrastruktūra, į teritoriją įvažiuojama iš Pilaitės pr. (šiaurinė sklypo pusė). 

6. Priemonės ir veiksmai teršalų išmetimo ar išleidimo iš įrenginio prevencijai arba, jeigu to padaryti neįmanoma, – iš įrenginio išmetamo ar išleidžiamo teršalų kiekio mažinimui; kai įrenginyje vykdomos veiklos ir su tuo susijusios aplinkos taršos intensyvumas pagal technologiją per metus (ar per parą) reikšmingai skiriasi arba tam tikru konkrečiu periodu veikla nevykdoma, pateikiama informacija apie skirtingo intensyvumo veiklos vykdymo laikotarpius;

[bookmark: _Hlk483379864]Visi įmonės darbuotojai savo darbe vadovaujasi galiojančiais Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos teisės aktais, taršos leidime bei kituose norminiuose dokumentuose nustatytais reikalavimais bei darbo procedūromis ir instrukcijomis. Atskiras teršalų išmetimo (išleidimo) iš įrenginio prevencijos planas neteikiamas.

[bookmark: _Hlk497225755]DGASA yra įrengti nuotekų valymo įrenginiai paviršinėms nuotekoms. Paviršinės nuotekos, surenkamos nuo asfaltuoto aikštelės paviršiaus, valomos 6 l/s našumo paviršinių nuotekų valymo įrenginiuose SEPKO-6/1200 roto. Išvalytos nuotekos nuvedamos į infiltracinę sistemą Wavin Azura. Infiltracinė sistema susideda iš infiltracinių kasečių. Iš nuotekų valymo įrenginių sukaupti naftos produktai ir dumblas išvežami į artimiausią perdirbimo įmonę. Po naftos gaudyklės pastatytas kontrolinis šulinys su uždaromąja armatūra, kad būtų užkirstas kelias aplinkos taršai (avarijos arba valymo įrenginių remonto metu). Informacija apie nuotekų valymo įrenginius pateikiama priede. DGASA veikloje susidarančios buitinės nuotekos surenkamos į hermetišką 6,6 m3 talpos rezervuarą. Rezervuarui užsipildžius buitinės nuotekos asenizacine mašina išvežamos į valymo įrenginius. DGASA veikloje gamybinių nuotekų nesusidaro. Stacionarių oro taršos šaltinių DGASA aikštelėje nėra.

7. Įrenginyje numatytos (naudojamos) atliekų susidarymo prevencijos priemonės (taikoma ne atliekas tvarkančioms įmonėms).

DGASA vykdoma atliekų tvarkymo veikla, todėl informacija apie prevencijos priemones neteikiama.

8. Planuojami naudoti vandens šaltiniai, vandens poreikis, nuotekų tvarkymo būdai. Ši informacija neteikiama, jei yra pateikta specialiosiose paraiškos dalyse „Nuotekų tvarkymas ir išleidimas“ ir (ar) „Vandens išgavimas iš paviršinių vandens telkinių“.

DGASA darbuotojų buitinėms reikmėms per metus bus sunaudota 38,0 m3 vandens, maksimalus paros debitas – 0,15 m3. Vanduo buitinėms reikmėms naudojamas iš esamo vandentiekio tinklo. DGASA veikloje susidarančios buitinės nuotekos surenkamos į hermetišką 6,6 m3 talpos rezervuarą. Rezervuarui užsipildžius buitinės nuotekos asenizacine mašina išvežamos į valymo įrenginius. Buitinės nuotekos apskaitomos pagal apskaitos prietaiso rodmenis. Gaisrai būtų gesinami iš Pilaitės DGASA apylinkėse įrengtų antžeminių gaisrinių hidrantų: Elbingo g. ir Tvankstos g. Sunaudoto vandens kiekis bus apskaitomas pagal vandens apskaitos mazge įrengto apskaitos prietaiso rodmenis. Sutartis pateikiama priede. 

Paviršinės nuotekos surenkamos nuo asfaltuotos teritorijos (asfaltuotos dangos plotas – 0,1785 ha), kurioje stovi nepavojingoms atliekoms skirti atliekų surinkimo konteineriai, dalis konteinerių yra uždari. Aikštelės eksploatacijos metu stebimas konteinerių užpildymas, būklė, esant poreikiui konteineriai izoliuojami nuo kritulių, todėl paviršinių nuotekų taršos padidėjimas dėl DGASA vykdomos veiklos nenumatomas. Paviršinių nuotekų kiekis apskaičiuojamas pagal teritoriją, nuo kurios surenkamos nuotekos, plotą ir kritulių kiekį. Paviršinės nuotekos valomos 6 l/s našumo paviršinių nuotekų valymo įrenginiuose SEPKO-6/1200 roto. Išvalytos nuotekos nuvedamos į infiltracinę sistemą Wavin Azura. Infiltracinė sistema susideda iš infiltracinių kasečių. Iš nuotekų valymo įrenginių sukaupti naftos produktai ir dumblas išvežami į artimiausią perdirbimo įmonę. Po naftos gaudyklės pastatytas kontrolinis šulinys su uždaromąja armatūra, kad būtų užkirstas kelias aplinkos taršai (avarijos arba valymo įrenginių remonto metu). Artimiausias vandens telkinys yra upė Varnė (kodas: 12010482), kuri nuo ūkinės veiklos vietos vakarų kryptimi yra nutolusi apie 230 m. 

Informacija apie nuotekų valymo įrenginius pateikiama priede. DGASA veikloje gamybinių nuotekų nesusidaro. Priede pateikiamas suvestinis inžinerinių tinklų planas.

9. Informacija apie įrenginio neįprastas (neatitiktines) veiklos sąlygas ir numatytas priemones taršai sumažinti, kad nebūtų viršijamos aplinkos kokybės normos; informacija apie tokių sąlygų galimą trukmę, pagrindžiant, kad nurodyta trukmė yra įmanomai trumpiausia, (išskyrus atvejus, kai ši informacija pateikiama specialiosiose paraiškos dalyse).

[bookmark: _Hlk199338347]Neįprastų (neatitiktinių) įrenginio veiklos (eksploatavimo) sąlygų nenumatoma. Aikštelės teritorija, remiantis potvynių grėsmės ir potvynių rizikos žemėlapiu (https://potvyniai.aplinka.lt/map) nepatenka į liūčių potvynių rizikos teritorijas. Aikštelėje įrengtas kontrolinis šulinys su uždaromąja armatūra, kad būtų užkirstas kelias aplinkos taršai (avarijos arba valymo įrenginių remonto metu). 

Aikštelėje numatytos priemonės atliekų išsiliejimų tvarkymui (neutralizavimui). Išsiliejusių atliekų tvarkymui DGASA skirtos priemonės (asmeninės apsaugos priemonės, tuščios statinės, lipnaus popieriaus etiketės statinėms paženklinti, sugeriančios medžiagos (smėlis, granuliuotas molis, pjuvenos), dezinfekcinis tirpalas, šluotos, kastuvai, raktai statinėms atidaryti, metaliniai piltuvai), o atliekų išsiliejimų neutralizavimui DGASA laikomi milteliniai ir granuliuoti sorbentai. Aikštelėje taip pat numatytos priemonės ir gaisrų gesinimui (pvz. milteliniai gesintuvai ir angliarūgštinis gesintuvas).

Siekiant sumažinti galimą DGASA veiklos poveikį aplinkos kokybei, nuolatos stebimas DGASA laikomų atliekų kiekis ir atliekų būsena - DGASA personalas turi patikrinti, ar visuose konteineriuose pakanka vietos įvairių rūšių atliekoms priimti. Kiekvienas naudojamas konteineris pažymėtas, nurodant, kokios rūšies atliekoms jis skirtas. Pilnai pripildyti nepavojingųjų atliekų konteineriai uždengiami brezentu, konteinerių bei talpų pripildymas ir būklė (pratekėjimai ir pan.) tikrinama kasdien.

10. Statybą leidžiančio dokumento numeris ir data, kai jį privaloma turėti teisės aktų nustatyta tvarka, ir jo nuoroda, jei dokumentas viešai paskelbtas;

Aikštelės įrengimo (statybos) darbai atlikti pagal 2012-04-03 statybos leidimą Nr. 12-0714. Statybos leidimo kopija pateikiama priede.

11. Jei atliktos atrankos ar poveikio aplinkai vertinimo procedūros – PAV sprendimo ar atrankos išvados data, numeris ir išsami informacija, kaip įgyvendintos ar bus iki ūkinės veiklos vykdymo pradžios įgyvendintos PAV sprendime nustatytos planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo sąlygos ir priemonės išvengti aplinkai reikšmingo neigiamo poveikio, jį sumažinti, atkurti, kas pažeista ir (ar) jį kompensuoti, atrankos išvadoje nurodytos priemonės išvengti aplinkai reikšmingo neigiamo poveikio ir (ar) užkirsti jam kelią, kurios turi būti įgyvendintos iki ūkinės veiklos vykdymo pradžios ar ūkinės veiklos vykdymo (įrenginio eksploatavimo) metu.

2025-07-18 Nr. Aplinkos apsaugos agentūra raštu Nr. (30-4)-A4E-7439 patvirtino atrankos išvadą, pagal kurią poveikio aplinkai vertinimas planuojamai ūkinei veiklai (nepavojingų ir pavojingų atliekų laikymo pajėgumų išplėtimas bei atliekų paruošimas pakartotiniam naudojimui) neprivalomas. Priemonės kurios pagal atrankos išvadą turi būti įgyvendintos iki ūkinės veiklos vykdymo pradžios jau yra įdiegtos (aikštelė padengta kieta, vandeniui nelaidžia danga (asfaltas) su paviršinių nuotekų surinkimo, valymo ir išleidimo sistema, objekto teritorijoje įrengtos visos atliekų tvarkymo funkcinės zonos, pilnai sukomplektuota atliekų tvarkymui reikalinga įranga ir priemonės, DGASA teritorija yra aptverta tvora, kuri riboja pašalinių asmenų patekimą į DGASA, aikštelėje įrengta teritorijos stebėjimo vaizdo kameromis sistema).

12. Jei vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymu atliktas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas, pateikiama nuoroda į poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentus. Ši informacija teikiama, jei įrenginys atitinka bent vieną Taisyklių 1 priedo 1 priedėlyje nurodytą kriterijų.

2018 m. buvo atliktas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas, kuriuo buvo siekiama nustatyti DGASA sanitarinės apsaugos zonos dydį. 2018-03-27 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos priėmė sprendimą Nr. (10-11 14.3.4 E)BSV-7580, kuriuo buvo nustatyta 0,3 ha sanitarinės apsaugos zona, sutampanti su sklypo riba.

[bookmark: _Hlk199338583]Vertinimo metu buvo įvertintas aikštelės veiklos poveikis. Ūkinės veiklos įtakojamas dienos triukšmo lygis ties įmonės sklypo ribomis ir artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje neviršys Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtintoje Lietuvos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ (toliau – HN 33:2011) patvirtinimo“, reglamentuojamų ekvivalentinių triukšmo ribinių verčių. Su ūkine veikla susijusio autotransporto sukeliamas triukšmo lygis nereikšmingas ir neįtakoja bendro triukšmo lygio artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje. Aikštelėje nėra stacionarių oro taršos šaltinių. Aikštelėje surenkamos atliekos nepasižymi biologiniu skaidumu, todėl kvapų sklaidos nebus. Aikštelė prižiūrima, atliekos laikomos nustatytose vietose (konteineriuose, rietuvėse), todėl neigiamos įtakos psichologinei visuomenės sveikatai neturės. 

ŽALIAVŲ, KURO IR CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ NAUDOJIMAS GAMYBOJE

1 lentelė. Įrenginyje naudojamos žaliavos, kuras ir papildomos medžiagos.
	Eil. Nr.
	Žaliavos, kuro rūšies arba medžiagos pavadinimas
	Planuojamas naudoti kiekis, matavimo vnt. (t, m3 ar kt. per metus)
	Kiekis, vienu metu saugomas vietoje (t, m3 ar kt. per metus), saugojimo būdas (atvira aikštelė ar talpyklos, uždarytos talpyklos ar uždengta aikštelė ir pan.)

	1
	2
	3
	4

	1
	Sorbentas miltelinis maišuose po 25 kg, 2 maišai
	50 kg
	50 kg, buities elektrotechnikos
atliekų priėmimo pastatas

	2
	Sorbentas granuliuotas maišuose 11,3 kg, 2 maišai
	22,6 kg
	22,6 kg, buities elektrotechnikos
atliekų priėmimo pastatas


2 lentelė. Įrenginyje naudojamos pavojingos cheminės medžiagos ir cheminiai mišiniai
Informacija neteikiama, pavojingos cheminės medžiagos ir (ar) cheminiai mišiniai nėra naudojami.
SPECIALIOJI PARAIŠKOS DALIS

ATLIEKŲ APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ĮSKAITANT LAIKYMĄ IR PARUOŠIMĄ NAUDOTI AR ŠALINTI) 

NEPAVOJINGOSIOS ATLIEKOS

1 lentelė. Didžiausias numatomas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis
Įrenginio pavadinimas Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė Pilaitės pr. 50, Vilnius

	Eil. Nr.
	Atliekos
	Atliekų laikymas

	
	Kodas
	Pavadinimas
	Patikslintas pavadinimas
	Atliekų tvarkymo veiklos kodas (R13 ir (arba) D15) 

	Didžiausias vienu metu numatomas laikyti bendras atliekų, įskaitant apdorojimo metu susidarančias atliekas, kiekis, t

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	15 01 01
	Popieriaus ir kartono pakuotės
	Popieriaus ir kartono pakuotės
	R13
	144,70

	2.
	15 01 02
	Plastikinės (kartu su PET (polietilentereftalatas)) pakuotės
	Plastikinės pakuotės
	R13
	

	3.
	15 01 03
	Medinės pakuotės
	Medinės pakuotės
	R13
	

	4.
	15 01 04
	Metalinės pakuotės
	Metalinės pakuotės
	R13
	

	5.
	15 01 07
	Stiklo pakuotės
	Stiklo pakuotės
	R13
	

	6.
	16 01 03
	Naudoti nebetinkamos padangos
	Naudotos padangos
	R13
	

	7.
	16 01 19
	Plastikas
	Plastikas
	R13
	

	8.
	16 02 16
	Sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos, nenurodytos 16 02 15
	Sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos
	R13
	

	9.
	16 06 051)
	Kitos baterijos ir akumuliatoriai
	Kitos baterijos ir akumuliatoriai
	R13
	

	
	16 06 152)
	Kitur neapibūdintos baterijų atliekos (išskyrus nurodytas 16 06 12 ir 16 06 14)
	Kitos baterijos ir akumuliatoriai
	
	

	10.
	17 02 01
	Medis
	Medienos atliekos
	R13
	

	11.
	17 02 02
	Stiklas
	Statybinių atliekų stiklas
	R13
	

	12.
	17 02 03
	Plastikas
	Statybinių ir griovimo atliekų plastikai
	R13
	

	13.
	17 06 04
	Izoliacinės medžiagos, nenurodytos 17 06 01 ir 17 06 03
	Izoliacinės medžiagos
	R13
	

	14.
	17 08 02
	Gipso izoliacinės statybinės medžiagos, nenurodytos 17 08 01
	Gipso izoliacinės statybinės medžiagos
	R13
	

	15.
	17 09 04
	Mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03
	Mišrios statybinės ir griovimo atliekos
	R13
	

	16.
	20 01 01
	Popierius ir kartonas
	Popierius ir kartonas
	R13
	

	17.
	20 01 02
	Stiklas
	Stiklas
	R13
	

	18.
	20 01 10
	Drabužiai
	Drabužiai
	R13
	

	19.
	20 01 11
	Tekstilės gaminiai
	Tekstilės gaminiai
	R13
	

	20.
	20 01 25
	Maistinis aliejus ir riebalai
	Maistinis aliejus
	R13
	

	21.
	20 01 343)
	Baterijos ir akumuliatoriai, nenurodyti 20 01 33
	Baterijos ir akumuliatoriai
	R13
	

	
	20 01 444)
	Baterijų atliekos, nenurodytos 20 01 42 ir
20 01 43
	Baterijų atliekos
	
	

	22.
	20 01 36
	Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21, 20 01 23 ir 20 01 35 pozicijose
	Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga
	R13
	

	23.
	20 01 38
	Mediena, nenurodyta 20 01 37
	Mediena
	R13
	

	24.
	20 01 39
	Plastikai
	Plastikai
	R13
	

	25.
	20 01 40
	Metalai
	Metalai
	R13
	

	26.
	20 02 01
	Biologiškai skaidžios atliekos
	Biologiškai skaidžios atliekos
	R13
	

	27.
	20 03 07
	Didelių gabaritų atliekos
	Didelių gabaritų atliekos
	R13
	


1) 3) – atliekų kodas, galiojantis iki 2026-12-08
2) 4) – atliekų kodas, galiojantis nuo 2026-12-09

2 lentelė. Didžiausias numatomas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo (S8)
Informacija neteikiama, nes nepavojingųjų atliekų laikymas jų susidarymo vietoje iki surinkimo nenumatomas.

3 lentelė. Numatomos naudoti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti naudoti, nepavojingosios atliekos
	Eil. Nr.
	Atliekos
	Atliekų naudojimas 

	
	Kodas 
	Pavadinimas
	Patikslintas pavadinimas
	Atliekos naudojimo veiklos kodas (R1–R11) 
	Projektinis įrenginio pajėgumas, t/m.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	20 01 40
	Metalai
	Metalai
	R4
	34,0

	2.
	15 01 07
	Stiklo pakuotės
	Stiklo pakuotės
	R5
	

	3.
	20 01 02
	Stiklas
	Stiklas
	R5
	

	4.
	17 02 02
	Stiklas
	Statybinių atliekų stiklas
	R5
	

	5.
	15 01 01
	Popieriaus ir kartono pakuotės
	Popieriaus ir kartono pakuotės
	R3
	

	6.
	20 01 01
	Popierius ir kartonas
	Popierius ir kartonas
	R3
	

	7.
	16 01 03
	Naudoti nebetinkamos padangos
	Naudotos padangos
	R3
	

	8.
	20 01 39
	Plastikai
	Plastikai
	R3
	

	9.
	17 02 01
	Medis
	Medienos atliekos
	R3
	

	10.
	20 01 38
	Mediena, nenurodyta 20 01 37
	Mediena
	R3
	

	11.
	20 01 10
	Drabužiai
	Drabužiai
	R3
	

	12.
	20 01 11
	Tekstilės gaminiai
	Tekstilės gaminiai
	R3
	

	13.
	20 01 36
	Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21, 20 01 23 ir 20 01 35 pozicijose
	Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga
	R4, R5
	

	14.
	20 03 07
	Didelių gabaritų atliekos
	Didelių gabaritų atliekos
	R3
	

	15.
	17 01 02
	Plytos
	Plytos
	R5
	

	16.
	17 08 02
	Gipso izoliacinės statybinės medžiagos, nenurodytos 17 08 01
	Gipso izoliacinės statybinės medžiagos
	R5
	

	17.
	17 09 04
	Mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03
	Mišrios statybinės ir griovimo atliekos
	R5
	

	18.
	17 06 04
	Izoliacinės medžiagos, nenurodytos 17 06 01 ir 17 06 03
	Izoliacinės medžiagos
	R5
	



4 lentelė. Numatomos šalinti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti šalinti, nepavojingosios atliekos
Informacija neteikiama, nes nepavojingųjų atliekų šalinimas nenumatomas.

5 lentelė. Numatomos paruošti naudoti ir (arba) šalinti nepavojingosios atliekos
	Eil. Nr.
	Atliekos
	Atliekų paruošimas naudoti ir (arba) šalinti

	
	Kodas
	Pavadinimas
	Patikslintas pavadinimas
	Atliekos tvarkymo veiklos kodas (D8, D9, D13, D14, R12, S5) 
	Projektinis įrenginio pajėgumas, t/m.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	20 01 40
	Metalai
	Metalai
	R12
	34,0

	2.
	15 01 07
	Stiklo pakuotės
	Stiklo pakuotės
	R12
	

	3.
	20 01 02
	Stiklas
	Stiklas
	R12
	

	4.
	17 02 02
	Stiklas
	Statybinių atliekų stiklas
	R12
	

	5.
	15 01 01
	Popieriaus ir kartono pakuotės
	Popieriaus ir kartono pakuotės
	R12
	

	6.
	20 01 01
	Popierius ir kartonas
	Popierius ir kartonas
	R12
	

	7.
	16 01 03
	Naudoti nebetinkamos padangos
	Naudotos padangos
	R12
	

	8.
	20 01 39
	Plastikai
	Plastikai
	R12
	

	9.
	17 02 01
	Medis
	Medienos atliekos
	R12
	

	10.
	20 01 38
	Mediena, nenurodyta 20 01 37
	Mediena
	R12
	

	11.
	20 01 10
	Drabužiai
	Drabužiai
	R12
	

	12.
	20 01 11
	Tekstilės gaminiai
	Tekstilės gaminiai
	R12
	

	13.
	20 01 36
	Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21, 20 01 23 ir 20 01 35 pozicijose
	Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga
	R12
	

	14.
	20 03 07
	Didelių gabaritų atliekos
	Didelių gabaritų atliekos
	R12
	

	15.
	17 01 02
	Plytos
	Plytos
	R12
	

	16.
	17 08 02
	Gipso izoliacinės statybinės medžiagos, nenurodytos 17 08 01
	Gipso izoliacinės statybinės medžiagos
	R12
	

	17.
	17 09 04
	Mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03
	Mišrios statybinės ir griovimo atliekos
	R12
	

	18.
	17 06 04
	Izoliacinės medžiagos, nenurodytos 17 06 01 ir 17 06 03
	Izoliacinės medžiagos
	R12
	



Kita informacija pagal Taisyklių 32.2 papunktį.
DGASA aikštelėje nenumatomos specifinių atliekų srautų ar kategorijų tvarkymo veiklos, informacija neteikiama.


SPECIALIOJI PARAIŠKOS DALIS

ATLIEKŲ APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ĮSKAITANT LAIKYMĄ IR PARUOŠIMĄ NAUDOTI AR ŠALINTI) 

PAVOJINGOSIOS ATLIEKOS

1 lentelė. Didžiausias numatomas laikyti pavojingųjų atliekų kiekis
Įrenginio pavadinimas Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė Pilaitės pr. 50, Vilnius
	Eil. Nr.
	Pavojingųjų atliekų technologinio srauto žymėjimas
	Pavojingųjų atliekų technologinio srauto pavadinimas
	Atliekos kodas
	Atliekos pavadinimas
	Patikslintas atliekos pavadinimas
	Atliekų laikymas

	
	
	
	
	
	
	Atliekų tvarkymo veiklos kodas (R13 ir (arba) D15)
	Didžiausias vienu metu numatomas laikyti bendras atliekų, įskaitant apdorojimo metu susidarančias atliekas, kiekis, t

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	TS - 02
	Alyvų atliekos
	13 02 08*
	Kita variklio, pavarų dėžės ir tepamoji alyva
	Kita varikli, pavarų dėžės ir tepamoji alyva
	R13
	1,0

	2.
	TS - 03
	Naftos produktais užteršti dumblai, gruntai ir atliekos
	15 02 02*
	Absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingosiomis medžiagomis
	Absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingosiomis medžiagomis
	R13
	0,1

	3.
	TS - 05
	Atliekos, kuriose yra ozono sluoksnį ardančių medžiagų
	20 01 23*
	Nebenaudojama įranga, kurioje yra chlorfluorangliavandenilių
	Nebenaudojama įranga, kurioje yra chlorfluorangliavandenilių
	R13
	2,0

	4.
	TS - 10
	Naudoti netinkamos transporto priemonės ir jų atliekos
	16 01 07*
	Tepalų filtrai
	Tepalų filtrai
	R13
	0,5

	5,
	
	
	16 01 13*
	Stabdžių skystis
	Stabdžių skystis
	R13
	

	6.
	
	
	16 01 14*
	Aušinamieji skysčiai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų
	Aušinamieji skysčiai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų
	R13
	

	7.
	
	
	16 01 21*
	Pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07–16 01 11, 16 01 13 ir 16 01 14
	Pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07–16 01 11, 16 01 13 ir 16 01 14
	R13
	

	8.
	TS - 11
	Elektrotechnikos ir elektronikos pavojingos atliekos
	16 02 15*
	Pavojingos sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos
	Pavojingos sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos
	R13
	2,1

	9.
	
	
	20 01 35*
	Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21 ir 20 01 23, kurioje yra pavojingųjų sudedamųjų dalių
	Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21 ir 20 01 23, kurioje yra pavojingųjų sudedamųjų dalių
	R13
	

	10.
	TS - 13
	Atliekos, kuriose yra gyvsidabrio
	20 01 21*
	Dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio
	Dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio
	R13
	0,1

	11.
	TS - 18
	Rūgštinių tirpalų atliekos, rūgštys, rūgštis išskiriančios atliekos
	20 01 14*
	Rūgštys
	Rūgštys
	R13
	0,05

	12.
	TS - 19
	Šarminių tirpalų atliekos, šarmai
	20 01 15*
	Šarmai
	Šarmai
	R13
	0,05

	13.
	TS - 21
	Atliekos, turinčios asbesto, gipso izoliacinės statybinės medžiagos
	17 06 01*
	Izoliacinės medžiagos, kuriose yra asbesto
	Izoliacinės medžiagos, kuriose yra asbesto
	D15
	12,0

	14.
	
	
	17 06 05*
	Statybinės medžiagos, turinčios asbesto
	Statybinės medžiagos, turinčios asbesto
	D15
	

	15.
	TS - 22
	Organinių cheminių procesų atliekos, atliekos, kuriose yra organinių tirpiklių, tirpikliai ir tirpiklių mišiniai (nechlorintos, nehalogenintos)
	20 01 13*
	Tirpikliai
	Tirpikliai
	R13
	0,03

	16.
	TS - 23
	Dažų, lakų, stiklo emalės, klijų ir hermetikų atliekos (nechlorintos, nehalogenintos)
	08 01 11*
	Dažų ir lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų, atliekos
	Dažų ir lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų, atliekos
	R13
	2,05

	17.
	
	
	08 01 17*
	Dažų ar lako šalinimo atliekos, kuriose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų
	Dažų ar lako šalinimo atliekos, kuriose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų
	R13
	

	18.
	
	
	08 01 21*
	Dažų ir lako nuėmiklių atliekos
	Dažų ir lako nuėmiklių atliekos
	R13
	

	19.
	
	
	20 01 27*
	Dažai, rašalas, klijai ir dervos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų
	Dažai, rašalas, klijai ir dervos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų
	R13
	

	20.
	TS - 31
	Kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų
	15 01 10*
	Pakuotės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos
	Pakuotės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos
	R13
	0,30

	21.
	
	
	15 01 11*
	Metalinės pakuotės, įskaitant suslėgto oro talpyklas, kuriose yra pavojingųjų kietų poringų rišamųjų medžiagų (pvz., asbesto)
	Metalinės pakuotės, įskaitant suslėgto oro talpyklas, kuriose yra pavojingųjų kietų poringų rišamųjų medžiagų (pvz., asbesto)
	R13
	

	22.
	TS - 32
	Skystosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų
	20 01 29*
	Plovikliai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų
	Plovikliai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų
	R13
	0,05



2 lentelė. Didžiausias numatomas laikyti pavojingųjų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo (S8)
Informacija neteikiama, nes pavojingųjų atliekų laikymas susidarymo vietoje iki jų surinkimo nenumatomas.

3 lentelė. Numatomos naudoti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti naudoti, pavojingosios atliekos
	Eil. Nr.

	Pavojingųjų
atliekų technologinio srauto žymėjimas
	Pavojingųjų atliekų technologinio srauto pavadinimas
	Atliekos kodas
	Atliekos pavadinimas
	Patikslintas atliekos pavadinimas
	Atliekų naudojimas

	
	
	
	
	
	
	Atliekos naudojimo veiklos kodas
(R1–R11)
	Projektinis įrenginio pajėgumas, t/m.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	TS - 05
	Atliekos, kuriose yra ozono sluoksnį ardančių medžiagų
	20 01 23*
	Nebenaudojama įranga, kurioje yra chlorfluorangliavandenilių
	Nebenaudojama įranga, kurioje yra chlorfluorangliavandenilių
	R4, R5
	6,0

	2.
	TS - 11
	Elektrotechnikos ir elektronikos pavojingos atliekos
	20 01 35*
	Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21 ir 20 01 23, kurioje yra pavojingųjų sudedamųjų dalių
	Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21 ir 20 01 23, kurioje yra pavojingųjų sudedamųjų dalių
	R4, R5
	




4 lentelė. Numatomos šalinti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti šalinti, pavojingosios atliekos
Informacija neteikiama, kadangi atliekų šalinimo veikla nebus vykdoma.




5 lentelė. Numatomos paruošti naudoti ir (arba) šalinti pavojingosios atliekos
	Eil. Nr.
 
	Pavojingųjų
atliekų technologinio srauto žymėjimas
	Pavojingųjų atliekų technologinio srauto pavadinimas
	Atliekos kodas
	Atliekos pavadinimas
	Patikslintas atliekos pavadinimas
	Atliekų paruošimas naudoti ir (arba) šalinti

	
	
	
	
	
	
	Atliekos tvarkymo veiklos kodas (D8, D9, D13, D14, R12, S5) 
	Projektinis įrenginio pajėgumas, t/m.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	TS - 05
	Atliekos, kuriose yra ozono sluoksnį ardančių medžiagų
	20 01 23*
	Nebenaudojama įranga, kurioje yra chlorfluorangliavandenilių
	Nebenaudojama įranga, kurioje yra chlorfluorangliavandenilių
	R12
	6,0

	2.
	TS - 11
	Elektrotechnikos ir elektronikos pavojingos atliekos
	20 01 35*
	Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21 ir 20 01 23, kurioje yra pavojingųjų sudedamųjų dalių
	Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21 ir 20 01 23, kurioje yra pavojingųjų sudedamųjų dalių
	R12
	



Kita informacija pagal Taisyklių 32.2 papunktį.
DGASA aikštelėje nenumatomos specifinių atliekų srautų ar kategorijų tvarkymo veiklos, informacija neteikiama.
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