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1. INFORMACIJA APIE ĮMONĘ 
	1.1
	Įmonės teisinė forma ir pavadinimas

	UAB “VAATC” (Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras)

	1.2
	Pagrindinės įmonės buveinės adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninio pašto adresas

	Lvivo g. 89-75, Vilnius
tel. (+370-5) 2130397
faks. (+370-5) 2333254
el. p. info@vaatc.lt


	1.3
	Objekto, kuriame tvarkomos atliekos, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninio pašto adresas
	Pilaitės pr. 50, Vilnius
tel. (+370-5) 2130397
faks. (+370-5) 2333254
el. p. info@vaatc.lt




2. Atliekų naudojimo AR ŠALINIMO technologinis procesas
2.1. atliekų naudojimo AR ŠALINIMO technologinio proceso schema ir eigos aprašymas
[image: ]
Atliekų laikymo aikštelėje technologinė schema
[image: ]
Atliekų paruošimo naudoti pakartotinai schema


Aikštelėje vykdomos šios atliekų naudojimo ir šalinimo veiklos: laikymas ir paruošimas naudoti pakartotinai: 

R3 - organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) atnaujinimas (įskaitant kompostavimą ir kitus biologinio pakeitimo procesus); 
R4 – metalų ir metalų junginių perdirbimas ir (arba) atnaujinimas; 
R5 – kitų neorganinių medžiagų perdirbimas ir (arba) atnaujinimas; 
R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1–R11 veiklų. 
R13 - R1– R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas. Aikštelėje laikomos atliekos, kurios bus perduotos atliekų tvarkytojams galutiniam sutvarkymui;
D15 – D1– D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas.

Į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę (toliau – DGASA) atliekų turėtojai atliekas pristato savo transportu. DGASA atliekos priimamos nustatytomis darbo valandomis. Priimtos atliekos laikomos ir sukaupus optimalų kiekį perduodamos atliekų tvarkytojams tolimesniam sutvarkymui. Jokia atliekų apdorojimo arba ardymo veikla aikštelėje negalima, atliekų tvarkymas (perpylimas, atskiedimas, ardymas ir pan.) aikštelėje neatliekamas.

Į DGASA yra priimamos šios atliekos: popierius ir kartonas, tekstilė, plastikas, stiklas, mediena (neapdorota), naudotos padangos, metalo laužas, statybinės atliekos, žaliosios atliekos, didelių gabaritų atliekos, nepavojingos elektros ir elektroninės įrangos atliekos, buityje susidarančios pavojingosios atliekos.

Į DGASA priimamos žaliosios atliekos (20 02 01), tai įvairūs sugrėbti lapai, šakos ir panašios atliekos. Atliekos kraunamos į didmaišius ir išvežamos į žaliųjų atliekų surinkimo aikštelę sutvarkymui (kompostavimui).

DGASA priimamos nepavojingosios ir pavojingosios atliekos, susidarančios namų ūkyje.

Priimtos atliekos laikomos šioms atliekoms skirtose vietose. Atliekos laikomos konteineriuose, pastatytuose lauke, buities pavojingų atliekų laikymo pastate (05), buities elektrotechnikos atliekų laikymo pastate – konteineryje (03) (žr. prie šio dokumento pridedamą priedą). 

Kiekvienas naudojamas konteineris pažymėtas, nurodant, kokios rūšies atliekoms jis skirtas. Asfaltuotoje aikštelėje atliekos laikomos įvairios talpos atviruose ir uždaruose konteineriuose. Konteinerių talpa svyruoja nuo 7 iki 30 m3, konteineriai konkrečių atliekų laikymui parenkami atsižvelgiant į atliekų priėmimo poreikį, atliekų savybes (pvz. dulkėtumas). Asfaltuotoje aikštelėje laikoma tik viena pavojingųjų atliekų rūšis – asbesto turinčios atliekos. Asbesto turinčios atliekos laikomos metaliniame konteineryje. Šis konteineris yra sandarus ir uždaras. Atliekos, turinčios asbesto priimamos tik supakuotos į sandarius krituliams ir kitokiam atmosferos poveikiui atsparius maišus, taip palengvinant tokių atliekų priėmimą, laikymą ir tolesnį transportavimą. 

Kiekviena pavojingųjų atliekų rūšis bus atskirai saugoma statinėse, konteineriuose bei nedidelėse dėžėse. Pavojingųjų atliekų laikymo zonoje numatomos atskiros atliekų laikymo talpos, kurių dydis svyruoja nuo 50 iki 200 l. Akumuliatoriams ir gyvsidabrio turinčių lempų atliekoms laikyti numatyti konteineriai.

Į dalijimosi daiktais stotelę „Dėk’ui“ bus priimami daiktai ar atliekos. Daiktai ir (ar) atliekos bus priimamos Iš gyventojų, kurie į stotelę atvyks su tikslu atiduoti jiems nereikalingus daiktus, kurie yra geros būklės ir tinkami pakartotiniam naudojimui. Taip pat daiktai ir (ar) atliekos į stotelę „Dėk‘ui“ bus perkeliamos aikštelės darbuotojo (operatoriaus) iniciatyva, kai aikštelės operatorius, įvertinęs gyventojų atvežtas atliekas, pastebės, kad tarp jų yra pakartotiniam naudojimui tinkamų daiktų. Tokie daiktai bus atrenkami ir perkeliami į „Dėk’ui“ stotelę. 

Į DGASA atvežtos atliekos sveriamos svarstyklėmis – aikštelėje yra stacionarios (automobilinės) svarstyklės bei mobilios (kilnojamos) svarstyklės. Stacionarios svarstyklės gali būti naudojamos vienos rūšies atliekų, pristatomų ar išvežamų iš DGASA, svėrimui, taip pat suminio (kontrolinio) skirtingų atliekų mišinio, gyventojų pristatomų ta pačia transporto priemone,  svorio nustatymui. Atliekų, kurių svarstyklėmis pasverti neįmanoma (pvz. didelių gabaritų baldai, statybinės atliekos), preliminarus svoris nustatomas vadovaujantis įmonės direktoriaus įsakymu patvirtinta dažniausiai pristatomų atliekų preliminarių svorių lentele. DGASA taip pat gali būti kiti įrenginiai, pvz. ratinis krautuvas.

DGASA DARBO ORGANIZAVIMAS

Personalas 

DGASA personalą sudaro aikštelės operatorius (-iai). Operatorius (-iai) atsako už į DGASA atvykusio kliento priėmimą ir duoda jam reikiamus nurodymus, susijusius su DGASA nustatyta darbo tvarka, operatorius (-iai) privalo vesti reikiamą registraciją, vykdo kasdieninės DGASA priežiūros užduotis.

Valdymas

Įvežamų atliekų kontrolė
Klientas yra atsakingas už tinkamą atliekų surūšiavimą prieš atvežant jas į DGASA. Klientas privalo sudėti atvežtas atliekas į konteinerius laikydamasis DGASA personalo nurodymų. Klientas taip pat yra atsakingas už teisingą DGASA personalo informavimą apie savo atvežtų atliekų rūšis. Operatorius duoda klientui reikiamus nurodymus, susijusius su DGASA nustatyta darbo tvarka. Atvežtos atliekos registruojamos pagal UAB „VAATC“ nustatytą atliekų priėmimo procedūrą. UAB „VAATC“ atliekų, pristatomų į didelių gabaritų atliekų surinkimo ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles, priėmimo ir kontrolės procedūra bei priėmimo metu naudojamų preliminarių atliekų svorių lentelė pateikiama įmonės tinklapyje, DGASA aikštelėje (žr. prie šio dokumento pridedamą priedą).

Normaliose situacijose visų rūšių atliekos tikrinamos tik atrankos būdu. Tačiau, jeigu DGASA darbuotojui atrodo būtina, jis gali patikrinti ir visą krovinį. Be to, atliekas galima patikrinti jau po jų iškrovimo. DGASA darbuotojas reguliariai stebi konteineriuose esančių atliekų kokybę. Priimant atliekas, kurioms pagal Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus 
 
Tuo atveju, kai klientas atveža pavojingąsias atliekas, vienas iš DGASA darbuotojų palydi jį iki pavojingųjų atliekų laikymo konteinerio ir priima atliekas. Priimdamas atliekas, darbininkas kliento akivaizdoje patikrina pavojingųjų atliekų rūšį bei taros, kurioje jie atgabenti, būklę. 

Jei pristatomos atliekos gali būti priskiriamos ir atliekoms, kurios galėtų pasižymėti pavojingosiomis savybėmis (popierinės, plastikinės, stiklinės, metalinės, medinės pakuotės; statybose susidariusios plastiko, stiklo, metalo, medienos atliekos; statybinės atliekos, elektros ir elektroninės įrangos atliekos) įvertinama, ar tokios atliekos turėtų būti priskiriamos pavojingosioms atliekoms. Pakuočių atliekų priėmimo metu vertinama atliekų atitiktis 2023-07-24 LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-246 patvirtintoje pavojingųjų atliekų identifikavimo ir klasifikavimo metodikoje nurodytiems kriterijams – nustačius, kad pakuotė pažymėta pavojingumą žyminčiomis piktogramomis, pakuotėje buvo laikomos pavojingosios medžiagos, pristatytos pakuočių atliekos priskiriamos pavojingoms atliekoms ir nepriimamos. Jei pakuočių atliekose vis dar yra pavojingų medžiagų likučių, šios atliekos nepriimamos. Vadovaujantis nurodytos metodikos reikalavimais įvertinamos ir kitos atliekos, pvz. pristatytos elektros bei elektroninės įrangos atliekos, atkreipiant dėmesį į įrangos komplektaciją, įrangoje naudojamas pavojingąsias medžiagas bei komponentus – nustačius, kad atliekose yra pavojingomis savybėmis pasižyminčių komponentų ir ar medžiagų (pvz. freono), tokios įrangos atliekos priskiriamos pavojingosioms atliekoms ir aikštelėje nepriimamos. Priimant statybines atliekas stebima, ar jose yra asbesto, taip pat, ar šios atliekos nėra užterštos kitomis pavojingomis savybėmis pasižyminčiomis medžiagomis (pvz. tepalais, alyvomis ir kt.) – nustačius, kad atliekose yra asbesto, statybinės atliekos priskiriamos asbesto turinčioms atliekoms, o nustačius, kad atliekose yra kitų pavojingųjų medžiagų, atliekos priskiriamos pavojingosioms atliekoms ir nepriimamos. Priimant medieną, vertinamas užterštumas pavojingomis medžiagomis – nustačius, kad mediena užteršta pavojingomis medžiagomis, atliekos nepriimamos. Priimant kitas atliekas vertinamos pavojingosios medžiagos ir pavojingomis savybėmis pasižymintys komponentai atliekose – nustačius, kad dėl pavojingų medžiagų koncentracijos atliekos turi būti priskiriamos prie pavojingųjų arba dėl įrangos atliekose esančių komponentų pavojingumo, atliekos turi būti priskiriamos prie pavojingųjų, tokios atliekos priskiriamos pavojingosioms atliekoms.

Atliekų išvežimo registravimas
DGASA personalas stebi sukauptų atliekų kiekius ir užtikrina šių reikalavimų vykdymą:
· DGASA sukauptos atliekos neturi viršyti leistinų ribinių kiekių.
· Sukauptų atliekų laikymo laikas neturi viršyti Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme nustatytų terminų, t. y. naudoti skirtų nepavojingųjų atliekų laikymas iki apdorojimo ne ilgiau kaip trejus metus, naudoti skirtų pavojingųjų atliekų laikymas iki apdorojimo ne ilgiau kaip vienus metus ir šalinti skirtų atliekų laikymas iki apdorojimo ne ilgiau kaip vienus metus.

Klientų aptarnavimas ir atliekų priėmimas.
1. Įvažiavęs į DGASA, klientas sustoja aikštelės teritorijoje nurodytoje vietoje („STOP“ linija). Operatorius įsitikina, ar atvežtos atliekos yra priimtinos.
2. Jeigu kliento atvežtos atliekos yra priimtinos, operatorius paprašo kliento pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba kitą galiojantį dokumento, pagal kurį galima nustatyti asmens tapatybę ir kuriame yra nuo pašalinio poveikio apsaugota nuotrauka, asmens kodas arba gimimo data, asmens vardas ir pavardė.
3. Jeigu DGASA gali priimti atvežtas atliekas, operatorius gyventojui nurodo, kur iškrauti atliekas.
4. Jeigu kliento atvežtos atliekos negali būti priimtos, priėmėjas užregistruoja atsisakymą ir informuoja klientą, kur tiksliai šis turėtų nugabenti savo sukauptas atliekas.
5. Tolesni atliekų priėmimo etapai priklauso nuo atvežtų atliekų rūšies:
• pavojingosios atliekos – žr. 6 punktą;
• nepavojingosios atliekos – žr. 7 punktą;
6. Kai klientas atveža pavojingąsias atliekas, operatorius palydu klientą į pavojingųjų atliekų laikymo zoną. Tik DGASA darbuotojams leidžiama atrakinti ir atidaryti pavojingųjų atliekų skyrių. Operatorius palydi klientą prie pavojingųjų atliekų skyriaus ir registruoja apsilankymą (nurodydamas datą ir laiką).
• Operatorius patikrina kliento atvežtas pavojingąsias atliekas, užregistruoja jas ir patalpina konteineryje.
• Po to Operatorius duoda klientui reikiamus nurodymus dėl kitų (nepavojingųjų) jo atgabentų atliekų patalpinimo ir prireikus padeda jas tinkamai sutvarkyti.
7. Jeigu klientui reikalinga pagalba iškraunant sunkias didelių gabaritų atliekas, operatorius  klientui padeda iškrauti atliekas. 
8. Klientas iškrauna atliekas iš savo automobilio į atitinkamus laikymo konteinerius.
9. Klientas išvažiuoja iš DGASA, naudodamasis išvykstančiam transportui skirtu keliu.

DGASA priežiūra
[bookmark: _Hlk172711598]DGASA personalas turi patikrinti, ar visuose konteineriuose pakanka vietos įvairių rūšių atliekoms priimti. Kiekvienas naudojamas konteineris pažymėtas, nurodant, kokios rūšies atliekoms jis skirtas. 
Konteineriai turi būti apžiūrimi keletą kartų per darbo dieną. Periodiškai turi būti tikrinama:
• kaip konteineriai užpildomi (lygiai ar nelygiai);
• ar apžiūrimas konteineris greitai bus pilnas.

Jeigu didelis konteineris pripildomas netolygiai (pvz., klientai meta atliekas tik į priešakinę jo dalį), operatorius (rankiniu būdu) paskirsto atliekas po neužpildytą konteinerio dalį. Įmonės darbuotojai užsako transportą jo parvežimui į atitinkamą atliekų tvarkymo įmonę. Pageidautina, kad darbai, susiję su konteinerio pervežimu, būtų vykdomi prieš prasidedant DGASA darbo dienai arba po jos darbo valandų, arba tokiu metu, kai tikimasi (remiantis patirtimi) mažiausio klientų srauto į DGASA. Pilnai pripildytas didysis konteineris uždengiamas brezentu, o atliekų rūšį žymintis ženklas nuo jo perkeliamas ant tuščio atsarginio konteinerio (arba pripildytas konteineris pakeičiamas tuščiu). Konteinerio pervežimo į atliekų tvarkymo įmonę metu jis taip pat turi būti gerai uždengtas. Pripildyti mažieji konteineriai turi būti uždaromi ir laikomi iki išvežimo. Išvežimas užsakomas kai susikaupia pakankamas atliekų kiekis (tinkamą kiekį pagal atliekų rūšis nustato šių atliekų gavėjas).

Pavojingosioms atliekoms skirtų mažųjų konteinerių pripildymas ir būklė (pratekėjimai ir pan.) tikrinami kasdien.
• Pripildyti mažieji konteineriai turi būti uždaromi ir laikomi iki išvežimo.
• Išvežimas užsakomas kai susikaupia pakankamas pavojingųjų atliekų kiekis (tinkamą kiekį pagal pavojingųjų atliekų rūšis nustato šių atliekų gavėjas).

Pavojingųjų atliekų laikymas
Pavojingųjų atliekų konteineris prižiūrimas kaip ir bet kuri kita pavojingųjų cheminių medžiagų saugojimui pritaikyta vieta. Pagrindinis principas reikalauja laikyti skirtingas pavojingųjų atliekų rūšis atskirtas vienas nuo kitų priklausomai nuo jų cheminių savybių. Kiekvienai atliekų rūšiai konteineryje skiriama nuolatinė atskira vieta. Ši vieta turi būti aiškiai pažymėta. Tos pačios rūšies atliekos turi būti saugomos vienoje dėžėje. Kasdien naudojamos medžiagos – tai vartojimo reikmenys, kurie turi tapti kasdieninės darbo praktikos dalimi, pavyzdžiui, maži plastmasiniai indai ir plastikiniai maišeliai, skirti blogai supakuotų pavojingųjų atliekų perpakavimui. Atskiroms pavojingųjų atliekų rūšims skirtos dėžės taip pat laikomos keičiama įranga ir paprastai yra paskolinamos (patiekiamos) įmonės, pasamdytos pavojingosioms atliekoms tvarkyti. Tokios praktikos pavyzdžiais gali būti dėžės, skirtos dienos šviesos lempoms arba adatoms.

Išskyrus pažeistoje pakuotėje atgabentų pavojingųjų atliekų perpakavimą ir paženklinimą, jokių kitų pavojingųjų atliekų tvarkymo veiksmų atliekų priėmimo aikštelėje vykdyti neleidžiama. Pavyzdžiui, atliekų priėmimo aikštelėje jokiu atveju neleidžiama sumaišyti atliekų, kadangi kai kurios pavojingųjų atliekų medžiagos reaguoja tarpusavyje, tuo būdu sukeldamos pavojų. Tik alyva iš variklių (mašinų alyva iš automobilių motociklų ir pan.) gali būti renkama didesnėse talpyklose, palengvinant jų saugojimą ir logistiką.

Asbesto turinčios atliekos laikomos metaliniame konteineryje. Šis konteineris yra sandarus ir uždaras. Atliekos, turinčios asbesto priimamos tik supakuotos į sandarius krituliams ir kitokiam atmosferos poveikiui atsparius maišus, taip palengvinant tokių atliekų priėmimą, laikymą ir tolesnį transportavimą. Transportavimo metu konteineris su asbesto turinčiomis atliekomis yra sandariai uždaromas. Aikštelė, kurioje yra laikomos asbesto turinčios atliekos, yra rakinama.   

Atliekų priėmimo vietų priežiūra
DGASA personalas turi patikrinti, ar visuose konteineriuose pakanka vietos įvairių rūšių atliekoms priimti. Kiekvienas naudojamas konteineris turi būti aiškiai pažymėtas, nurodant, kokios rūšies atliekoms jis skirtas. 
Konteineriai turi būti apžiūrimi keletą kartų per darbo dieną. Periodiškai turi būti tikrinama:
• kaip konteineriai užpildomi (lygiai ar nelygiai);
• ar apžiūrimas konteineris greitai bus pilnas.
Jeigu didelis konteineris pripildomas netolygiai (pvz., klientai meta atliekas tik į priešakinę jo dalį), darbininkas (rankiniu būdu) paskirsto atliekas po neužpildytą konteinerio dalį.
Pavojingosioms atliekoms skirtų mažųjų konteinerių pripildymas ir būklė (pratekėjimai ir pan.) turi būti tikrinami kasdien.

DGASA veiklos metu tiesiogiai į aplinką teršalai neišmetami – DGASA nėra stacionarių oro taršos šaltinių. DGASA veikloje susidarančios buitinės nuotekos surenkamos į hermetišką 6,6 m3 talpos rezervuarą. Rezervuarui užsipildžius buitinės nuotekos asenizacine mašina išvežamos į valymo įrenginius. DGASA yra įrengti nuotekų valymo įrenginiai paviršinėms nuotekoms. Paviršinės nuotekos, surenkamos nuo asfaltuoto aikštelės paviršiaus, nuotekų valomos 6 l/s našumo paviršinių nuotekų valymo įrenginiuose SEPKO-6/1200 roto. Išvalytos nuotekos nuvedamos į infiltracinę sistemą Wavin Azura. Infiltracinė sistema susideda iš infiltracinių kasečių. Iš nuotekų valymo įrenginių sukaupti naftos produktai ir dumblas išvežami į artimiausią perdirbimo įmonę. Po naftos gaudyklės pastatytas kontrolinis šulinys su uždaromąja armatūra, kad būtų užkirstas kelias aplinkos taršai (avarijos arba valymo įrenginių remonto metu).

DGASA taikomos su atliekų laikymu, krovimu ir transportavimu susijusio dulkėtumo mažinimo priemonės. Atliekos laikomos konteineriuose, pripildyti konteineriai aikštelėje uždengiami ar uždaromi, išvežami konteineriai taip pat išlieka uždengti ar uždaryti. Konteineriai išdėstomi taip, kad atstumai tarp jų būtų kiek įmanoma mažesni. Aikštelėje atliekas pristačiusių atliekų turėtojų transporto priemonių eismas organizuojamas taip, kad transporto priemonių judėjimas būtų kuo mažesnis - numatomas nuoseklus transporto priemonių judėjimas nuo vienos atliekų surinkimo vietos į kitą, konteinerių žymėjimas leidžia atliekų turėtojams greitai identifikuoti konteineryje surenkamą atliekų rūšį. Stengiamasi, kad dulkėtumu pasižyminčios atliekos (pvz. statybinės griovimo atliekos), esant nepalankioms oro sąlygoms būtų išdėstomos kuo toliau nuo aikštelėse apylinkėse esančių gyvenamųjų namų. DGASA vykdoma veikla atitinka 2020-11-11 LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-682 patvirtintus minimalius reikalavimus dulkėtumui mažinti.

Stotelės „Dėk‘ui“ eksploatacija
Į dalijimosi daiktais stotelę „Dėk’ui“ daiktai ar atliekos bus priimami šiais būdai: 
· Iš gyventojų, kurie į stotelę atvyks su tikslu atiduoti jiems nereikalingus daiktus, kurie yra geros būklės ir tinkami pakartotiniam naudojimui. 
· Aikštelės darbuotojo iniciatyva, kai darbuotojas, įvertinęs gyventojų atvežtas atliekas, pastebės, kad tarp jų yra pakartotiniam naudojimui tinkamų daiktų. Tokie daiktai bus atrenkami ir perkeliami į „Dėk’ui“ stotelę. 
Gyventojas pristatys daiktą į „Dėk’ui“ stotelę. Dalijimosi daiktais stotelėse „Dėk’ui“ bus priimami daiktai iš fizinių ir (ar) juridinių asmenų. Gyventojui atnešus daiktą su tikslu jį atiduoti kaip tinkamą naudoti, jis nebus registruojamas kaip atlieka.  Gyventojai daiktus galės atsiimti nustatytu laiku (Aikštelės darbo dienomis ir (ar) valandomis), atvykę į „Dėk’ui“ stotelės patalpas. 
Daiktas, kuris nebuvo paimtas per 2 mėnesius, vertinamas ir sprendžiama dėl tolesnio jo naudojimo poreikio. „Dėk’ui“ stotelėse laikomiems daiktams kas 2 mėnesius bus atliekamas vertinimas – bus nustatoma, ar daiktą palikti stotelėje, ar nurašyti kaip atlieką. Daiktas, nusprendus jį utilizuoti, bus nurašomas ir apskaitomas kaip atlieka Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (toliau - GPAIS), vadovaujantis Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse nustatytais reikalavimais. Susidariusios atliekos yra perkeliamos į DGASA atliekų laikymo zonoje esantį atitinkamą konteinerį ar kitas Aikštelėje įrengtas atliekų laikymo zonas. Atlieka perduodama tolimesniam atliekų tvarkytojui. Atliekos iš DGASA atliekų laikymo zonos periodiškai perduodamos tolimesniems atliekų tvarkytojams. 
Aikštelės darbuotojas atliekų priėmimo metu pastebėjęs, kad atlieka gali būti tinkama pakartotiniam panaudojimui gali ją priskirti prie atliekų tinkamų pakartotiniam naudojimui. Atlieka nunešama į „Dėk‘ui“ stotelėje atliekų laikymo zoną. Šios atliekos, operatoriaus iniciatyva atrinktos iš bendro srauto, bus kaupiamos atskiroje „Dėk’ui“ stotelės atliekų laikymo zonoje. Šios atliekos laikomos „Dėk’ui“ stotelėje neviršijant atliekų laikymui nustatytų terminų: pavojingosios – iki 1 metų, nepavojingosios – iki 3 metų. 
Atliekų paruošimas naudoti pakartotinai
Atliekų paruošimas naudoti pakartotinai bus vykdomas pagal šiuos atliekų naudojimo veiklos kodus: R3, R4, R5. Toliau bus vykdomi atliekų paruošimo naudoti pakartotinai veiksmai, pvz., dulkių nuvalymas ar smulkūs surinkimo darbai naudojant atsuktuvą, bet šioms atliekoms remonto darbai nebus atliekami. Atliekų paruošimas naudoti pakartotinai ir laikymas bus vykdomas 125 m2 ploto stotelės „Dėk‘ui“ pastate.

Atliekamas pakartotinis įvertinimas, ar atlieka tinkama naudoti pakartotinai po paruošimo. Atlikus paruošimo naudoti pakartotinai veiksmus, operatorius pakartotinai įvertins atliekų būklę ir funkcionalumą, nustatydamas, ar atliekos atitinka reikalavimus naudoti pagal tiesioginę paskirtį. Bus įvertinama, ar pašalinti nedideli defektai ir atlikti smulkūs paruošimo darbai, užtikrina tinkamą atliekos veikimą ir netrukdo atliekai pilnavertiškai atlikti numatytas funkcijas. 

Jeigu po įvertinimo nustatoma, kad atlieka gali būti naudojama pagal tiesioginę paskirtį, Atlieka apskaitoma kaip daiktas. Operatorius daiktą perkels į „Dėk’ui“ stotelės pastatą, į daiktų saugojimo iki atidavimo zoną, kur jie bus laikomi iki atidavimo naujiems naudotojams. Jei daiktas nebus paimtas per 2 mėnesius, bus atliekamas vertinimas, ar daiktą palikti stotelėje, ar nurašyti kaip atlieką. Daiktas, nusprendus jį utilizuoti, bus nurašomas ir apskaitomas kaip atlieka GPAIS, vadovaujantis Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse nustatytais reikalavimais. Susidariusios atliekos yra perkeliamos į DGASA atliekų laikymo zonoje esantį atitinkamą konteinerį ar kitas Aikštelėje įrengtas atliekų laikymo zonas. Atlieka vėliau perduodama tolimesniam atliekų tvarkytojui.
 
Jeigu po įvertinimo nustatoma, kad atlieka ne gali būti naudojama pagal tiesioginę paskirtį, atlieka apskaitoma GPAIS ir perkeliama į atliekų laikymo zoną aikštelėje. Atliekos, kurios prarado funkcionalumą arba nebeatitinka tinkamumo naudoti pakartotinai kriterijų, bus apskaitomos GPAIS, suteikiant joms atitinkamą atliekų kodą. Po apskaitos atlikimo, šios atliekos bus perkeliamos į DGASA atliekų laikymo zoną ir patalpinamos į joms skirtus konteinerius ar kitas Aikštelėje įrengtas atliekų laikymo zonas. Atliekos perduodamos tolimesniam atliekų tvarkytojui. Atliekos iš DGASA atliekų laikymo zonos periodiškai perduodamos tolimesniems atliekų tvarkytojams.
2.2. atliekoms naudoti AR ŠALINTI skirtų įrenginių aprašymas ir išdėstymo teritorijoje planas

Priimtos atliekos laikomos ir sukaupus optimalų kiekį, perduodamos tolimesniems atliekų tvarkytojams sutvarkymui. Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis yra 144,70 t, o pavojingųjų – 20,33 t. Atliekų išvežimo dažnumas priklauso nuo konteinerių užsipildymo greičio. Atliekos laikomos konteineriuose, pastatytuose lauke,  buities elektrotechnikos atliekų laikymo konteinerinio tipo kilnojamame konteineryje (žymėjimas plane 03). Pakartotiniam naudojimui skirti daiktai laikomi dalijimosi daiktais patalpoje – statinyje (04) (žr. prie šio dokumento pridedamą priedą). 3.2 punkte pateikta platesnė informacija apie atliekoms laikyti naudojamus konteinerius.
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Schemoje:

01 – konteinerių zona. Tai sfaltuota aikštelė konteineriams ir atliekoms laikyti (asfaltuotas teritorijos plotas – 1785 m2). Šioje zonoje atliekos yra laikomos metaliniuose konteineriuose, kurių tūriai yra 7 m3, 10 m3 ir 30 m3. Padangų atliekos laikomos metaliniuose konteineriuose ir/arba kraunamos į rietuves, žaliosios atliekos kraunamos į didmaišius. Šioje zonoje laikomi ir asbesto turinčių atliekų konteineris (konteineriai).
02 – kontoros pastatas.
03 – buities elektrotechnikos atliekų laikymo vieta. Tai konteinerinio tipo metalinis, rakinamas kilnojamas konteineris (plotas - 7 m2), kuriame laikomos atliekos. Ši patalpa rakinama, pašaliniai asmenys į šią patalpą patekti negali.. Atliekos laikomos iki perdavimo atliekų tvarkytojams, turintiems teisę tvarkyti tokias atliekas.
04 – stotelė „Dėk‘ui“. Tai uždaras, rakinamas, lengvų konstrukcijų pastatas, kurio plotas – 125 m2, tūris – 477 m3. Stotelės „Dėk‘ui‘ paskirtis yra dalintis įvairiais daiktais. Į stotelę „Dėk‘ui“ žmonės atveža dar gerus, tačiau jiems nebereikalingus daiktus. 
05 – pavojingųjų atliekų laikymo vieta. Tai konteinerinio tipo metalinis, rakinamas kilnojamas pastatas (plotas 18 m2), kuriame laikomos pavojingosios atliekos. Ši patalpa vėdinama ir rakinama, pašaliniai asmenys į šią patalpą patekti negali. Šioje patalpoje atliekos yra laikomos įvairiose dėžėse, kurios yra sandarios. Atliekos laikomos iki perdavimo atliekų tvarkytojams, turintiems teisę tvarkyti tokias atliekas. Pavojingųjų atliekų laikymas vykdomas vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių XII skyriuje nustatytais reikalavimais. Šioje patalpoje yra laikomas sorbentas.
06 – stotelės „Dėk‘ui“ atliekų laikymo zona (14 m2). Zona užima stotelės „Dėk‘ui“ dalį. Atliekų laikymo zona paženklinta, atskirų atliekų srautų laikymo vietos paženklintos ir atskirtos. Atliekos laikomos stelažuose, sandariuose dėžėse, maišuose. 
NPS – paviršinių nuotekų valymo įrenginys.
[bookmark: _Hlk188865570]
Įrenginio projektinis pajėgumas – atliekų laikinasis laikymas 5081,24 t/metus, iš jų nepavojingųjų atliekų – 4897 t, pavojingųjų atliekų – 184,24 t, didžiausias vienu metu laikomas atliekų kiekis – 165,03 t (iš jų 20,33 t pavojingųjų atliekų). Įrenginio metinis pajėgumas apskaičiuotas įvertinant numatomą vienu metu laikomų atliekų kiekį ir planuojamą atliekų išvežimo dažnumą, kuris nustatomas kiekvienam konkrečiam atliekų srautui. Metinis įrenginio pajėgumas nurodytas aikštelės techniniame projekte, kuriam išduotas statybos leidimas.

DGASA veiklos metu tiesiogiai į aplinką teršalai neišmetami – DGASA nėra stacionarių oro taršos šaltinių. DGASA veikloje susidarančios buitinės nuotekos surenkamos į hermetišką 6,6 m3 talpos rezervuarą. Rezervuarui užsipildžius buitinės nuotekos asenizacine mašina išvežamos į valymo įrenginius. DGASA yra įrengti nuotekų valymo įrenginiai paviršinėms nuotekoms. Paviršinės nuotekos, surenkamos nuo asfaltuoto aikštelės paviršiaus, nuotekų valomos 6 l/s našumo paviršinių nuotekų valymo įrenginiuose SEPKO-6/1200 roto. Išvalytos nuotekos nuvedamos į infiltracinę sistemą Wavin Azura. Infiltracinė sistema susideda iš infiltracinių kasečių. Iš nuotekų valymo įrenginių sukaupti naftos produktai ir dumblas išvežami į artimiausią perdirbimo įmonę. Po naftos gaudyklės pastatytas kontrolinis šulinys su uždaromąja armatūra, kad būtų užkirstas kelias aplinkos taršai (avarijos arba valymo įrenginių remonto metu). Paviršinių nuotekų tvarkymas DGASA veikloje atitinka 2007-04-02 LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-193 patvirtino paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento reikalavimus.
2.3. atliekų naudojimo AR ŠALINIMO technologinio proceso kontrolė ir monitoringas
[bookmark: _Toc108625107][bookmark: _Toc108712199]
DGASA aikštelėje vykdoma tik atliekų laikymo veikla. Surinktos atliekos perduodamos tolimesniam tvarkymui atliekų tvarkytojams

Pavojingosios atliekos yra laikomos vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių XII skyriuje nustatytais reikalavimais. Pavojingosios atliekos yra laikomos uždaruose, rakinamuose konteinerinio tipo kilnojamuose pastatuose. Šie pastatai yra vėdinami. Pavojingosios atliekos yra supakuotos taip, kad jos nekeltų pavojaus visuomenės sveikatai ir aplinkai. Pakuotės, konteineriai sukonstruoti ir pagaminti taip, kad jose esančios pavojingos atliekos negalėtų išsipilti, išsibarstyti, išgaruoti ar kitaip patekti į aplinką. Pakuočių/konteinerių medžiagos turi būti atsparios juose supakuotų pavojingųjų atliekų ir atskirų jų komponentų poveikiui ir nereaguoti su šiomis atliekomis ar jų komponentais. Visos talpos, kuriose yra laikomos pavojingosios atliekos yra paženklintos taip, kaip nurodyta Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priede.

Asbesto turinčios atliekos laikomos metaliniame konteineryje. Šis konteineris yra sandarus ir uždaras. Atliekos, turinčios asbesto priimamos tik supakuotos į sandarius krituliams ir kitokiam atmosferos poveikiui atsparius maišus, taip palengvinant tokių atliekų priėmimą, laikymą ir tolesnį transportavimą. Transportavimo metu konteineris su asbesto turinčiomis atliekomis yra sandariai uždaromas. Aikštelė, kurioje yra laikomos asbesto turinčios atliekos, yra rakinama.   

Aikštelėje yra įrengtos stacionarios automobilinės svarstyklės gali būti naudojamos vienos rūšies atliekų, pristatomų ar išvežamų iš DGASA, svėrimui, taip pat suminio (kontrolinio) skirtingų atliekų mišinio, gyventojų pristatomų ta pačia transporto priemone,  svorio nustatymui. Siekiant tiksliai įvertinti atvežtų atliekų svorį atliekos sveriamos techninėmis svarstyklėmis, turinčiomis metrologinę patikrą – aikštelėje atliekos gali būti sveriamos elektroninėmis svarstyklėmis palečių svėrimui (maksimalus sveriamų atliekų svoris – 2000 kg) arba elektroninėmis svarstyklėmis (maksimalus sveriamų atliekų svoris – 150 kg).  Atliekų, kurių svarstyklėmis pasverti neįmanoma (pvz. didelių gabaritų baldai, statybinės atliekos), preliminarus svoris nustatomas vadovaujantis įmonės direktoriaus įsakymu patvirtinta dažniausiai pristatomų atliekų preliminarių svorių lentele.

Priimamos atliekos apžiūrimos, nusprendus jas priimti, patalpinamos į joms numatytas vietas (konteinerius, talpas, patalpas). DGASA darbuotojas reguliariai (ne rečiau kaip 2 kartus per dieną) stebi priimtų nepavojingų atliekų kokybę, būklę, esant reikalui paskirsto atliekas konteineriuose, jeigu didelis konteineris pripildomas netolygiai (pvz., klientai meta atliekas tik į priešakinę jo dalį).

Visos priimtos ir pasvertos atliekos yra apskaitomos. Atliekų apskaita vedama naudojantis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema (toliau – GPAIS).
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	Pilaitės pr. 50, Vilnius didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės atliekų naudojimo techninis reglamentas




	[image: ]
	UAB „VAATC“

	
	Pilaitės pr. 50, Vilnius didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės atliekų naudojimo techninis reglamentas 




2.4. medžiagų IR (AR) žaliavų IR (AR) energijos bei išmetimų (teršalų IR (AR) emisijų IR (AR) nuotekų) balansas NAUDOJANT AR ŠALINANT 1 t atliekų
popieriaus ir kartono pakuotės (15 01 01), stiklo pakuotės (15 01 07), naudoti nebetinkamos padangos (16 01 03), plytos (17 01 02), medis (17 02 01), stiklas (17 02 02), izoliacinės medžiagos (17 06 04), gipso izoliacinės statybinės medžiagos (17 08 02), mišrios statybinės ir griovimo atliekos (17 09 04), popierius ir kartonas (20 01 01), stiklas (20 01 02), drabužiai (20 01 10), tekstilės gaminiai (20 01 11), nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga (20 01 36), mediena (20 01 38), plastikai (20 01 39), metalai (20 01 40), didelių gabaritų atliekos (20 03 07), nebenaudojama įranga, kurioje yra chlorfluorangliavandenilių (20 01 23*), nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, kurioje yra pavojingųjų sudedamųjų dalių (20 01 35*)
(atliekų grupės pavadinimas ir atliekų rūšies kodas)

	[bookmark: _Toc108712207]Eil.
Nr.
	Naudojamos medžiagos ir (ar) žaliavos ir (ar) energija
	Pagaminta produkcija
	Atliekas naudojant ir (ar) šalinant susidarančios atliekos
	Į aplinką išmetami teršalai ir (ar) išlakos ir (ar) nuotekos

	
	Pavadinimas
	kiekis, svorio, tūrio, energijos
vnt.
	Pavadini-mas
	kiekis, svorio
vnt.
	atliekos kodas
	atliekos pavadini-mas
	patikslintas pavadinimas
	kiekis, svorio vnt.
	Pavadini-mas
	kiekis, svorio,
tūrio vnt.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	-
	-
	Daiktai ar medžiagos
	1 t
	
	
	
	
	-
	-



2.5. MEDŽIAGŲ BALANSO DUOMENŲ PAAIŠKINIMAS
Atliekų paruošimo naudoti pakartotinai veiksmų metu  (pvz., dulkių nuvalymas ar smulkūs surinkimo darbai naudojant atsuktuvą) nebus naudojamos medžiagos ir (ar) žaliavos ir (ar) energija, į aplinką nebus išmetami teršalai ir (ar) išlakos ir (ar) nuotekos. Paruošiant naudoti pakartotinai veiksmų metu iš atliekų pagamintas daiktų ar medžiagų kiekis atitiks į paruošimo naudoti pakartotinai nukreiptą atliekų kiekį.
2.6 INFORMACIJA APIE ATLIEKAS, KURIOS ATLIEKŲ APDOROJIMO PROCESE TURI BŪTI DAUGIAU NEI VIENĄ SAVAITĘ
[bookmark: _Hlk135392286]Informacija neteikiama.



3. ATLIEKŲ LAIKYMAS
3.1. sandėlyje, saugykloje ar kitoje atliekų laikymo vietoje (toliau – atliekų laikymo vieta) laikomos nepavojingosios atliekos pagal atliekų tvarkymo veiklos kodus R13 ir D15:
	[bookmark: _Hlk199252211]Eil.
Nr.
	Atliekų laikymo vietos apibūdinimas
	Atliekų laikymo vietos plotas, m2
	Nepavojingųjų atliekų
srauto kodas
	Nepavojingųjų atliekų srauto kodo pavadinimas
	Atliekų kodas
	Didžiausias vienu metu laikomas atliekų kiekis, t

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė (schemoje:  konteinerių zonai, 01)
	1785
	I dalis (pildoma, jei atliekos nepriklauso nepavojingųjų atliekų srautui, kurio konkrečiam atliekų kodui nustatytas prievolių įvykdymo užtikrinimo sumą mažinantis ar didinantis koeficientas)
	

	1.
	
	
	0721
	Popieriaus ir kartono pakuočių atliekos
	15 01 01
	-*

	2.
	
	
	0723
	Kitos popieriaus ir kartono atliekos
	20 01 01
	-

	3.
	
	
	0742
	Kitos plastikų atliekos
	20 01 39
	-

	4.
	
	
	0742
	Kitos plastikų atliekos
	16 01 19
	-

	5.
	
	
	0742
	Kitos plastikų atliekos
	17 02 03
	-

	6.
	
	
	0741
	Plastikinių pakuočių atliekos
	15 01 02
	-

	7.
	
	
	0712
	Kitos stiklo atliekos
	20 01 02
	-

	8.
	
	
	0712
	Kitos stiklo atliekos
	17 02 02
	-

	9.
	
	
	0711
	Stiklo pakuotės
	15 01 07
	-

	10.
	
	
	0632
	Kitos įvairios metalo atliekos
	20 01 40
	-

	11.
	
	
	0631
	Įvairios metalinės pakuotės
	15 01 04
	-

	12.
	
	
	1213
	Mišrios statybinės atliekos
	17 09 04
	-

	13.
	
	
	1213
	Mišrios statybinės atliekos
	17 06 04
	-

	14.
	
	
	1211
	Betono, plytų ir gipso atliekos
	17 08 02
	-

	15.
	
	
	0731
	Naudotos padangos
	16 01 03
	-

	16.
	
	
	0753
	Kitos medienos atliekos
	20 01 38
	-

	17.
	
	
	0751
	Medinės pakuotės
	15 01 03
	-

	18.
	
	
	0753
	Kitos medienos atliekos
	17 02 01
	-

	19.
	
	
	0761
	Dėvėti drabužiai
	20 01 10
	-

	20.
	
	
	0762
	Įvairios tekstilės atliekos
	20 01 11
	-

	21.
	
	
	0912
	Įvairios maisto gaminimo ir maisto produktų atliekos
	20 01 25
	

	22.
	
	
	0921
	Žaliosios atliekos
	20 02 01
	-

	23.
	
	
	1011
	Buitinės atliekos
	20 03 07
	-

	
	
	
	II dalis (pildoma nurodant kiekvieną atliekų srauto atliekų kodą, jei prievolių įvykdymo užtikrinimo sumą mažinantis ar didinantis koeficientas nustatytas ne atliekų srautui, o konkrečiam atliekų kodui)

	
	
	
	-
	-
	-
	-

	Iš viso (I ir II dalys):
	140,0

	
	Buities elektrotech-nikos
atliekų laikymo konteineris
(schemoje: 03)
	7
	I dalis (pildoma, jei atliekos nepriklauso nepavojingųjų atliekų srautui, kurio konkrečiam atliekų kodui nustatytas prievolių įvykdymo užtikrinimo sumą mažinantis ar didinantis koeficientas)

	24.
	
	
	0823
	Kita nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga
	20 01 36
	-

	25.
	
	
	0841
	Baterijų ir akumuliatorių atliekos
	16 06 051)
	-

	
	
	
	0841
	Baterijų ir akumuliatorių atliekos
	16 06 152)
	

	26.
	
	
	0843
	Kitos nebenaudojamų mašinų ir įrangos sudedamosios dalys
	16 02 16
	-

	27.
	
	
	0841
	Baterijų ir akumuliatorių atliekos
	20 01 343)
	-

	
	
	
	0841
	Baterijų ir akumuliatorių atliekos
	20 01 444)
	

	
	
	
	II dalis (pildoma nurodant kiekvieną atliekų srauto atliekų kodą, jei prievolių įvykdymo užtikrinimo sumą mažinantis ar didinantis koeficientas nustatytas ne atliekų srautui, o konkrečiam atliekų kodui)

	
	
	
	-
	-
	-
	-

	Iš viso (I ir II dalys):
	4,40

	28.
	„Dėk‘ui“ stotelės atliekų laikymo zona
(06)
	14
	I dalis (pildoma, jei atliekos nepriklauso nepavojingųjų atliekų srautui, kurio konkrečiam atliekų kodui nustatytas prievolių įvykdymo užtikrinimo sumą mažinantis ar didinantis koeficientas)

	
	
	
	0632
	Kitos įvairios metalo atliekos
	20 01 40
	-

	29.
	
	
	0711
	Stiklo pakuotės
	15 01 07
	-

	30.
	
	
	0712
	Kitos stiklo atliekos
	20 01 02
	-

	31.
	
	
	0712
	Kitos stiklo atliekos
	17 02 02
	-

	32.
	
	
	0721
	Popieriaus ir kartono pakuočių atliekos
	15 01 01
	-

	33.
	
	
	0723
	Kitos popieriaus ir kartono atliekos
	20 01 01
	-

	34.
	
	
	0731
	Naudotos padangos
	16 01 03
	-

	35.
	
	
	0742
	Kitos plastikų atliekos
	20 01 39
	-

	36.
	
	
	0753
	Kitos medienos atliekos
	17 02 01
	-

	37.
	
	
	0753
	Kitos medienos atliekos
	20 01 38
	-

	38.
	
	
	0761
	Dėvėti drabužiai
	20 01 10
	-

	39.
	
	
	0762
	Įvairios tekstilės atliekos
	20 01 11
	-

	40.
	
	
	0823
	Kita nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga
	20 01 36
	-

	41.
	
	
	1011
	Buitinės atliekos
	20 03 07
	-

	42.
	
	
	1211
	Betono, plytų ir gipso atliekos
	17 01 02
	-

	43.
	
	
	1211
	Betono, plytų ir gipso atliekos
	17 08 02
	-

	44.
	
	
	1213
	Mišrios statybinės atliekos
	17 09 04
	-

	45.
	
	
	1213
	Mišrios statybinės atliekos
	17 06 04
	-

	
	
	
	II dalis (pildoma nurodant kiekvieną atliekų srauto atliekų kodą, jei prievolių įvykdymo užtikrinimo sumą mažinantis ar didinantis koeficientas nustatytas ne atliekų srautui, o konkrečiam atliekų kodui)

	
	
	
	-
	-
	-
	-

	Iš viso (I ir II dalys):
	0,30

	Bendras atliekų kiekis:
	144,70


-* vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių 7 priedo 3.1.7 punkte nurodyta išimtimi didžiausias vienu metu laikomas nepavojingų atliekų srauto kiekis nenurodomas.
1) 3) – atliekų kodas, galiojantis iki 2026-12-08
2) 4) – atliekų kodas, galiojantis nuo 2026-12-09
3.2. Atliekų laikymo vietoje laikomos pavojingosios atliekos pagal atliekų tvarkymo 
	Eil. nr.
	Atliekų laikymo vietos apibūdinimas
	Atliekų laikymo vietos plotas, m2
	Pavojingųjų atliekų technologinio srauto (toliau  – technologinis srautas) žymėjimas
	Technologinio srauto kodo pavadinimas
	Atliekų kodas
	Didžiausias vienu metu laikomas atliekų kiekis, t

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	46.
	Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė (schemoje:  konteinerių zona, 01)
	1785
	I dalis (pildoma, jei atliekos nepriklauso technologiniams srautams, nurodytiems II dalyje)

	
	
	
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	II dalis (pildoma, jei pavojingosios atliekos priskiriamos technologiniams srautams TS-01, TS-02, TS-05, TS-06, TS-10, TS-13, TS-21,TS-22, TS-29, TS-31,TS-32 arba TS-36)

	
	
	
	TS-21
	Atliekos, turinčios asbesto, gipso izoliacinės statybinės medžiagos
	17 06 01*
	12,00

	47.
	
	
	
	
	17 06 05*
	

	Iš viso (I ir II dalys):
	12,00

	48.
	Buities elektrotech-nikos
atliekų laikymo konteineris
(schemoje: 03)
	7
	I dalis (pildoma, jei atliekos nepriskiriamos technologiniams srautams, nurodytiems II dalyje)

	
	
	
	TS-11
	Elektrotechnikos ir elektronikos pavojingosios atliekos
	20 01 35*
	1,9

	49.
	
	
	II dalis (pildoma, jei pavojingosios atliekos priskiriamos technologiniams srautams TS-01, TS-02, TS-05, TS-06, TS-10, TS-13, TS-21,TS-22, TS-29, TS-31,TS-32 arba TS-36)

	
	
	
	TS-05
	Atliekos, kuriose yra ozono sluoksnį ardančių medžiagų
	20 01 23*
	1,9

	50.
	
	
	TS-13
	Atliekos, kuriose yra gyvsidabrio
	20 01 21*
	0,10

	Iš viso (I ir II dalys):
	3,90

	51.
	[bookmark: _Hlk63439155]Buities pavojingų atliekų laikymo pastatas (schemoje: 05)
	18
	I dalis (pildoma, jei atliekos nepriskiriamos technologiniams srautams, nurodytiems II dalyje)

	
	
	
	TS-03
	Naftos produktais užteršti dumblai, gruntai ir atliekos
	15 02 02*
	0,10

	52.
	
	
	TS-11
	Elektrotechnikos ir elektronikos pavojingosios atliekos
	16 02 15*
	0,10

	53.
	
	
	TS-18
	Rūgštinių tirpalų atliekos, rūgštys, rūgštis išskiriančios atliekos
	20 01 14*
	0,05

	54.
	
	
	TS-19
	Šarminių tirpalų atliekos, šarmai
	20 01 15*
	0,05

	55.
	
	
	TS-23
	Dažų, lakų, stiklo emalės, klijų ir hermetikų atliekos (nechlorintos, nehalogenintos)
	08 01 11*
	2,05

	56.
	
	
	
	
	08 01 17*
	

	57.
	
	
	
	
	08 01 21*
	

	58.
	
	
	
	
	20 01 27*
	

	
	
	
	II dalis (pildoma, jei pavojingosios atliekos priskiriamos technologiniams srautams TS-01, TS-02, TS-05, TS-06, TS-10, TS-13, TS-21,TS-22, TS-29, TS-31,TS-32 arba TS-36)

	59.
	
	
	TS-02
	Nechlorintos, nehalogenintos alyvų atliekos
	13 02 08*
	1,00

	60.
	
	
	TS-10
	Naudoti netinkamos transporto priemonės ir jų atliekos
	16 01 07*
	0,50

	61.
	
	
	
	
	16 01 13*
	

	62.
	
	
	
	
	16 01 14*
	

	63.
	
	
	
	
	16 01 21*
	

	64.
	
	
	TS-22
	Organinių cheminių procesų atliekos, atliekos, kuriose yra organinių tirpiklių, tirpikliai ir tirpiklių mišiniai (nechlorintos, nehalogenintos)
	20 01 13*
	0,03

	65.
	
	
	TS-31
	Kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų
	15 01 10*
	0,20

	66.
	
	
	
	
	15 01 11*
	0,10

	67.
	
	
	TS-32
	Skystosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų
	20 01 29*
	0,05

	Iš viso (I ir II dalys):
	4,23

	68.
	Dėk‘ui“ stotelės atliekų laikymo zona
(06)
	14
	I dalis (pildoma, jei atliekos nepriskiriamos technologiniams srautams, nurodytiems II dalyje)

	
	
	
	TS-11
	Elektrotechnikos ir elektronikos pavojingosios atliekos
	20 01 35*
	0,1

	69.
	
	
	II dalis (pildoma, jei pavojingosios atliekos priskiriamos technologiniams srautams TS-01, TS-02, TS-05, TS-06, TS-10, TS-13, TS-21,TS-22, TS-29, TS-31,TS-32 arba TS-36)

	
	
	
	TS-05
	Atliekos, kuriose yra ozono sluoksnį ardančių medžiagų
	20 01 23*
	0,1

	Iš viso (I ir II dalys):
	0,2

	Bendras atliekų kiekis:
	20,33



3.3 laikomų atliekų pakuočių reikalavimai

Kiekvienas naudojamas konteineris pažymėtas, nurodant, kokios rūšies atliekoms jis skirtas. Asfaltuotoje aikštelėje atliekos laikomos įvairios talpos atviruose ir uždaruose konteineriuose. Konteinerių talpa svyruoja nuo 7 iki 30 m3, konteineriai konkrečių atliekų laikymui parenkami atsižvelgiant į atliekų priėmimo poreikį, pvz. preskonteineriai parenkami antrinėms žaliavoms.

Kiekviena pavojingųjų atliekų rūšis bus atskirai saugoma statinėse, konteineriuose bei nedidelėse dėžėse. Pavojingų atliekų laikymo pastate numatomos atskiros atliekų laikymo talpos, kurių dydis svyruoja nuo 50 iki 200 l. Akumuliatoriams ir gyvsidabrio turinčių lempų atliekoms laikyti numatyti konteineriai.

Pavojingųjų atliekų pakuotės, konteineriai turi būti sukonstruoti ir pagaminti taip, kad juose esančios pavojingosios atliekos negalėtų išsipilti, išsibarstyti, išgaruoti ar kitaip patekti į aplinką. Pavojingųjų atliekų pakuočių, konteinerių (talpų) medžiagos yra atsparios juose supakuotų pavojingųjų atliekų ir atskirų jų komponentų poveikiui ir nereaguojančios su šiomis atliekomis ar jų komponentais. Pavojingųjų atliekų pakuočių, konteinerių dangčiai ir kamščiai yra tvirti ir sandarūs, sukonstruoti ir pagaminti taip, kad juos būtų galima saugiai atidaryti ir uždaryti, kad jie laikymo, perkėlimo ar vežimo metu nesutrūktų, neatsilaisvintų, neatsidarytų ir juose esančios medžiagos nepatektų į aplinką. Pavojingųjų atliekų konteineriai ar pakuotės paženklinti pavojingųjų atliekų ženklinimo etikete. Pavojingųjų atliekų ženklinimo etiketė ir joje pateikta informacija turi būti aiškiai matoma, atspari aplinkos poveikiui.

3.4 laikymo sąlygos ir kontrolės reikalavimai

Atliekos laikomos joms numatytose zonose ir patalpose – nepavojingos atliekos laikomos asfaltuotoje teritorijoje (bendras plotas – 1785 m2, žymėjimas schemoje - 01) ir buities elektrotechnikos atliekų laikymo konteineryje (plotas – 7 m2, žymėjimas schemoje – 03), pavojingosios atliekos laikomos pavojingųjų atliekų laikymo pastate (plotas – 15 m2, žymėjimas schemoje – 05), pavojingosios asbesto turinčios atliekos laikomos asfaltuotoje teritorijoje esančiame konteineryje  (žr. prie šio dokumento pridedamą priedą). Aikštelės teritorija aptverta tvora, ribojančia pašalinių asmenų patekimą į aikštelę. Aikštelėje įrengta teritorijos stebėjimo vaizdo kameromis sistema.

· Asfaltuotoje aikštelės teritorijoje (aikštelės plotas – 1785 m2) atliekos (žr. 3.1 lentelę, atliekos priskirtos konteinerių zonos atliekoms) laikomos konteineriuose, konkretus konteinerių skaičius skirtas vienai atliekai priimti parenkamas atsižvelgiant į pristatomų atliekų kiekius, DGASA darbuotojai reguliariai stebi konteineriuose esančių atliekų kokybę. Antrinių žaliavų ir pakuočių atliekoms (popieriaus, plastiko) laikymui gali būti skirti preskonteineriai (vieno preskonteinerio užimamas plotas – iki 17,5 m2).
· Naudotų padangų atliekos gali būti laikomos ir konteineriuose (vieno konteinerio užimamas plotas – iki 15 m2), ir rietuvėse. Rietuvės ar krūvos ilgis turi būti ne didesnis kaip 15 m, plotis – ne didesnis kaip 10 m, aukštis – ne didesnis kaip 3 m. Tarpas tarp rietuvės ir sklypo ribos ne siauresnis kaip 5 metrai. Vienos rietuvės užimamas maksimalus plotas – 150 m2. Atliekos laikomos vadovaujantis Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių reikalavimais.
· Nepavojingos elektros ir elektronikos atliekos yra laikomos joms skirtoje vietoje - uždarame metaliniame konteineryje (konteinerio užimamas plotas – iki 7 m2) (03). EEĮ atliekos yra laikomos vadovaujantis reikalavimais, kurie nustatyti Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklėse. 
· Asbesto turinčios atliekos laikomos metaliniame konteineryje (konteinerio užimamas plotas – iki 8 m2). Šis konteineris yra sandarus ir uždaras. Atliekos, turinčios asbesto priimamos tik supakuotos į sandarius krituliams ir kitokiam atmosferos poveikiui atsparius maišus, taip palengvinant tokių atliekų priėmimą, laikymą ir tolesnį transportavimą. Transportavimo metu konteineris su asbesto turinčiomis atliekomis yra sandariai uždaromas. Aikštelė, kurioje yra laikomos asbesto turinčios atliekos, yra rakinama.   
· Elektros ir elektronikos atliekos yra laikomos joms skirtoje vietoje - uždarame metaliniame konteineryje (konteinerio užimamas plotas – iki 7 m2). EEĮ atliekos yra laikomos vadovaujantis reikalavimais, kurie nustatyti Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklėse. 
· Pavojingų atliekų (žr. 3.1 lentelę, atliekos, kurios laikomos buities pavojingų atliekų laikymo pastatas (plotas – 18 m2, žymėjimas schemoje - 05) kiekvienai rūšiai skiriama nuolatinė atskira pažymėta vieta. Tos pačios rūšies atliekos turi būti saugomos vienoje dėžėje ar atskiroje vietoje. Atskiroms pavojingųjų atliekų rūšims skirtos dėžės taip pat laikomos keičiama įranga ir paprastai yra paskolinamos (patiekiamos) įmonės, pasamdytos pavojingosioms atliekoms tvarkyti. Tokios praktikos pavyzdžiais gali būti dėžės, skirtos dienos šviesos lempoms arba adatoms.
· Pavojingosios atliekos yra laikomos metaliniame konteinerinio tipo kilnojamame pastate (plotas – 18 m2, žymėjimas schemoje – 05), kuris yra rakinamas, vėdinamas, atliekos saugomos nuo tiesioginių saulės spindulių, kritulių ir kitų atmosferos veiksnių. Pavojingų atliekų kiekvienai rūšiai skiriama nuolatinė atskira vieta. Ši vieta yra aiškiai pažymėta. Tos pačios rūšies atliekos turi būti saugomos vienoje dėžėje ar atskiroje vietoje. Atskiroms pavojingųjų atliekų rūšims skirtos dėžės taip pat laikomos keičiama įranga ir paprastai yra paskolinamos (patiekiamos) įmonės, pasamdytos pavojingosioms atliekoms tvarkyti. Tokios praktikos pavyzdžiais gali būti dėžės, skirtos dienos šviesos lempoms arba adatoms. Pavojingosios atliekos laikomos vadovaujantis reikalavimais, kurie yra nustatyti Atliekų tvarkymo taisyklių XII skyriuje. Buities pavojingų atliekų pastatas suprojektuotas ir pastatytas atsižvelgiant į bendruosius gaisrinės saugos reikalavimus. Šiame pastate, kuriame laikomos ir pavojingos, ir nepavojingos atliekos, įrengta gaisrinė signalizacija, kasdien tikrinama atliekų, laikomų šiame pastate būsena, siekiant išvengti savaiminio užsidegimo. Užfiksavus laikomų atliekų temperatūros padidėjimą, atliekos perkraunamos.
· Pakartotinai naudoti skirtos atliekos laikomos stotelėje „Dėk‘ui“ įrengtoje atliekų laikymo zonoje. Atliekų laikymo zona paženklinta, atskirų atliekų srautų laikymo vietos paženklintos ir atskirtos. Atliekos laikomos stelažuose, sandariuose dėžėse, maišuose. 

Didžiausias vienu metu asfaltuotoje teritorijoje – konteinerių zonoje (žr. 3.1 punktą) leidžiamas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis yra 140,0 t, o įskaičiuojant ir asbesto turinčias atliekas (3.2 punktas) – 152 t. Priimama, kad šioms atliekoms laikyti yra skirta 1785 m2. Atliekos kraunamos į konteinerius, kurių aukštis yra 2 metrai, tad bendras užimamas atliekų tūris siektų 3570 m3. Įvertinant vidutinį aikštelėje numatomų laikytis nepavojingųjų atliekų tankį – 0,3613 t/m3 (toliau pateikiama lentelė su atliekų vidurkio nustatymu), užimame atliekų tūryje tilptų 771 t atliekų (3570 * 0,3613 = 1290), tad 1785 m2 pakaktų sutalpinti apie 1290 t atliekų.
	Eil. Nr.
	Kodas
	Pavadinimas
	Tankis, t/m3
	Tankis, t/m3
(vidurkis)

	1
	2
	3
	5
	6

	[bookmark: _Hlk159849833]1
	15 01 01
	Popieriaus ir kartono pakuotės
	0,2000
	0,3613

	2
	15 01 02
	Plastikinės (kartu su PET (polietilentereftalatas)) pakuotės
	0,2200
	

	3
	15 01 03
	Medinės pakuotės
	0,1100
	

	4
	15 01 04
	Metalinės pakuotės
	0,2200
	

	5
	15 01 07
	Stiklo pakuotės
	0,3332
	

	6
	16 01 03
	Naudoti nebetinkamos padangos
	0,4657
	

	7
	16 01 19
	Plastikas
	0,3600
	

	8
	16 02 16
	Sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos, nenurodytos 16 02 15
	0,3037
	

	9
	16 06 051)
	Kitos baterijos ir akumuliatoriai
	1,3500
	

	
	16 06 152)
	Kitur neapibūdintos baterijų atliekos (išskyrus nurodytas 16 06 12 ir 16 06 14)
	
	

	10
	17 02 01
	Medis
	0,3300
	

	11
	17 02 02
	Stiklas
	0,3332
	

	12
	17 02 03
	Plastikas
	0,2500
	

	13
	17 06 04
	Izoliacinės medžiagos, nenurodytos 17 06 01 ir 17 06 03
	0,2500
	

	14
	17 08 02
	Gipso izoliacinės statybinės medžiagos, nenurodytos 17 08 01
	0,6092
	

	15
	17 09 04
	Mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03
	0,3200
	

	16
	20 01 01
	Popierius ir kartonas
	0,2105
	

	17
	20 01 02
	Stiklas
	0,3332
	

	18
	20 01 10
	Drabužiai
	0,2000
	

	19
	20 01 11
	Tekstilės gaminiai
	0,2000
	

	20
	20 01 25
	Maistinis atliejus ir riebalai
	0,6109
	

	21
	20 01 343)
	Baterijos ir akumuliatoriai, nenurodyti 20 01 33
	1,3500
	

	
	20 01 444)
	Baterijų atliekos, nenurodytos 20 01 42 ir 20 01 43
	
	

	22
	20 01 36
	Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21, 20 01 23 ir 20 01 35 pozicijose
	0,2131
	

	23
	20 01 38
	Mediena, nenurodyta 20 01 37
	0,1855
	

	24
	20 01 39
	Plastikai
	0,1400
	

	25
	20 01 40
	Metalai
	0,2300
	

	26
	20 02 01
	Biologiškai skaidžios atliekos
	0,3800
	

	27
	20 03 07
	Didelių gabaritų atliekos
	0,1800
	

	28
	17 06 01*
	Izoliacinės medžiagos, kuriose yra asbesto
	0,2800
	

	29
	17 06 05*
	Statybinės medžiagos, turinčios asbesto
	0,3100
	


1) 3) – atliekų kodas, galiojantis iki 2026-12-08
2) 4) – atliekų kodas, galiojantis nuo 2026-12-09

Taip pat atliekos būtų laikomos ir buities elektrotechnikos atliekų laikymo konteineryje, kurio plotas 7 m2, tūris – 21 m3. Šiame konteineryje planuojama laikyti 4,4 t nepavojingųjų atliekų (žr. 3.1 punktą). Įvertinant vidutinį numatomų laikytis nepavojingųjų atliekų tankį – 0,8042 t/m3 (toliau pateikiama lentelė su atliekų vidurkio nustatymu), užimame atliekų tūryje tilptų 82,0 t atliekų (21 * 0,8042 = 82,0), tad 7 m2 pakaktų sutalpinti apie 16 t atliekų.

	Eil. Nr.
	Kodas
	Pavadinimas
	Tankis, t/m3
	Tankis, t/m3
(vidurkis)

	1
	2
	3
	5
	6

	1
	20 01 36
	Kita nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga
	0,2131
	0,8042

	2
	16 06 051)
	Baterijų ir akumuliatorių atliekos
	1,3500
	

	
	16 06 152)
	Kitur neapibūdintos baterijų atliekos (išskyrus nurodytas 16 06 12 ir 16 06 14)
	1,3500
	

	3
	16 02 16
	Kitos nebenaudojamų mašinų ir įrangos sudedamosios dalys
	0,3037
	

	4
	20 01 343)
	Baterijų ir akumuliatorių atliekos
	1,3500
	

	
	20 01 444)
	Baterijų atliekos, nenurodytos 20 01 42 ir 20 01 43
	
	


1) 3) – atliekų kodas, galiojantis iki 2026-12-08
2) 4) – atliekų kodas, galiojantis nuo 2026-12-09

Pavojingųjų EEĮ atliekų didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti kiekis yra 3,9 t, kurias planuojama laikyti buities elektrotechnikos atliekų laikymo konteineryje. Šių atliekų vidutinis tankis yra 0,3255 t/m3 (atliekų tankiai ir tankių vidurkis nurodytas toliau pateikiamoje lentelėje). Patalpos bendras plotas yra 7 m2, tūris – 21 m3. Iš viso šioje patalpoje galima sutalpinti – 4,88 t atliekų ((21*0,2351). 

	Eil. Nr.
	Kodas
	Pavadinimas
	Tankis, t/m3
	Tankis, t/m3
(vidurkis)

	1
	2
	3
	5
	6

	1
	20 01 23*
	Nebenaudojama įranga, kurioje yra chlorfluorangliavandenilių
	0,3037
	0,2351

	2
	20 01 21*
	Pavojingos sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos
	0,1886
	

	3
	20 01 35*
	Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21 ir 20 01 23, kurioje yra pavojingųjų sudedamųjų dalių
	0,2131
	



Kitų pavojingųjų atliekų (išskyrus EEĮ atliekas (kurių svoris - 3, 9 t) bei asbesto turinčias atliekas (kurių svoris – 12 t)) didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti kiekis yra 4,23 t. Šių atliekų vidutinis tankis 0,6038 t/m3 (atliekų tankiai ir tankių vidurkis pateiktas lentelėje). Konteinerio bendras plotas yra 18 m2, atliekas galima krauti į 2 m aukštį. Iš viso šioje patalpoje galima sutalpinti – 21,7 t atliekų ((18*2)*0,6038).

	Eil. Nr.
	Kodas
	Pavadinimas
	Tankis, t/m3
	Tankis, t/m3
(vidurkis)

	1
	2
	3
	5
	6

	1
	13 02 08*
	Kita variklių, pavarų dėžės ir tepamoji alyva
	0,9000
	0,6038

	2
	15 02 02*
	Absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingosiomis medžiagomis
	0,4180
	

	3
	16 01 07*
	Tepalų filtrai
	0,1852
	

	4
	16 01 13*
	Stabdžių skystis
	0,7200
	

	5
	16 01 14*
	Aušinamieji skysčiai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų
	0,9000
	

	6
	16 01 21*
	Pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07–16 01 11, 16 01 13 ir 16 01 14
	0,4597
	

	7
	20 01 21*
	Dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio
	0,1886
	

	8
	20 01 14*
	Rūgštys
	0,9000
	

	9
	20 01 15*
	Šarmai
	0,9000
	

	10
	20 01 13*
	Tirpikliai
	0,8100
	

	11
	08 01 11*
	Dažų ir lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų, atliekos
	0,5670
	

	12
	08 01 17*
	Dažų ar lako šalinimo atliekos, kuriose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų
	0,5670
	

	13
	08 01 21*
	Dažų ir lako nuėmiklių atliekos
	0,9000
	

	14
	20 01 27*
	Dažai, rašalas, klijai ir dervos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų
	0,5670
	

	15
	15 01 10*
	Pakuotės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos
	0,2100
	

	16
	15 01 11*
	Metalinės pakuotės, įskaitant suslėgto oro talpyklas, kuriose yra pavojingųjų kietų poringų rišamųjų medžiagų (pvz., asbesto)
	0,1700
	

	17
	20 01 29*
	Plovikliai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų
	0,9000
	



„Dėk‘ui“ stotelės atliekų laikymo zona – „Dėk‘ui“ stotelės pastato dalis (apie 14 m2 ploto). Šioje zonoje planuojama laikyti apie 0,5 t įvairių atliekų (žr. 3.1 ir 3.2 lentelės). Šių atliekų vidutinis tankis 0,2955 t/m3 (atliekų tankiai ir tankių vidurkis pateiktas lentelėje), atliekas galima krauti į 2 m aukštį. Iš viso šioje patalpoje galima sutalpinti – 8,3 t atliekų ((14*2)*0,2955).


	Eil. Nr.
	Kodas
	Pavadinimas
	Tankis, t/m3
	Tankis, t/m3
(vidurkis)

	1
	2
	3
	5
	6

	1
	15 01 01
	Popieriaus ir kartono pakuotės
	0,2000
	0,2955

	2
	15 01 07
	Stiklo pakuotės
	0,3332
	

	3
	16 01 03
	Naudoti nebetinkamos padangos
	0,4657
	

	4
	17 01 02
	Plytos
	0,6600
	

	5
	17 02 01
	Medis
	0,3300
	

	6
	17 02 02
	Stiklas
	0,3332
	

	7
	17 06 04
	Izoliacinės medžiagos, nenurodytos 17 06 01 ir 17 06 03
	0,2500
	

	8
	17 08 02
	Gipso izoliacinės statybinės medžiagos, nenurodytos 17 08 01
	0,6092
	

	9
	17 09 04
	Mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03
	0,3200
	

	10
	20 01 01
	Popierius ir kartonas
	0,2105
	

	11
	20 01 02
	Stiklas
	0,3332
	

	12
	20 01 10
	Drabužiai
	0,2000
	

	13
	20 01 11
	Tekstilės gaminiai
	0,2000
	

	14
	20 01 36
	Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21, 20 01 23 ir 20 01 35 pozicijose
	0,2131
	

	15
	20 01 38
	Mediena, nenurodyta 20 01 37
	0,1855
	

	16
	20 01 39
	Plastikai
	0,1400
	

	17
	20 01 40
	Metalai
	0,2300
	

	18
	20 03 07
	Didelių gabaritų atliekos
	0,1800
	

	19
	20 01 23*
	Nebenaudojama įranga, kurioje yra chlorfluorangliavandenilių
	0,3037
	

	20
	20 01 35*
	Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21 ir 20 01 23, kurioje yra pavojingųjų sudedamųjų dalių
	0,2131
	



3.5 atliekų laikymo vietoje esančios medžiagos pavojingosioms atliekoms surinkti ir neutralizuoti

[bookmark: _Hlk172709491]Aikštelėje priimamos pavojingos atliekos, taip pat numatomos priemonės atliekų surinkimui ir išsiliejimams tvarkyti. Visi nesandarumai ir prasisunkimai turėtų būti nedelsiant sutvarkomi, laikantis specifinių darbo su konkrečia išsiliejusia chemine medžiaga reikalavimų. Išsiliejusių atliekų tvarkymui DGASA turi būti šios priemonės:
• asmeninės apsaugos priemonės;
• tuščios statinės, pageidautina, didesnės talpos;
• lipnaus popieriaus etiketės statinėms paženklinti;
• sugeriančios medžiagos (smėlis, granuliuotas molis, pjuvenos);
• dezinfekcinis tirpalas;
• šluotos;
• kastuvai;
• raktai statinėms atidaryti;
• metaliniai piltuvai.

Atliekų išsiliejimų neutralizavimo komplektas:

	Eil. Nr.
	Žaliavos, kuro rūšies arba medžiagos pavadinimas
	Planuojamas naudoti kiekis, matavimo vnt. (t, m3 ar kt. per metus)
	Kiekis, vienu metu saugomas vietoje (t, m3 ar kt. per metus), saugojimo būdas (atvira aikštelė ar talpyklos, uždarytos talpyklos ar uždengta aikštelė ir pan.)

	1
	2
	3
	4

	1
	Sorbentas miltelinis maišuose po 25 kg, 2 maišai
	50 kg
	50 kg, pavojingų atliekų laikymo pastate

	2
	Sorbentas granuliuotas maišuose 11,3 kg, 2 maišai
	22,6 kg
	22,6 kg, pavojingų atliekų laikymo pastate

	3
	Šarmas (negesintos kalkės) maišuose 40 kg, 2 maišai
	80 kg
	80 kg, pavojingų atliekų laikymo pastate

	4
	Natrio šarmas 30 % 10 1 bakeliuose 2 bakeliai
	20 l
	20 l, pavojingų atliekų laikymo pastate



1. Aikštelėje esančios gaisrinės saugos priemonės: 6 vnt. miltelinių gesintuvų; 1 angliarūgštinis gesintuvas. 
2. Už medžiagų, skirtų surinkti ir neutralizuoti atliekas, buvimą DGASA atsakingas aikštelės operatorius.

3.6 atliekų išdėstymo atliekų laikymo vietoje schemos, atliekų laikymo vietoje esantys dokumentai

Aikštelės schema, kurioje pateikiama atliekų išdėstymo atliekų laikymo vietos, atliekų tvarkymo įrenginių vietos, pateikiama Priede Nr. 1. Su atliekų priėmimu ir tvarkymu bei veiklos organizavimu susiję dokumentai saugomi kontoros pastate ( žymėjimas plane - 02). Žr. prie šio dokumento pridedamą priedą.

[bookmark: part_57755bd47ae84bf781a8bbd2788b2e21]Už dokumentų pateikimą aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės ir kitiems įgaliotiems pareigūnams pareikalavus atsakingas aikštelės operatorius.
4. Atliekų priėmimo ir kontrolės procedūrų aprašymas
4.1 reikalavimai priimamų atliekų pakuotei
Priimamų nepavojingųjų atliekų pakuotei specialūs reikalavimai nėra taikomi. 

Priimamų pavojingųjų atliekų pakuotės, konteineriai turi būti sukonstruoti ir pagaminti taip, kad juose esančios pavojingosios atliekos negalėtų išsipilti, išsibarstyti, išgaruoti ar kitaip patekti į aplinką.

Visos pavojingos skystos atliekos priimamos tik supakuotos sandariai užsidarančiose, nedūžtančiose talpose. Priėmimo metu atliekų pakuotė neatidarinėjama.

4.2 atliekų priėmimo metu tikrinamos savybės ir dokumentai
Į DGASA yra priimamos šios atliekos: popierius ir kartonas, tekstilė, plastmasė, stiklas, mediena (neapdorota), naudotos padangas, metalo laužas, statybines atliekas, žaliosios atliekos, didelių gabaritų atliekos, nepavojingos elektros ir elektroninės įrangos atliekos, buityje susidarančios pavojingosios atliekos. Priimamos atliekos tikrinamos, kad jose nebūtų draudžiamų priimti atliekų. 

Priimant pavojingas atliekas vizualiai įvertinama atliekų pakuotės būklė, atliekų konsistencija, atliekose esančios priemaišos bei jų kiekis. Priimamos asbesto turinčios atliekos (pvz., šiferis) turi būti supakuotas. Priimamos dienos šviesos lempos turi būti įvyniotos į popierių (kiekviena lempa), ir supakuotos į kartonines dėžes arba surištos. Ant pakuotės užrašytas vienetų skaičius. 

Žaliosios atliekos priimamos iš fizinių asmenų, tai šakos, lapai ir panašios atliekos. Jos sukraunamos į didmaišius. Dažniausiai tokių atliekų į DGASA gyventojai atveža pavasario ir rudens sezonu. Atliekas atvežęs gyventojas privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir nurodyti savo faktinę gyvenamąją vietą.

4.3 atliekų svorio nustatymas ir registravimas
Atvežtos atliekos sveriamos techninėmis svarstyklėmis, kurios turi patikros sertifikatą. Sveriamos pavojingosios ir nepavojingosios atliekos, išskyrus atliekas, kurių dėl matmenų, pvz., statybinės, didelių gabaritų nebus galima pasverti aikštelėje esančiomis techninėmis svarstyklėmis. Atliekų, kurių svarstyklėmis pasverti neįmanoma (pvz. didelių gabaritų baldai, statybinės atliekos), preliminarus svoris nustatomas vadovaujantis įmonės direktoriaus įsakymu patvirtinta dažniausiai pristatomų atliekų preliminarių svorių lentele.  Atliekų tvarkymo apskaitos žurnale registruojama atliekų kilmė, tipas (kodas) ir svoris. 

Siekiant tiksliai įvertinti atvežtų atliekų svorį atliekos sveriamos techninėmis svarstyklėmis, turinčiomis metrologinę patikrą – aikštelėje atliekos gali būti sveriamos elektroninėmis svarstyklėmis palečių svėrimui (maksimalus sveriamų atliekų svoris – 2000 kg) arba elektroninėmis svarstyklėmis (maksimalus sveriamų atliekų svoris – 150 kg).  Naudojamos svarstyklės turi patikros sertifikatus. Atliekų, kurių svarstyklėmis pasverti neįmanoma (pvz. didelių gabaritų baldai, statybinės atliekos), preliminarus svoris nustatomas vadovaujantis įmonės direktoriaus įsakymu patvirtinta dažniausiai pristatomų atliekų preliminarių svorių lentele. Visos priimtos ir pasvertos atliekos yra apskaitomos. Atliekų apskaita vedama naudojantis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema (toliau – GPAIS). Atliekų priėmimo procedūros, priimamų atliekų svėrimas ir vykdoma atliekų apskaita užtikrins, kad leistini vienu metu laikomų atliekų kiekiai nebus viršyti.

4.4 atliekų mėginių laboratoriniams tyrimams paėmimas ir perdavimas tirti
[bookmark: part_27a8686a51584d0bb52b3f491a2b6834]Atliekų mėginių laboratoriniams tyrimams paėmimas ir perdavimas tirti nėra numatytas.

4.5 atliekų grąžinimo atliekų siuntėjui atvejai ir tvarka
[bookmark: part_0b8af0cf1c8b40a6bad89d0cc17f3191]Priimamos tik tos atliekos, kurioms laikyti yra išduotas taršos leidimas. Jeigu kliento atvežtos atliekos negali būti priimtos, priėmėjas užregistruoja atsisakymą ir informuoja klientą, kur tiksliai šis turėtų nugabenti savo sukauptas atliekas. 

4.6 Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos informavimo tvarka atsisakius priimti pavojingąsias atliekas

Atsisakius priimti atliekas, už atliekų priėmimą atsakingas įmonės darbuotojas nedelsiant informuoja savo tiesioginį vadovą ir Aplinkos apsaugos departamentą prie Aplinkos ministerijos el. paštu: info@aad.am.lt.
5. Laikomų atliekų, nurodytų 3 punkte, tankis:
	Eil.
Nr.
	Atliekų kodas
	Atliekos pavadinimas
	Atliekų tankis,
t/m3
	Atliekų savybės

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	15 01 01
	Popieriaus ir kartono pakuotės
	0,2000
	Kietos

	2
	15 01 02
	Plastikinės (kartu su PET (polietilentereftalatas)) pakuotės
	0,2200
	Kietos

	3
	15 01 03
	Medinės pakuotės
	0,1100
	Kietos

	4
	15 01 04
	Metalinės pakuotės
	0,2200
	Kietos

	5
	15 01 07
	Stiklo pakuotės
	0,3332
	Kietos

	6
	16 01 03
	Naudoti nebetinkamos padangos
	0,4657
	Kietos

	7
	16 01 19
	Plastikas
	0,3600
	Kietos

	8
	16 02 16
	Sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos, nenurodytos 16 02 15
	0,3037
	Kietos

	9
	16 06 051)
	Kitos baterijos ir akumuliatoriai
	1,3500
	Kietos

	
	16 06 152)
	Kitur neapibūdintos baterijų atliekos (išskyrus nurodytas 16 06 12 ir 16 06 14)
	
	

	10
	17 01 02
	Plytos 
	0,6600
	Kietos

	11
	17 02 01
	Medis 
	0,3300
	Kietos

	12
	17 02 02
	Stiklas
	0,3332
	Kietos

	13
	17 02 03
	Plastikas
	0,2500
	Kietos

	14
	17 06 04
	Izoliacinės medžiagos, nenurodytos 17 06 01 ir 17 06 03
	0,2500
	Kietos

	15
	17 08 02
	Gipso izoliacinės statybinės medžiagos, nenurodytos 17 08 01
	0,6092
	Kietos

	16
	17 09 04
	Mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03
	0,3200
	Kietos

	17
	20 01 01
	Popierius ir kartonas
	0,2105
	Kietos

	18
	20 01 02
	Stiklas
	0,3332
	Kietos

	19
	20 01 10
	Drabužiai
	0,2000
	Kietos

	20
	20 01 11
	Tekstilės gaminiai
	0,2000
	Kietos

	21
	20 01 25
	Maistinis atliejus
	0,6109
	Skystas

	22
	20 01 343)
	Baterijos ir akumuliatoriai, nenurodyti 20 01 33
	1,3500
	Kietos

	
	20 01 444)
	Baterijų atliekos, nenurodytos 20 01 42 ir 20 01 43
	
	

	23
	20 01 36
	Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21, 20 01 23 ir 20 01 35 pozicijose
	0,2131
	Kietos

	24
	20 01 38
	Mediena, nenurodyta 20 01 37
	0,1855
	Kietos

	25
	20 01 39
	Plastikai
	0,1400
	Kietos

	26
	20 01 40
	Metalai
	0,2300
	Kietos

	27
	20 02 01
	Biologiškai skaidžios atliekos
	0,3800
	Kietos

	28
	20 03 07
	Didelių gabaritų atliekos
	0,1800
	Kietos

	29
	08 01 11*
	Dažų ir lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų, atliekos
	0,5670
	H5

	30
	08 01 17*
	Dažų ar lako šalinimo atliekos, kuriose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų
	0,5670
	H5

	31
	08 01 21*
	Dažų ir lako nuėmiklių atliekos
	0,9000
	H5

	32
	13 02 08*
	Kita variklių, pavarų dėžės ir tepamoji alyva
	0,9000
	H5

	33
	15 01 10*
	Pakuotės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos
	0,2100
	H5, H3 A

	34
	15 01 11*
	Metalinės pakuotės, įskaitant suslėgto oro talpyklas, kuriose yra pavojingųjų kietų poringų rišamųjų medžiagų (pvz., asbesto)
	0,1700
	H5, H3 A

	35
	15 02 02*
	Absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingosiomis medžiagomis
	0,4180
	H3B

	36
	16 01 07*
	Tepalų filtrai
	0,1852
	H14

	37
	16 01 13*
	Stabdžių skystis
	0,7200
	H3A

	38
	16 01 14*
	Aušinamieji skysčiai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų
	0,9000
	H3A

	39
	16 01 21*
	Pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07–16 01 11, 16 01 13 ir 16 01 14
	0,4597
	H14

	40
	16 02 15*
	Pavojingos sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos
	0,4597
	H14

	41
	17 06 01*
	Izoliacinės medžiagos, kuriose yra asbesto
	0,2800
	H14

	42
	17 06 05*
	Statybinės medžiagos, turinčios asbesto
	0,3100
	H5, H6, H14

	43
	20 01 13*
	Tirpikliai
	0,8100
	H3A

	44
	20 01 14*
	Rūgštys
	0,9000
	H8

	45
	20 01 15*
	Šarmai
	0,9000
	H8

	46
	20 01 21*
	Dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio
	0,1886
	H6

	47
	20 01 23*
	Nebenaudojama įranga, kurioje yra chlorfluorangliavandenilių
	0,3037
	H6

	48
	20 01 27*
	Dažai, rašalas, klijai ir dervos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų
	0,5670
	H5

	49
	20 01 29*
	Plovikliai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų
	0,9000
	H5, H14

	50
	20 01 35*
	Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21 ir 20 01 23, kurioje yra pavojingųjų sudedamųjų dalių
	0,2131
	H14


1) 3) – atliekų kodas, galiojantis iki 2026-12-08
2) 4) – atliekų kodas, galiojantis nuo 2026-12-09

[bookmark: part_1867808d9fa44cbfa3cbf88cd3a08f39]6. Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planas:
6.1. informacija apie atliekų sutvarkymo priemones:

	Eil. 
Nr.
	Nepavojingųjų atliekų
srauto kodas ir (arba) pavojingųjų atliekų technologinio srauto žymėjimas
	Atliekų tvarkymo veiklos kodas
	Atliekų perdavimo atliekų tvarkytojui trukmė, dienomis

	1
	2
	3
	4

	1
	0611
	R4
	30

	2
	0631
	R4
	

	3
	0632
	R4
	

	4
	0711
	R5
	

	5
	0712
	R5
	

	6
	0721
	R3
	

	7
	0723
	R3
	

	8
	0731
	R3
	

	9
	0741
	R3
	

	10
	0742
	R3
	

	11
	0751
	R3
	

	12
	0753
	R3
	

	13
	0761
	R1
	

	14
	0762
	R1
	

	15
	0823
	R4
	

	16
	0841
	R4
	

	17
	0843
	R4
	

	18
	0912
	R3
	

	19
	0921
	R3
	

	20
	1011
	R3
	

	21
	1211
	R5
	

	22
	1213
	R5
	

	23
	TS – 02
	R12
	

	24
	TS – 03
	R12
	

	25
	TS – 05
	R12
	

	26
	TS – 10
	R12
	

	27
	TS – 11
	R12
	

	28
	TS – 13
	R12
	

	29
	TS – 18
	R12
	

	30
	TS – 19
	R12
	

	31
	TS – 21
	D5
	

	32
	TS – 22
	R12
	

	33
	TS – 23
	R12
	

	34
	TS – 31
	R12
	

	35
	TS – 32
	R12
	





6.2. kita svarbi informacija, susijusi su atliekų sutvarkymo priemonių įgyvendinimu:

Lentelėje nurodyti atliekų srautai bus perduoti tvarkytojams konkursų būdu, šioje lentelėje pateikiami tik planuojami galutinių atliekų tvarkytojų taikomi atliekų tvarkymo būdai.

[bookmark: part_d7a43c6c42fa4ef9b522ab8327be2741]6.3. informacija apie atliekų naudojimo ar šalinimo įrenginių uždarymo ir sutvarkymo priemones:

	Eil. 
Nr.
	Įrenginio pavadinimas
	Įrenginio uždarymo ir sutvarkymo priemonės
	Įrenginio uždarymo ir sutvarkymo trukmė, dienomis

	1
	2
	3
	4

	1.
	Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė
	Aplinkos apsaugos departamento informavimas apie įrenginio uždarymo pradžią ir pabaigą
	3

	
	
	Atliekų, sukauptų aikštelėje, perdavimas atliekas tvarkančioms įmonėms
	30


	
	
	Teritorijos ir patalpų sutvarkymas ir paruošimas tolesniam naudojimui
	

	
	
	Sukauptų buitinių nuotekų išsiurbimas ir perdavimas tvarkymui į nuotekų valymo įrenginius
	


[bookmark: part_7142f6a9a506489c968923f498319cab] 
6.4. kita svarbi informacija, susijusi su atliekų naudojimo ar šalinimo įrenginių uždarymo ir sutvarkymo priemonių įgyvendinimu:
Atliekų surinkimo aikštelėje esantys konteineriai, į kuriuos renkamos gyventojų pristatytos atliekos, stovi ant asfaltuotos dangos. Išvežus iš aikštelės konteineriuose sukauptas nepavojingas atliekas, bus sutvarkyta aikštelės teritorija. Atliekos, kaupiamos aikštelės teritorijoje esančiose patalpose, bus perduotos atliekų tvarkytojams. Atliekų paruošimo naudoti pakartotinai veiksmų metu  (pvz., dulkių nuvalymas ar smulkūs surinkimo darbai naudojant atsuktuvą) nebus naudojamos medžiagos, į aplinką nebus išmetami teršalai ir (ar) išlakos ir (ar) nuotekos, nebus montuojami specialūs įrengimai. Inžinerinės priemonės atliekų priėmimo aikštelės veiklos nutraukimui neplanuojamos.
[bookmark: part_e9bb580bdc57486a88fd8b454048fb81]6.5. informacija apie atliekų naudojimo ar šalinimo įrenginių priežiūros po uždarymo priemones:
Atliekų paruošimo naudoti pakartotinai veiksmų metu  (pvz., dulkių nuvalymas ar smulkūs surinkimo darbai naudojant atsuktuvą) nebus naudojamos medžiagos, į aplinką nebus išmetami teršalai ir (ar) išlakos ir (ar) nuotekos, nebus montuojami specialūs įrengimai, todėl papildomų priemonių nenumatoma.
[bookmark: part_3ec7f78194b943e6b3486a579cac4b46]6.6. kita svarbi informacija, susijusi su atliekų naudojimo ir (ar) šalinimo įrenginių uždarymo ir sutvarkymo, priežiūros po uždarymo priemonių įgyvendinimu:
Atliekų paruošimo naudoti pakartotinai veiksmų metu  (pvz., dulkių nuvalymas ar smulkūs surinkimo darbai naudojant atsuktuvą) nebus naudojamos medžiagos, į aplinką nebus išmetami teršalai ir (ar) išlakos ir (ar) nuotekos, nebus montuojami specialūs įrengimai, todėl papildomų priemonių nenumatoma.
[bookmark: part_e73e8746c1ab43f18647bee86df58128]6.7. informacija apie užteršto grunto ir dirvožemio išvalymą, kitas veiklos nutraukimo priemones, užtikrinančias aplinkos apsaugą ir visuomenės sveikatos saugą:

Aikštelėje planuojamos vykdyti veiklos bus vykdomos kietosiomis dangomis padengtoje teritorijoje, ūkinė veikla nesukels nuolatinio poveikio dirvožemiui. Laikina tarša galima tiktai iš atliekas pristatančio ir išvežančio transporto, tačiau aikštelėje įrengti lietaus nuotekų surinkimo tinklai, todėl atliekų krovos darbai dirvožemio kokybei neigiamos įtakos neturės. Buitinės nuotekos surenkamos ir nuvedamos į centralizuotus nuotekų tvarkymo tinklus ir į dirvožemį nepateks. Dirvožemio erozija ar padidinta tarša nenumatoma. Kitų specialių užteršto grunto ir dirvožemio išvalymo, veiklos nutraukimo priemonių nenumatoma ir informacija lentelėje neteikiama.

[bookmark: part_8235c13af5814ccea6309ebf2cb53c05] 6.8. kita svarbi informacija, susijusi su užteršto grunto ir dirvožemio išvalymo priemonių įgyvendinimu.

[bookmark: part_1fef696d0615479bb7623a734b896f87]Specialių užteršto grunto ir dirvožemio išvalymo, veiklos nutraukimo priemonių nenumatoma ir informacija neteikiama.

7. Kita informacija:

Neteikiama.

Marius Banaitis, tel. 0652 09990, faks. (0-5) 2333254, el.p. mariusb@vaatc.lt
                 (rengėjo vardas, pavardė, tel. Nr., faks. Nr., el. p. adresas)


TVIRTINU

	
UAB „VAATC“ direktorius                             _____________                 Marius Švaikauskas
(įmonės vadovo pareigos)                                                   (parašas)             	        (vardas, pavardė)

2026-06-_________
(data)

SUDERINTA

Aplinkos ministerijos Aplinkos apsaugos agentūros  direktorius arba direktoriaus įgaliotas asmuo

_______________________________________
A.V.		(parašas, vardas, pavardė)	

____________
          (data)































PRIEDAS NR. 1
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PRIEDAS NR. 2

INFORMACIJA APIE PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIUS
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PRIEDAS NR. 3

ATLIEKŲ, PRISTATOMŲ Į DIDELIŲ GABARITŲ ATLIEKŲ SURINKIMO IR ŽALIŲJŲ ATLIEKŲ SURINKIMO AIKŠTELES, PRIĖMIMO IR KONTROLĖS PROCEDŪRA
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UZterSty nuoteky srautas pirmiausiai
patenka | purvo nusodintuva, kur vyksta
gravitacinis kietyju terSaly daleliy
nusodinimas. Purvo nusodintuvas gali biiti
montuojamas kaip atskira talpa arba
tiekiamas integruotas kartu su naftos skirtuvu.

Toliau per j¢jimo atvamzdj (1) vandens
srautas i§ purvo nusodintuvo patenka j srauto
paskirstymo sekcija (2), kurioje papildomai
atsiskiria dideli naftos laseliai ir kiety teraly
dalelés, o nuoteky srautas yra nukreipiamas j
pagrinding valymo pakopa — naftos atskyrimo
sekcija, sudarytg IS koalescenciniy
plok3¢iy (3).

Kiekvienas naftos skirtuvas yra apriipintas
automatiniu apsauginiu voztuvu (4), kuris yra
taruotas taip, kad vandenyje pladuriuoty, o
naftos produkte skesty. Kaupiantis vandens
pavirSiuje naftos produktui, plude leidziasi
Zemyn ir, naftos sluoksnio storiui pasiekus
maksimalig leisting riba, uZdaro nuoteky
18¢jima i8 naftos skirtuvo.

[Svalytas vanduo iSteka per i$¢jimo
atvamzdj (5).Vandens pavirSiuje susikaupe
naftos produktai yra nusiurbiami jrenginio
aptarnavimo metu arba specialiy nugriebtuvy
pagalba nuvedami | atskirg naftos kaupimo

talpa.

Sepko naftos produkty skirtuvais yra uztikrintai pasiekiamas liekamasis naftos produkty kiekis
maziau 5 mg/l, nepriklausomai nuo terSaly koncentracijos jé¢jime. Sis liekamasis naftos kiekis
privalomas iSleidimui i atvirus vandens telkinius atitinkamai Lietuvoje galiojan¢ioms aplinkosauginéms

normoms.

Koalescenciniy ploks¢iy veikimas yra iSbandytas atitinkamai standartui LST EN 858-1. [Sbandymo
metu nustatyta, kad ploks¢iy efektyvumas atitinka reikalavimus 1 klasés skirtuvams.

3. Aptarnavimo Sachtos

o
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UAB,,VAATC* atlieky priémimo dideliy
gabarity atlieky surinkimo aikstelése ir
zaliyjy  atlicky  surinkimo  aikstelése
procediiros apraso

Priedas Nr. 4

UAB ,VAATC* ATLIEKY, PRISTATOMY | DIDELIYJ GABARITY ATLIEKY SURINKIMO IR ZALIYJY ATLIEKY SURINKIMO AIKSTELES, PRIEMIMO IR

KONTROLES PROCEDURA

Procedros ciga (Zingsniai)

Procediiros aprasymas

1. Zingsnio apraSymas
- vienu metu  Aikitele atvykus keliems gyventojams, jie
issirikiuoja iki STOP Zenklo/linijos, iki kurios vaZiavimas
ribojamas linijomis ar kitomis priemonémis;

- vicnas operatorius aptarnauja vieng gyventoja muo jo
priémimo iki gyventojo iSvykimo i aikstel atlieka visus
Sioje procediroje apraSylus Zingsnius, aptamavjant vieny
gyventoja;

operatorius gyventojui nurodo, | kurj konteinerj iskrauti
atlickas ir nelydi gyventojo pric konteinerio, iSskyrus tuo
atveju, kai bitina uztikrint pristatyty atlieky riiavimo kokybe:
- uz STOP Zenklollinijos juduma Gk gavus AikStelés
operatoriaus Zodinj nurodyma ar nurodyma gestu: AikSteléje
paZymétoje vieloje (prie administracinio namelio) operatorius
pasitinka atvykusi gyventoja:
- likus 30 min. iki darbo pabaigos, jei laukia trys ar daugiou
automobiliy, operatorius pastato 7enkla, informuojantj apic
aptarnavimo pabaiga uZ paskutinio laukiangio automobilio:

- likus 15 min. iki darbo pabaigos. jei laukia du automobiliai,
operatorius pastato Zenklg, informuojantj apie aptarnavimo
pabaiga uZ paskutinio laukiancio automobilio;

~likus 5 min. iki darbo pabaigos, jci laukia vicnas automobilis,
operatorius pastato Zenkly, informuojantj apie aptamavimo
pabaiga uZ paskutinio laukiangio automobilio.

1.1. Zingsnio apraSymas
peratorius jleidZia j aikitele be eilés gyventojus, kurie atvyko
8 anksto usiregistrave Atlicky turétojo rakte (toliau — ATR)
arba atvyko laiku rezervave atvykimo laika rezervacijos
sistemoje.
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Pastaba:  Jei  aikdtelése  vyksta  konteineriy
iSvezimas/aptamavimas/, gyventojy saugumui, pastatomas
Jenklas su  uirau AtsipraSome, vyksta  aikitelés
aptamavimas*, gyventojai nepatamaujami.

2. Zingsnio apraSymas
- Aikitelés operatorius, kartu su atlickas atvezusiu gyventoju,
vizualiai ap7ilri, ar atveitos atlickos tinkamos priimti
Aikteleje;
<jei atvezti daikiai yra skiti DEK‘ui stotelei ar gali bati
pakartotinai naudojami, gyventojas nukreipiamas i DEK'ui
stotelg be cilés;
- sprendimas nepriimti/priimti gyventojo i Aikstelg atveztas
atlickas priimamas atsizvelgiant | UAB ,VAATC* atlicky
priemimo Aikstelése procediiros aprao (toliau — Aprasas)
reikalavimus;
- informacijy apie atsisakymy priimti atlickas AikStelés
operatorius, vadovaudamasis Apraso reikalavimais, esant
konfliktinei situacijai, pateikia Gamybinio proceso tarnybos
Aiksteliy eksploatacijos skyriaus vadovui el.pastu;
- Konteineriy uZpildymas negali biti prieZastis nepriimti
atlieky. Tokiu atveju turi biti nukreipiama j kita aiktele.
isitikinus, kad kitoje aikSteléje galima priduoti gyventojo
pristatomas atlickas.

2.1. Zingsnio apralymas
- atsisakius priimti atlickas dél jy netinkamumo, gyventojui
patcikiama informacija  apic Vilniaus regione  atlickas
priimangias bendroves, kurios gali priimti atsisakytas priimti
atlickas (skelbimy lentojo);
- tuo atvju, kai gyventojas nesutinka su Aikstelés operatoriaus
sprendimu nepriimti atvertas atlickas, Aikitelés operatorius
informuoja gyventoja apic galimybe pateikii skunda cl. pastu
fo@vaate.

AikStelés  operatoriui  rekomenduojama  nufotografuoti
alveltas ir nepriimtas atliekas. dél kuriy gyventojas ketina
pateikii ar pateikeé skunds.
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3.1. ZINGSNIS

Jei gyventojas pristateé atliekas uZ kita gyventoja, turi bl pateikiamas galiojimas tokiam
atiieky | Alkstele pristatymui. Duomeny tikrinimas, deklaracios pildymas, apmokestinimas
\Qei reikia) vykdomas to gyventojo, kurio atliekas pristate, vardu.

3. Zingsnio apratymas

stelés operatorius nurodo gyventojui, kad jei j
dar néra p atlieky arba dar néra iSnaudojes jy
pridavimo limito, atliekas galés priduoti nemokamai, Jei ne,
gyventojas informuojamas, kad atliekas gali priduoti mokamai
Jie gyventojas pageidaua atliekas priduoti mokamai, Aikitelés
operatorius supazindina gyventojs su Bendrovés direkloriaus
patvirtintais mokamai priimamy atlieky kickiais ir priemimo
ikainiais.

ngsnio aprasymas

<jci gyventojas pristaté atlickas uz kitg gyventoja. turi biti
patcikiamas jgaliojimas tokiam atlicky | Aikstelg pristatymui
Gyventojas, kartu su jgaliojimu, turi pateikti gyventojo, kurio
vardu pristaté atliekas, asmens tapatybe patvirtinanio
dokumento kopija bei savo asmens tapatybe patvirtinant
dokumenty (pateikia pasa, asmens tapatybés kortelg ar
vairuotojo pazyméjima). Jei atliekas pristato ne Lietuvos
pilietis, turi biti pateikiamas leidimas gyventi Lietuvoje.
Atlieky apskaitos sistemoje (oliau — ATS) pildoma vardas,
pavarde, asmens tapatybe patvirtinanio dokumento numeris,
Keturi paskutiniai asmens kodo skaidiai, savivaldybe, kurioje
susidaré atliekos. Duomeny tikrinimas, deklaracijos pildymas,
apmokestinimas (jei reikia) vykdomas (o gyventojo, kurio
atlickas pristaté, vardu;

- jgaliojimas nebitinas, jei galima identifikuoti, kad gyventojas,
pristates atlickos kito gyventojo vardu, yra artimai susije:

- pateikti jgaliojimai nepalickami ir nesaugomi.

3.2. Zingsnio apraiymas

- AIS paieska vykdoma pagal varda, pavarde ir /arba asmens
tapatybe jrodancio  dokumento numerj irfarba  keturis
paskutinius asmens kodo skaicius, Siems duomenims sutapus.
tikrinamas ~ sutapimas pagal kitus lurimus (gyventojo
deklaruojamus) duomenis, saugomus sistemoje. Esant trijy i
Siyy duomenty (pvz. vardo, pavardés ir keturiy paskutiniy asmens
Kodo skaiciy; vardas, pavardé ir asmens tapatyb patvirtinangio
dokumento numerio) sutapimui, tai traktuojama sutaptimi, kuri
reiskia, kad asmuo tais kalendoriniais metais yra pristates
atitinkamas atlickas j Bendrovés Aikteles.

Draudziama gyventojo pateikta asmens tapatybe patvirtinantj
dokumenty pasiimti ir (ar) neitis | darbines patalpas, ir
nematant gyventojui pildyti ATS. Tuo atveju, jei gyventojas
nesutinka duoli | operatoriaus rankas asmens tapatybe
patvirtinantj dokumentg duomeny wpildymui, operatorius
papraso parodyti dokumenta ir padikiuoti reikiamus duomenis
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4. Zingsnio apraSymas
- vadovaujantis Aprase nurodytais leistinais | Bendrovés
Aikteles pristatyti atlicky kickiais, patikrinama, ar gyventojas
néra iSnaudojes Aiksteldje priimamy atlicky kickio limito;

- sprendimas dél limito visijimo/nevirsijimo  priimamas
remiantis AIS pateiktais duomenimis apie gyventojo pristatytas
atliekas.

- informacijy apic atsisakyma priimti atlickas Aikstelés
operatorius, vadovaudamasis Apraso reikalavimais, csant
konflikiinei situacijai. pateikia Gamybinio proceso tamybos
Aikteliy eksploatacijos skyriaus vadovui.

5. Zingsnio apraSymas
- Aiktelés operatorius isiaiskina. ar gyventojas pageidauja
mokami priduoti atliekss. Jei taip, Aikitelés operatorius
supazindina gyventoja su Bendroves direktoriaus patvirtintais
mokantai prifmamy atlieky kickiais ir priemimo jkainiai

- tuo atveju, jei gyventojas, pristatgs atlickas, neturi asmens
tapatybe  patvirtinantio  dokumento, ~atlickos gali  bati
priimamos ik mokamai, AIS pasirenkant fizinis asmuo®,
vardas NERA, pavarde NERA, asmens kodo 4 paskutiniai
skaiiai 9999.

5.1, Zingsnio aprafymas
- gyventojui, pristaciusiam didesnj nei leistina priimti atlicky
kickj ar nesutinkant mokéti Bendroves dircktoriaus nustatyty
atlieky priémimo jkainiy, pateikiama informacija apie kitas
Vilniaus regione atliekas priimangias bendroves, kurios gali
priimii atsisakytas priimii atlickas (skelbimy lentoje jmoniy
Sarasas).
- tuo atveju, kai gyventojas nesutinka su Aikitelés operatoriaus
sprendimu nepriimti atvezty atlicky ar sumokéti Bendrovés
dircktoriaus nustatyto atlicky pri¢mimo  jkainio, Aikitelés
operatoriusinformuoja gyventoja apie galimybe pateikti
skundg el. pastu info@vaate.It,
- Aikitelés operatoriui  rekomenduojama  nufotografuoti
atveztas it nepriimtas atlickas, dél kuriy gyventojas ketina
pateikti ar pateiké skunda;
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~informacija apic atsisakyma priimti_atlickas  ATKStcles
operatorius, vadovaudamasis Apraso reikalavimais, csant
konfliktinei situacijai, patcilia Gamybinio proceso tamybos
AikSteliy eksploatacijos skyriaus vadovui.

5.2, Zingsnio aprasymas
- Operatorius, gyventojui paklausus, nurodo, kad skelbimy
lentoje yra Saugaus elgesio Aiksteléje taisyKles,
- atlieky deklaracija pildoma tik AIS. Uzpildoma Atlieky
deklaracijos [ dalis: asmens vardas ir pavardé, savivaldybe,
Kurioje susidaré atlickos, asmens tapatybg patvirtinangio
dokumento (paso, asmens tapatybés kortelés, vairuotojo
pazyméjimo ar Icidimo gyventi Lictuvojc) numeris, keturi
paskutiniai asmens kodo skaiiai. Gyventojas, pasirasydamas
elektroning deklaracija, taip pat patvirtina, kad yra informuotas
apic Bendrovés vykdoma gyventojy asmens duomeny rinkima;
- popicrinés deklaracijy formos pildomos ik csant internctinio
rydio sutrikimams;
~ apie internetinio rysio sutrikimus bitina informuoti tiesioginj
vadova.

6. Zingsnio apraSymas
- atsizvelgiant  tai, kokias atliekas atvezé gyventojas, Aikstelés
operatorius nurodo gyventojui, kuriame S konteineriy jas
iskrauti;
- susidarius atlicky turétojy cilei (daugiau nci 3 laukiantys
automobiliai), operatorius gali pasitlyti deklaracijojc nurodyti
preliminary atlieky kiekj, nesverianynematuojant/ ir nurodo
iSkrovimo viety;
- gyventojui nesutikus su preliminariu atlieky kickiu arba jei
atliekos priimamos mokamai - atliekos sveriamos ar vertinamas
Ju tiris;
- gyventojy | Aikitelg pristatytos atlickos apskaitomos jas
sveriant (kg) arba skai¢iuojant atlieky vienetus (vot) arba
nurodant jy turj (kub.m.)
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6.1-6.4 Zingsniy aprasymas
- atlickos sveriamos svarstyklémis, isskyrus atvejus, kai nesant
galimybiy pasverti pristatytas atlickas, atvezty atlicky svoris
nustatomas vadovaujantis Aprasu.

7. Zingsnio aprasymas
- Aikiteles operatorius 3kina, ar gyventojas pageidauja
mokamai priduoti atlickas. Jei taip, Aiktelés operatorius
supazindina gyventoja su Bendrovés direktoriaus patvirtintais
mokamai priimamy atlicky kickiais ir priémimo ikainiais, kuric
yra skelbiami Aikstelés skelbimy lentoje.

 priémus atlickas mokamai, deklaracija gyventojui pateikiama
& AIS gyventojo nurodytu cl. paito adresu. Gyventojui
pageidaujant, saskaita faktdra uz priduotas atlickas israSo
Finansy tarnyba ne véliau kaip iki kito ménesio 10 dienos.

- Negavus cl. pastu saskaitos ir atlieky priémimo deklaracijos,
gyventojas gali kreiptis cl. pastu info@vaatclt, su praSymu
pakartotinai pateikti saskaita ir atlicky priemimo deklaracija,
prasyme nurodant varda, pavarde ir keturis paskutinius asmens
kodo skaiéius.

7.1. Zingsnio apraSymas
- gyventojui, pristaiusiam didesnj nei AikStel¢je nemokamai
priimamas atlicky kickis bei gyventojui nesutinkant mokéti
atlicky priémimo jkainio, patcikiama informacija apie kitas
Vilniaus regione atliekas priimancias bendroves, kuriose
galima priduoti didesnius atlieky kiekius nei Aikstelgje
nustatyti limitai;

- tuo atveju, kai gyventojas nesutinka su AikStelés operatoriaus
sprendimu_ nepriimti atvezty atlicky ar nesutinka sumokéti
Bendrovés dircktoriaus nustatyto atlicky priémimo jkainio,
AikStelés operatorius informuoja gyventojg apie galimybe
pateikti skunds el. pastu info@vaate.lt;

- Aikstelés operatoriui rckomenduojama  mufotografuoti
atvetas ir nepriimtas atlickas, dél kuriy gyventojas ketina
pateikti ar pateiké skund:
- informacija apie atsisakyma priimti atlickas operatorius,
vadovaudamasis_ApraSo _reikalavimais. _csant_konfliktinci
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situacijai, pateikia Gamybinio proceso tarnybos AikSteliy
cksploatacijos skyriaus vadovui.

7.2. Zingsniy aprasymas
- gyventojas iskrauna atliekas vadovaudamasis Saugaus elgesio
Aikstelése taisyklémis bei Aikstelés operatoriaus nurodymais,
i atsizvelgdamas  konteineriy enklinima/piktogramas.

8. Zingsnio aprasymas
- wpildoma Atlicky deklaracijos I1 dalis, kuriojc nurodoma
pristatyty atlieky rusis bei kiekis (kg, kub.m. arba vat);

- gyventojas, pasirasydamas clektroning atlicky deklaracija,
patvirtina, kad atlicky deklaracijoje jrasyti duomenys (tick
asmens duomenys, tiek duomenys apie pristatytas atliekas) yra
ksl ir teisingi:

- operatorius pasiteirauja gyventojo, ar norés gauti _atlicky
priémimo deklaracija. Jei taip, operatorius AIS pazymi laukelj
So gyventojo nurodyli el. past, | kurj bus

ysta deklaracija. Negavus deklaracijos, gyventojas gali
patcikti prasyma cl. pastu info@vaatcli. Prasyme roikés
nurodyti vards, pavarde ir keturis paskutinius asmens kodo
skaitius.

9. Zingsnio aprasymas
- apmokamas atlicky kickis nustatomas pagal svérimo
duomenis arba, jei atlickos skaiciuojamos vienetais, kub.
metrais, 7 priductus atlicky vienctus.

9.1. Zingsnio apraSymas

- Aiktelés operatorius kasos aparate jmusa kodg, kuris yra

priskirtas atlickos kodui, suveda atlieky kiekj:

- gyventojus_atsiskaito_banko_kortele (PASTABA: jeigu
ventojui dél jo (triksta 165u) ar dél misy kaltés (néra rySio)

nepavyksta atsiskaityti kortele ir jei néra galimybés grazinti
entojui _jo__priduoty _atlicl entojui__jteikiamas

informacinis praneSimas, kaip u atliekas atsiskaityti bankiniu

pavedimu):

- gyvontojui pateikiamas kasos &ckis bei banko kortelés

skailytuvo &ekis. Antras banko kortelés skaitytuvo ekis

saugomos atskirai Finansy tarnybos nuredyta tvarka.
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10. Zingsnio aprasymas
- gyventojas  iSvaZiuoja i AikStelés, naudodamasis
iSvykstandiam transportui skirtu keliu.

11. Zingsnio apraSymas
- esant rySio sutrikimams, | AIS informacija apie priimtas
atliekas suvedama atstatius AIS veikima.
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