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Asfaltbetonio gamybos ir nepavojingųjų statybinių ir griovimo atliekų tvarkymo įrenginys, Senamiesčio g. 108, Panevėžys
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Taršos leidimas Nr. TL-P.3-76/2024
1


BENDROJI DALIS

[bookmark: _Hlk82010365]1. Duomenys apie įrenginį (jo dalį, kelis įrenginius ar jų dalis):
1.1. ūkinės veiklos objekto (įrenginio ar įrenginių) pavadinimas, jo projektinis pajėgumas, adresas:
UAB „JK Karjeras“ pagal sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį tarp UAB „JK Karjeras“ ir UAB „JK Ranga“ nupirko žemės sklypą, kurio sklypo unikalus Nr. 4400-4310-5482. Taip pat UAB „JK Karjeras“ perėmė planuotą vykdyti UAB „JK Ranga“ veiklą, t.y. asfaltbetonio gamybą, įskaitant turėtą taršos leidimą Nr. TL-P.3-76/2024 su specialiosiomis leidimo dalimis „Aplinkos oro taršos valdymas“ ir „Kvapų valdymas“ asfaltbetonio gamybos įrenginio eksploatavimui. Taip pat UAB „JK Karjeras“ planuoja pradėti vykdyti nepavojingų statybinių ir griovimo atliekų tvarkymo veiklą.
UAB „JK Karjeras“, adresas – Senamiesčio g. 115B, Panevėžys, ūkinės veiklos objekto pavadinimas – UAB „JK Karjeras“ asfaltbetonio gamybos ir nepavojingųjų statybinių ir griovimo atliekų tvarkymo įrenginys, adresu Senamiesčio g. 108, Panevėžys.
Planuojama vykdyti ūkinė veikla – asfaltbetonio gamyba ir nepavojingųjų statybinių ir griovimo atliekų tvarkymas. Planuojamas pagaminti maksimalus asfaltbetonio kiekis per metus – iki 30000 t. Objekte planuojama eksploatuoti kilnojamąją asfaltbetonio gamybos liniją „BENNINGHOVEN ECO 2000“, kurios maksimalus projektinis pajėgumas – 160 t/val. asfaltbetonio produkcijos. Planuojamas sutvarkyti nepavojingųjų statybinių ir griovimo atliekų kiekis per metus – iki 2500 t. Planuojamas vienu metu laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis – iki 96 t.  
Veikla bus vykdoma sklype, adresu Senamiesčio g. 108, Panevėžys (sklypo unikalus Nr. 4400-4310-5482). Bendras žemės sklypo plotas – 0,6371 ha. Sklypo paskirtis – kita, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Žemės sklypas nuosavybės teise priklauso UAB „JK Karjeras“. 

1.2. jei įrenginį (jo dalį, kelis įrenginius ar jų dalis) eksploatuoja ar valdo nuosavybės, nuomos, panaudos, patikėjimo teisės ar kitu teisiniu pagrindu keli ūkio subjektai – konkreti kiekvieno ūkio subjekto (veiklos vykdytojo) atsakomybė pagal pateiktą deklaraciją;
Veikla bus vykdoma sklype, adresu Senamiesčio g. 108, Panevėžys (sklypo unikalus Nr. 4400-4310-5482, kadastrinis Nr. 2701/0014:133 Panevėžio m.k.v.). Bendras žemės sklypo plotas – 0,6371 ha. Sklypo paskirtis – kita, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Žemės sklypas nuosavybės teise priklauso UAB „JK Karjeras“.

2. Informacija apie kiekviename įrenginyje (jo dalyje, keliuose įrenginiuose ar jų dalyse) vykdomą ūkinę veiklą:
2.1. įrenginyje (jo dalyje, keliuose įrenginiuose ar jų dalyse) vykdomos veiklos rūšys ir kriterijai, pagal kuriuos išduodamas leidimas įrenginiui:
Įrenginyje vykdoma veikla, kuriai vykdyti reikalingas taršos leidimas su specialiosiomis leidimo dalimis pagal TL taisyklių[footnoteRef:1] 1 priedo punktus: [1:  Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) (toliau– TL taisyklės).] 

1.Asfaltbetonio gamybos įrenginys atitinka Taisyklių 1 priedo 2.4.14. punktą: „asfalto ir (ar) kelio dangos, ir (ar) stogo dangos (čerpių, ruberoidų, klijavimo mastikos) medžiagų  gamyba iš bitumo, kai gamybos pajėgumas ne mažesnis nei 1 tona per parą“. 
2.Nepavojingųjų statybinių ir griovimo atliekų tvarkymo įrenginys atitinka Taisyklių 1 priedo 3.1. punktą: „apdorojamos atliekos (naudojamos ar šalinamos, įskaitant laikymą ir paruošimą naudoti ir šalinti), išskyrus atvejus, kai vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, 1 priedu tokiai veiklai reikalingas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas“. Teikiama specialioji leidimo dalis „Atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant laikymą ir paruošimą naudoti ar šalinti)“.
3. Specialiosios leidimo dalies Kvapų valdymas pagal:
TL taisyklių 1 priedo 1 priedėlio 4 punktą: Asfaltbetonio gamyba.

2.2. trumpas įrenginyje (jo dalyje, keliuose įrenginiuose ar jų dalyse) naudojamų technologijų, vykdomos veiklos aprašymas:
Asfaltbetonio gamybos įrenginys
Asfaltbetonio gamybos įrenginio eksploatavimui 2024 m. gegužės mėn. 3 d. išduotas taršos leidimą Nr. TL-P.3-76/2024 su specialiosiomis leidimo dalimis „Aplinkos oro taršos valdymas“ ir „Kvapų valdymas“.
Planuojama vykdyti ūkinė veikla – asfaltbetonio gamyba. Planuojamas pagaminti maksimalus asfaltbetonio kiekis per metus – iki 30000 t. Objekte bus eksploatuojama kilnojamoji asfaltbetonio gamybos įrenginys „BENNINGHOVEN ECO 2000“, kurios maksimalus projektinis pajėgumas – iki 160 t/val. asfaltbetonio produkcijos. Asfaltbetonio gamybos įrenginį planuojama eksploatuoti 8 valandas per dieną darbo dienomis arba 1477 valandas per metus. 
Pagrindiniai asfaltbetonio gamybos linijos technologiniai etapai:
– inertinių medžiagų sandėliavimas;
– inertinių medžiagų padavimas į dozavimo bunkerius;
– inertinių medžiagų džiovinimas;
– inertinių medžiagų sijojimas ir padavimas į asfaltbetonio maišyklę;
– bitumo saugojimas ir padavimas į asfaltbetonio maišyklę;
– mineralinių miltelių saugojimas ir padavimas į asfaltbetonio maišyklę;
– asfaltbetonio maišymas, tarpinis laikymas ir pakrovimas į autotransporto priemones.
[bookmark: _Hlk159254555][bookmark: _Hlk159564050][bookmark: _Hlk160027266]Inertinės medžiagas planuojama saugoti vienoje inertinių medžiagų saugojimo aikštelėje. Inertinių medžiagų aikštelė bus suskirstyta į 6 besiribojančias viena šalia kitos esančias inertinių medžiagų aikšteles skirtingoms frakcijoms (0/5 atsijos, 0/5 smėlis, 5/8 žvirgždas, 8/11 žvirgždas, 11/16 žvirgždas ir 11/22 žvirgždas) saugoti, atskirtas apsauginiais 3 metrų aukščio atitvarais iš trijų pusių, pagal kiekvieną saugomą inertinių medžiagų frakciją. Bendras planuojamas inertinių medžiagų saugojimo aikštelės plotas – 780 m2 (0,078 ha). Į aplinkos orą inertinių medžiagų saugojimo, inertinių medžiagų pakrovimo į inertinių medžiagų aikštelę ir inertinių medžiagų pakrovimo iš inertinių medžiagų aikštelės metu iš 601 taršos šaltinio išsiskirs kietosios dalelės (organinės ir neorganinės) išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės).
Bitumo tarpiniam saugojimui planuojama eksploatuoti 2 identiškas vienas šalia kitos esančias bitumo talpyklas, kurių talpa – po 60 t. kiekviena talpykla. Bitumas bus saugomas laikantis gamintojo eksploatacijos instrukcijoje nustatytų reikalavimų. Ant kiekvienos iš bitumo talpyklų stogo bus  eksploatuojami 2 bitumo talpyklų alsuokliai (002 ir 003 taršos šaltiniai), iš kurių į aplinkos orą bitumo saugojimo ir talpyklų pildymo metu išsiskirs lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius). 
Mineralinių miltelių saugojimui planuojama eksploatuoti dvi mineralinių miltelių talpyklos po 40 t. kiekviena, kuriose  bus saugomi atvežtiniai ir savi mineraliniai milteliai. Mineraliniai milteliai bus saugomi laikantis gamintojo eksploatacijos instrukcijoje nustatytų reikalavimų. Kiekviena mineralinių miltelių talpykla turės po atskirą alsuoklį (004 ir 005 taršos šaltiniai). Į aplinkos orą iš 004 ir 005 taršos šaltinių išsiskirs kietosios dalelės (organinės ir neorganinės) išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės). 
Ant atvežtinių mineralinių miltelių talpyklos alsuoklio sumontuotas dulkių surinkimo filtras (Patrono filtras), kuriame sugaudytos dulkės bus  nupurtomos atgal į mineralinių miltelių talpyklą. Dulkės (kietosios dalelės) į aplinkos orą iš atvežtinių mineralinių miltelių talpyklos alsuoklio išsiskirs tik talpyklos pildymo metu. Į savų mineralinių miltelių talpyklą pateks visi gamybos proceso metu susidarantys pertekliniai mineraliniai milteliai, kurie nebus naudojami gamybos proceso metu. Pertekliniai mineraliniai milteliai pagal poreikį galės būti parduodami arba užsipildžius savų mineralinių miltelių talpyklai išvežami. Bus eksploatuojama perteklinių mineralinių miltelių pakrovimo į autotransporto priemones zona (603 taršos šaltinis). Dulkėtumui mažinti pakrovimo zonoje bus sumontuota rankovė. Į aplinkos orą iš 603 taršos šaltinio išsiskirs kietosios dalelės (organinės ir neorganinės) išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės).
Iš inertinių medžiagų saugojimo aikštelės inertinės medžiagos frontaliniu krautuvu bus paduodamos į inertinių medžiagų dozavimo bunkerius (602 taršos šaltinis). Į aplinkos orą iš 602 taršos šaltinio išsiskirs kietosios dalelės (organinės ir neorganinės) išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės). Iš dozavimo bunkerių inertines medžiagos juostiniu transporteriu bus paduodamos į inertinių medžiagų džiovinimo būgną. Džiovinimo būgne bus eksploatuojamas gamtinėmis dujomis kūrenamas degiklis „Brenner EVO JET 3“, kurio šiluminė galia – 18,9 MW. Iš džiovinimo būgno inertinės medžiagos pneumotransporto būdu bus transportuojamos į sijojimo mazgą. Išsijotos inertinės medžiagos bus saugomos tarpiniuose saugojimo bunkeriuose. 
Į asfaltbetonio maišyklę automatiniu būdu pagal poreikį bus paduodamos inertinės medžiagos, mineraliniai milteliai ir bitumas. Pagamintas asfaltbetonio mišinys bus laikinai saugomas dvejuose asfaltbetonio mišinio saugojimo bunkeriuose iki išvežimo. Asfaltbetonio pakrovimas į autotransporto priemones bus atliekamas asfaltbetonio pakrovimo zonoje (604 taršos šaltinis). Į aplinkos orą iš 604 taršos šaltinio išsiskirs lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius).
Visi asfaltbetonio gamybos proceso (inertinių medžiagų džiovinimo, sijojimo ir asfaltbetonio mišinio maišymo) metu susidarysiantys teršalai išsiskirs į aplinkos orą iš asfaltbetonio maišyklės „BENNINGHOVEN ECO 2000“ dūmtraukio (001 taršos šaltinis). Į aplinkos orą iš 001 taršos šaltinio išsiskirs anglies monoksidas (B), azoto oksidai (NOx) (B), sieros dioksidas (SO2) (C), kietosios dalelės (organinės ir neorganinės) išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės), formaldehidas (skruzdžių rūgšties aldehidas) ir lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius). Dulkių (kietųjų dalelių) surinkimui bus eksploatuojamas rankovinis filtras. 
Nepavojingųjų statybinių ir griovimo atliekų tvarkymo įrenginys
Atliekų tvarkymo įrenginio planuojama vykdyti ūkinė veikla – nepavojingųjų statybinių atliekų surinkimas, vežimas, laikymas, paruošimas naudojimui ir naudojimas. 
[bookmark: _Hlk155650990]Planuojamas apdoroti (paruošti naudoti ir naudoti) nepavojingųjų statybinių ir griovimo atliekų kiekis – iki 2500 t/metus. Planuojamas metinis iš statybinių ir griovimo atliekų pagamintos produkcijos (skaldos) kiekis – iki 2485 t/metus. Didžiausias planuojamas vienu metu laikyti nepavojingų atliekų (17 01 01; 17 01 07; 17 03 02; 19 12 02) kiekis – iki 96 t. 
Atliekų tvarkymo įrenginio planuojama vykdyti ūkinė veikla apims šias atliekų tvarkymo grandis:
S1 – Surinkimas;
S2 – Vežimas;
R5 – Kitų neorganinių medžiagų perdirbimas ir (arba) atnaujinimas;
R12 – Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų;
R13 – R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas.
Nepavojingosios statybinės ir griovimo atliekos bus tvarkomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu Nr. VIII-787, Atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999-07-14 įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ ir kitais šią veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.
Atliekos bus surenkamos iš fizinių, juridinių asmenų ar kitų organizacijų ir UAB „JK Karjeras“ ar atliekų turėtojų transportu atvežamos į Atliekų tvarkymo įrenginį. Nepavojingosios statybinės ir griovimo atliekos bus atvežamos dengtose sunkiasvorėse transporto priemonėse, tokiu būdu apsaugant nuo dulkėtumo atliekų transportavimo metu. Pristačius atliekas bus atliekama priimamų atliekų vizualinė patikra ir nustatoma, ar priimamų atliekų partijoje nėra atliekų, kurių Atliekų tvarkymo įrenginys neturi teisės tvarkyti bei atliekama kokybės kontrolė. Nustačius, kad atvežtų atliekų Atliekų tvarkymo įrenginys neturi teisės tvarkyti arba atliekos neatitinka kokybės reikalavimų, atliekos bus nepriimamos ir grąžinamos atliekų turėtojui. 
Atvežtos atliekos, atitikusios priimamų atliekų kontrolės reikalavimus, bus sveriamos metrologiškai patikrintomis automobilinėmis svarstyklėmis. Priimtos atliekos bus apskaitomos atliekų tvarkymo apskaitos žurnale elektroninėje GPAIS sistemoje, atlikus visus privalomus veiksmus dėl atliekų vežimo lydraščių rengimo, formavimo, tvirtinimo, vadovaujantis Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių nuostatomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“. Po svėrimo ir registravimo priimtos atliekos bus išpilamos į kieta vandeniui nelaidžia danga padengtą atliekų laikymo zoną Nr. 2 ir laikomos atskirai pagal atliekų srautų kodus kaupuose iki apdorojimo – esant poreikiui atliekų paruošimo naudojimui (R12) ir atliekų naudojimo (R5), t.y. smulkinimo.
Jei nepavojingosios statybinės ir griovimo atliekos bus stambiagabaritės t. y. daugiau nei 0,8 × 0,8 × 0,6 m dydžio, prie ekskavatoriaus pritvirtintomis žirklėmis priimtos atliekos bus susmulkinamos, kad tilptų į atliekų naudojimo įrenginio priėmimo bunkerį. Esant poreikiui (jeigu nustatoma, kad priimtos atliekos yra nepakankamai paruoštos šalinti ir naudoti) frontaliniu krautuvu ar analogišku įrenginiu bus vykdomas atliekų paruošimas naudojimui, t.y. susmulkinimas ir stambių juodųjų metalų (armatūrų, strypų ir pnš.) atskyrimas. Paruoštos naudojimui nepavojingosios statybinės ir griovimo atliekos bus laikomos kieta vandeniui nelaidžia danga padengtoje atliekų laikymo zonoje Nr. 2 atskirai pagal atliekų srautų kodus kaupuose, nemaišant tarpusavyje su priimtomis atliekomis, kurioms nebus reikalingas paruošimas naudojimui. Paruošiamos naudojimui atliekos prieš paruošimą naudojimui bus sveriamos metrologiškai patikrintomis automobilinėmis svarstyklėmis ir vykdoma paruošiamų naudojimui atliekų apskaita. Svėrimo principas: transporto priemonė su atliekomis bus sveriama ir po atlikto svėrimo, atliekos bus nuvežamos ir išpilamos į numatytą atliekų laikymo zoną Nr. 2, vėliau tuščia transporto priemonė (be atliekų) vėl bus sveriama automobilinėmis svarstyklėmis. Atlikus aritmetinius veiksmus bus nustatomas paruoštų naudojimui atliekų svoris. Atliekų paruošimas naudojimui bus vykdoms pagal turimas galimybes, kadangi atliekų tvarkymo įrenginyje dirbs vienas darbuotojas. Atliekų tvarkymo įrenginyje per dieną bus paruošiama naudoti ne daugiau nei 10 t. nepavojingųjų statybinių ir griovimo atliekų. 
Atlikus nepavojingųjų statybinių ir griovimo atliekų paruošimą naudoti arba, nesant tokiam poreikiui (jeigu nustatoma, kad gautos atliekos yra pilnai paruoštos ir yra tinkamos tiesiogiai naudoti), bus atliekamas atliekų naudojimas atliekų aprorojimo zonoje Nr. 3, t.y. veikla, kurios metu iš atliekų bus pagaminama produkcija, t.y. skalda. Atliekų naudojimas bus vykdomas atliekų naudojimo įrenginyje (smulkintuve RM 60E su sijojimo, trupinimo ir smulkinimo funkcijomis), į kurį atliekos bus kraunamos frontaliniu krautuvu. Atliekų naudojimo įrenginys bus nuomojamas, pristatomos į Atliekų tvarkymo įrenginį sukaupus tinkamą naudojimui atliekų kiekį.
Pagaminta skalda bus naudojama statybose, vietinės reikšmės kelių tiesimui, įrengiant aikšteles, drenažinius sluoksnius, pastatų grindų ant grunto šilumos izoliacinius pasluoksnius bei statant kitus statinius. Atitinkamos frakcijos skalda bus panaudojama atitinkamoje statybos veikloje. Pagaminta skalda bus laikoma numatytoje aikštelės vietoje (sertifikuotos skaldos laikymo zona Nr. 5) ir realizuojama. Pagamintai skalda bus sertifikuojama ir bus išrašoma eksploatacinių savybių deklaracija.
Esant nepalankioms smulkinimui sąlygoms (pvz. sausrai) atliekos nebus smulkinamos arba bus papildomai purškiamos vandeniu (drėkinamos). Kadangi vanduo susigers į statybinių ir griovimo atliekų ir pagamintos produkcijos (skaldos) laikymo kaupus, gamybinių nuotekų nesusidarys. Drėkinimui bus naudojamas vanduo, gaunamas iš UAB „Aukštaitijos vandenys“ centralizuotų vandentiekio tinklų. Atliekų naudojimo metu (smulkinimo) susidarys dulkės (kietosios dalelės). Šios taršos mažinimui bus naudojamas drėkintuvas „MOBY DICK DUST CONTROL CANNON“.
Statybinių ir griovimo atliekų priėmimas:
Įmonės darbuotojas vykdys priimamų atliekų kokybinę kontrolę, kad priimamose atliekose nebūtų pavojingų atliekų ir būtų minimaliai sumažintas nepavojingų priemaišų kiekis. Priimamų nepavojingųjų statybinių ir griovimo atliekų kodo tipas VN, t.y. veidrodinis nepavojingas. Priimamoms atliekoms bus atliekamas atliekų pavojingumo vertinimas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. D1-246 „Dėl pavojingųjų atliekų identifikavimo ir klasifikavimo metodikos patvirtinimo“. Su atliekas atvežančiais juridiniais asmenimis bus pasirašomos sutartys, kuriose bus nurodomos galimų priimti atliekų pavadinimai, atliekų kodai ir atliekų kokybės reikalavimai dėl pavojingų medžiagų nebuvimo ir priemaišų kiekio atliekose. Fizinių ir juridinių asmenų atvežtų atliekų pirminis tikrinimas bus vykdomas pravažiavimo poste, tikrinant vežimo dokumentus ir Lydraščius (jei atliekas atvežė juridinis asmuo), kurie turės atitikti sutartyse su juridiniais asmenimis nustatytus atliekų kokybės reikalavimus. Metrologiškai patikrintomis automobilinėmis mobiliomis svarstyklėmis bus pasveriamos transporto priemonės su atliekomis. Atliekų svėrimai bus vykdomi atliekų priėmimo zonoje Nr. 1, kuri bus padengta kieta vandeniui nelaidžia danga. Pirminio patikrinimo metu nustačius neatitikimus, atliekos bus nepriimamos. Atliekų išpylimo metu įmonės darbuotojas papildomai vizualiai patikrins atvežtų atliekų sudėtį, duomenis sutikrins su Lydraščiu (jei tai juridinio asmens), patikrins vizualiai ar nėra pavojingų atliekų (šiferio, pavojingų izoliacinių medžiagų, užterštos pakuotės, naftos produktų ir pan.) ir kitų priemaišų (mediena, plastikas, popierius). Jei atliekose vizualiai bus nustatoma, kad yra pavojingų atliekų, jos bus nepriimamos ir sukraunamos atgal į vežėjo transporto priemonę išvežimui iš Atliekų tvarkymo įrenginio.
Statybinių ir griovimo atliekų laikymas (R13)
Statybinės ir griovimo atliekos į Atliekų tvarkymo įrenginį bus išpilamos iš transporto priemonės numatytoje atliekų laikymo zonoje, kuri bus padengta kieta vandeniui nelaidžia danga. Atliekų išpylimo metu atsakingas darbuotojas papildomai vizualiai patikrins atvežtų atliekų sudėtį, duomenis sutikrins su Lydraščiu (jei tai juridinio asmens), patikrins vizualiai ar nėra pavojingų atliekų (šiferio, pavojingų izoliacinių medžiagų, užterštos pakuotės, naftos produktų ir pan.) ir kitų priemaišų (mediena, plastikas, popierius). Jei atliekose vizualiai bus nustatoma, kad yra pavojingų atliekų, jos bus nepriimamos ir sukraunamos atgal į vežėjo transporto priemonę išvežimui iš Atliekų tvarkymo įrenginio.
Atvežtos atliekos bus iškraunamos atliekų laikymo zonoje, iš savivarčių transporto priemonių arba mobilaus krautuvo pagalba bus iškraunamos į kaupus ir laikomos iki jų apdorojimo. Statybinės ir griovimo atliekos bus laikomos iki 5 m aukščio kaupuose, nemaišant jų tarpusavyje, dvejuose kaupuose pagal atliekų srauto kodus. Statybinės ir griovimo atliekos bus kraunamos kaupo apačioje, kad nebūtų galimybės rieduliams nuriedėti nuo kaupo viršūnės. Laikomų atliekų ir pagamintos produkcijos (skaldos) apkrova atliekų ir pagamintos produkcijos laikymo zonų kietai vandeniui nelaidžiai dangai (asfaltbetonio dangai) neviršys leistinų apkrovų, kadangi dangos storis sieks 30 cm. Kieta vandeniui nelaidi danga (asfaltbetonio danga) dėl ant jos laikomų atliekų ir pagamintos produkcijos (skaldos) nebus pažeista, kadangi didžiausia galima apkrova į 1 m2 yra 70 t.
 Priimtos nepavojingosios statybinės ir griovimo atliekos bus iškraunamos taip, kad anksčiau atvežtos atliekos būtų tvarkomos pirmiausia, t.y. atliekos, kurios pirmos buvo atvežtos, pirmos bus ir tvarkomos. Priimtos atliekos bus laikomos iki 1 savaitės. Paruoštos naudojimui statybinės ir griovimo atliekos iki tolimesnio jų apdorojimo bus laikomos iki 3 mėn., tačiau tuo atveju, jei bus sukauptas artimas didžiausiam leidžiamam vienu metu laikyti atliekų kiekiui, jos bus tvarkomos nedelsiant.
Įmonės atsakingas darbuotojas, užtikrins, kad laikomų atliekų terminai ir kiekiai neviršytų teisės aktuose, taršos leidimo ir atliekų naudojimo ir šalinimo techniniame reglamente nustatytų reikalavimų.
Atliekų paruošimas naudojimui – statybinių ir griovimo atliekų susmulkinimas ir stambių juodųjų metalų atskyrimas (R12)
Esant poreikiui atliekų paruošimas naudojimui (susmulkinimas ir stambių juodųjų metalų (armatūrų, strypų ir pnš.) atskyrimas) bus vykdomas mobilaus krautuvo pagalba. Jei nepavojingosios statybinės ir griovimo atliekos bus stambiagabaritės t. y. daugiau nei 0,8 × 0,8 × 0,6 m dydžio, prie ekskavatoriaus pritvirtintomis žirklėmis priimtos atliekos bus susmulkinamos. Atliekų paruošimas naudojimui bus vykdomas toje pačioje priimtų atliekų laikymo zonoje Nr. 2, tikslu kuo mažiau perkrauti atliekas, kuri bus padengta kieta vandeniui nelaidžia danga. Atliekų paruošimas naudojimui bus vykdoms pagal turimas galimybes, kadangi atliekų tvarkymo įrenginyje dirbs vienas darbuotojas. Atliekų tvarkymo įrenginyje per dieną bus paruošiama naudoti ne daugiau nei 10 t. nepavojingųjų statybinių ir griovimo atliekų. Paruoštos naudojimui nepavojingosios statybinės ir griovimo atliekos bus laikomos kieta vandeniui nelaidžia danga padengtoje atliekų laikymo zonoje Nr. 2 atskirai pagal atliekų srautų kodus kaupuose, nemaišant tarpusavyje su priimtomis atliekomis, kurioms nebus reikalingas paruošimas naudojimui. Susidarysiantys juodiejii metalai bus laikomi susidariusių atliekų laikymo zonoje Nr. 4, kuri bus padengta kieta vandeniui nelaidžia danga, pastatytame 10 m3 talpos atviro tipo metaliniame statybiniame konteineryje, ne ilgiau nei vienerius metus. Sukaupus kiekį, artimą didžiausiam leistinam vienu metu laikyti kiekiui, jos bus perduodamos atliekas tvarkančioms įmonėms, registruotoms ATVR, nedelsiant. 
Atliekų naudojimas – statybinių ir griovimo atliekų smulkinimas, trupinimas ir sijojimas (R5)
Tinkamos naudojimui statybinės ir griovimo atliekos bus apdorojamos atliekų apdorojimo zonoje Nr. 3, kuri bus padengta kieta vandeniui nelaidžia danga. Statybinės ir griovimo atliekos bus pakraunamos frontaliniu krautuvu į atliekų naudojimo įrenginį, t.y. smulkintuvą RM 60E su sijojimo, trupinimo ir smulkinimo funkcijomis. Supiltos atliekos į smulkintuvo bunkerį per vibracinį stalą slinks į trupinimo žiaunas, smulki frakcija (iki 5 cm) per plyšius paklius tiesiai ant transporterio ir bus nunešama į sijojimo agregatą. Iš trupinimo žiaunų susmulkintos atliekos pateks ant pagrindinio transporterio. Iš transportuojamos sutrupintos masės skersinio transporterio magneto pagalba bus atskiriamas metalas. Toliau sutrupinta masė bus perkeliama į sijojimo įrenginį (agregatą), kuriame parinkus sijojimo rėmą, pagaminta statybinė žaliava bus išsijojama į skirtingas norimas frakcijas iki 45 mm. Pagaminta statybinė žaliava iš įrenginio bus supilama į krūveles, iš kurių krautuvu pagaminta produkcija (skalda) bus supilama į kaupus sertifikuotos skaldos laikymo zonoje Nr. 5, kuri bus padengta kieta vandeniui nelaidžia danga. Pagaminta produkcija (skalda) iš smulkintuvo RM 60E darbo zonos frontalinio krautuvo pagalba bus perkeliama į sertifikuotos skaldos laikymo zoną, atliekų apdorojimo zonoje produkcija (skalda) nebus kaupiama.
Naudojantis GPAIS sistemą, įmonės atsakingas darbuotojas fiksuos sutvarkytų atliekų kiekius, susidariusių atliekų kiekius ir pagaminto produkcijos (skaldos) kiekius bei užtikrins, kad per metus būtų perdirbama iki 2500 t. atliekų.
Atliekų tvarkymo proceso metu bus taikomos neigiamo poveikio aplinkai ir (ar) žmonių sveikatai mažinimo priemonės:
– tvarkomoms ir laikomoms atliekos drėkinti bus naudojamas drėkintuvas „MOBY DICK DUST CONTROL CANNON“;
– nepalankiomis sąlygomis (sausra ar kt.) atliekos nebus tvarkomos arba bus papildomai drėkinamos.
Pagamintos statybinės žaliavos sertifikavimas
Atliekų tvarkymo įrenginyje pagaminta produkcija (skalda) bus realizuojama nesudėtinguose statiniuose, laikinuose kelių tiesimo, statybiniuose projektuose. Pagamintai skaldai bus išrašoma eksploatacinių savybių deklaracija, vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.01.04:2015. Nesurištieji mišiniai tipai pagal LST EN 13285:2018: trupinto betono mišinys 0/45 (skaldos pagrindo sluoksniui); trupinto asfalto ir betono mišinys 0/56 (skaldos pagrindo sluoksniui); trupinto betono mišinys 0/22 (dangos sluoksniui). Įmonė gaus Gamybos kontrolės atitikties sertifikatą gaminamiems nesurištiesiems mišiniams. Pagaminta produkcija (skalda) iš statybinių ir griovimo atliekų bus pripažįstama produktu. Gamybos kontrolė bus resertifikuojama kiekvienais metais iš naujo atliekant bandinių tyrimus. Jeigu atliekant gamybos kontrolės resertifikavimą nebūtų išduotas sertifikatas, tokiu atveju įmonė nebegalėtų gaminti skaldos, kuri atitiktų jai keliamus reikalavimus. Visa pagaminta skalda iki gamybos kontrolės resertifikavimo bus pripažįstama produktu ir bus tinkama saugiam naudojimui. Vykdomos statybinių ir griovimo atliekų tvarkymo veiklos metu nesusidarys skaldos, kuri neatitiktų sertifikato reikalavimų. Taip bus užtikrinama, kad pagaminti produktai bus saugūs aplinkai ir tinkami naudojimui. Toks produktų deklaravimas yra tinkamas ir pakankamas tolimesniam pagamintų statybinių žaliavų (skaldos) naudojimui. Produkcija bus gaminama naudojant ES reikalavimus ir standartus atitinkančią specialią techniką, prieš gamybą tinkamai sureguliuojama, todėl visa pagaminta produkcija atitiks jai keliamus reikalavimus.
Produkcijai (skaldai) bus išrašomos eksploatacinių savybių deklaracijos.
Pagaminta skalda bus naudojama: 1. žemės sankasos stiprinti, kai esami gruntai neleidžia pasiekti reikalaujamo sankasos viršaus deformacijos modulio; 2. privažiavimo keliams prie statybos aikštelių įrengti; 3. bet kurios dangos konstrukcijos klasės laikinų kelių, aikštelių pagrindams įrengti; 4. pagrindams dengtose vietose (sandėliuose, garažuose) ir patalpų grindims rūsiuose įrengti; 5. visų rūšių perkasimams (tranšėjoms) po važiuojamąja dalimi ar kitoms vietoms, kur neleidžiami nusėdimai (prie šulinių, šaligatvių kraštų bei atraminėms sienutėms, pralaidoms ir pan.), užpilti ‚ 6 kelkraščiams įrengti ir stiprinti; 7. pėsčiųjų, dviračių takų pagrindams įrengti ir kt.
Produkcijos (skaldos) laikymas
Produkcijos (skaldos) laikymui nėra keliami specialūs reikalavimai, skalda dėl oro sąlygų ar laikymo trukmės nepraranda savo fizinių savybių. Planuojama produkciją realizuoti per vienerius metus nuo pagaminimo. Šiltuoju metų periodu produkcijos realizacija yra paklausi, tačiau šaltuoju metų laiku produkcijos poreikis krenta (dėl statybų sumažėjimo). Bus laikomasi Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių VIII skyriaus reikalavimais, kur numatyti produkto sertifikavimo, atitikties reikalavimai,  panaudojimo terminai, galimybės pratęsti terminus ir kiti reikalavimai. Skirtingi pagaminti produkcijos kaupai bus žymimi atskiromis lentelėmis, kur bus nurodomi pagaminimo metai ir mėnuo. Tokiu būdu bus užtikrinama, kad produkcija nebūtų laikoma ilgiau nei numatyta Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėse (2006 m. gruodžio 29 d. AM įsakymas Nr. D1-637).
Pagaminta produkcija (skalda) bus laikoma sertifikuotos skaldos laikymo zonoje, kuri bus padengta kieta vandeniui nelaidžia danga. Pagaminta skalda bus laikoma trijuose kaupuose, atskirtais betoninėmis pertvaromis, pagal atskiras frakcijas: trupinto betono mišinys 0/45 (skaldos pagrindo sluoksniui); trupinto asfalto ir betono mišinys 0/56 (skaldos pagrindo sluoksniui); trupinto betono mišinys 0/22 (dangos sluoksniui).
Pagamintos produkcijos (skaldos) laikymas bus vykdomas vadovaujantis minimaliais reikalavimais dulkėtumui mažinti, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-682 ,,Dėl minimalių reikalavimų dulkėtumui mažinti laikant, kraunant, vežant palaidas kietąsias medžiagas patvirtinimo“ vykdomos prevencinės priemonės dulkėtumui mažinti:
– skalda bus laikoma ne aukštesniuose kaip 5 m kaupuose;
– skaldos laikymo vietos bus parinktos taip, kad šią kuo mažiau veiktų vėjas;
– skalda bus laikoma kūgio formos kaupuose (šio kaupo nuolydžio kampas neturės būti didesnis už natūralaus byrėjimo kampą).
– skalda bus drėkinama (vandens rūko patrankos ar kt.);
– skalda pagal atskiras frakcijas bus atskirtos betoninėmis pertvaromis.
Pagaminta skalda bus išvežama sunkiasvorėmis transporto priemonėmis iš sertifikuotos skaldos laikymo zonos Nr. 5. Pagaminta skalda į transporto priemones pakraus krautuvas.
Įmonė gamins statybos produktą-skaldą griežtai laikantis įdiegtomis vadybos sistemomis ir standartais:
– gamybos kontrolės atitikties standartas;
– statybinių atliekų perdirbimo kokybės valdymo sistema.
Taip bus užtikrinama pagamintos statybos produkto atitiktis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių VIII-X skyriuose nustatytiems kriterijams ir sąlygoms.

2.3. kai leidimas išduodamas su specialiąja dalimi „Klimato kaitos valdymas“ – kuriai veiklos rūšiai ar rūšims priskiriama ŠESD išmetanti ūkinė veikla.
Taršos leidimas išduodamas be specialiosios dalies „Klimato kaitos valdymas“.

2.4. nuoroda į PAV sprendimą, kurio pagrindu priimtas sprendimas išduoti ar pakeisti leidimą, nurodant PAV sprendimo datą ir numerį.
UAB ,,JK Karjeras“ – asfaltbetonio gamybos ir nepavojingųjų statybinių ir griovimo atliekų tvarkymo veiklai netaikomos Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatos.

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

APLINKOS ORO TARŠOS VALDYMAS 

1 lentelė. Leidžiami išmesti į  aplinkos orą teršalai ir jų kiekis
	Teršalo pavadinimas
	Teršalo kodas
	Numatoma (prašoma leisti) išmesti, t/m.

	1
	2
	3

	Azoto oksidai (NOx) (B)
	5872
	8,675

	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės)
	4281
	3,307

	Sieros dioksidas (SO2) (C)
	6051
	1,678

	Lakieji organiniai junginiai (abėcėlės tvarka):
	
	

	Formaldehidas (skruzdžių rūgšties aldehidas)
	871
	0,157

	Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) 
	308
	2,214

	Kiti teršalai (abėcėlės tvarka):
	
	

	Anglies monoksidas (B)
	5917
	25,907

	Iš viso:
	41,938

















2 lentelė. Leidžiama tarša į aplinkos orą. (Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu).
Įrenginio pavadinimas UAB „JK Ranga“ asfaltbetonio gamybos bazė

	Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.
	Taršos šaltiniai
	Teršalai
	Leidžiama tarša

	
	Nr.
	pavadinimas
	kodas
	vienkartinis
dydis
	metinė,
t/m.

	
	
	
	
	vnt.
	maks.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Asfaltbetonio maišyklės „BENNINGHOVEN ECO 2000“ dūmtraukis
	001
	Anglies monoksidas (B)
	5917
	g/s
	4,87230
	25,907

	
	
	Azoto oksidai (NOx) (B)
	5872
	
	1,63155
	8,675

	
	
	Sieros dioksidas (SO2) (C)
	6051
	
	0,31558
	1,678

	
	
	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės) išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės)
	4281
	
	0,25381
	1,350

	
	
	Formaldehidas (skruzdžių rūgšties aldehidas)
	871
	
	0,02950
	0,157

	
	
	Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)
	308
	
	0,33176
	1,764

	Bitumo talpyklos alsuoklis
	002
	Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)
	308
	
	0,00055
	0,012

	Bitumo talpyklos alsuoklis
	003
	Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)
	308
	
	0,00055
	0,012

	Mineralinių miltelių talpyklos alsuoklis
	004
	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės) išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės)
	4281
	
	0,20000
	0,022

	Mineralinių miltelių talpyklos alsuoklis
	005
	[bookmark: _Hlk154587457]Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės) išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės)
	4281
	g/s
	0,00339
	0,018

	Inertinių medžiagų saugojimo aikštelė
	601
	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės) išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės)
	4281
	
	0,16506
	1,568

	Inertinių medžiagų pakrovimas į dozavimo bunkerius
	602
	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės) išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės)
	4281
	
	0,06225
	0,331

	Perteklinių mineralinių miltelių pakrovimas į autotransporto priemones
	603
	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės) išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės)
	4281
	
	0,16667
	0,018

	Asfaltbetonio pakrovimas į autotransporto priemones
	604
	Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)
	308
	
	4,22619
	0,426

	Iš viso įrenginiui:
	41,938




















3 lentelė. Kitos sąlygos aplinkos oro taršai valdyti pagal aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

	Eil. Nr.
	Sąlygos

	
	Priemonės, kurios privalo būti įgyvendinamos ir vykdomos veiklos vykdymo etape:

	1. 
	Vykdant ūkinę veiklą veiklos vykdytojas privalo imtis priemonių, būtinų taršai apriboti ar išvengti, o įvykus incidentui, privalo imtis LR teisės aktais numatytų veiksmų neigiamam poveikiui aplinkai ir žmonių sveikatai stabdyti ir pašalinti.

	2. 
	Veiklos vykdytojas turi užtikrinti minimalius reikalavimus dulkėtumui mažinti laikant, kraunant, vežant palaidas kietąsias medžiagas[footnoteRef:2] , t. y., transporto priemonės gabenančios žaliavas/produkciją būtų dengtos, keliai turi būti drėkinami esant nepalankioms oro sąlygoms, inertinės medžiagos laikomos ne aukštesniuose nei 5 m. kaupuose kiekvienai medžiagai skirtoje aikštelėje, išpylimas atliekamas tik specialiai tam pritaikytoje inertinių medžiagų saugojimo aikštelėje. [2:  Minimalūs reikalavimai dulkėtumui mažinti laikant, kraunant, vežant palaidas kietąsias medžiagas, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-682 „Dėl Minimalių reikalavimų dulkėtumui mažinti laikant, kraunant, vežant palaidas kietąsias medžiagas patvirtinimo“] 


	3. 
	Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizaciją atlikti vadovaujantis Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 340 „Dėl Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

	4.
	Veiklos vykdytojas privalo aplinkos monitoringą vykdyti pagal suderintą Ūkio subjekto aplinkos monitoringo programą.

	5. 
	Veiklos vykdytojas privalo pranešti Aplinkos apsaugos agentūrai apie bet kokius veiklos pasikeitimus ar išplėtimą, kuris gali daryti poveikį aplinkai.

	6.
	Veiklos vykdytojas privalo reguliariai ir laiku kompetentingoms aplinkosaugos institucijoms teikti reikiamas ataskaitas.














SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

KVAPŲ VALDYMAS 

1 lentelė. Leidžiamas kvapų skleidimas
	Kvapo šaltinio Nr.
	Kvapų valdymo (mažinimo) priemonės
	Leidžiamas kvapo
emisijos rodiklis
OUE/s

	
	pavadinimas
	įrengimo vieta, koordinatės, LKS
	efektyvumas, proc.1
	

	1
	2
	3
	4
	5

	001
	Asfaltbetonio maišyklės „BENNINGHOVEN ECO 2000“ dūmtraukis
	X-6179017 Y-524511
	-
	138623,6

	0022
	Bitumo talpyklos alsuoklis
	X-6179045 Y-524510
	-
	10,3

	0023
	
	
	-
	2205,1

	0032
	Bitumo talpyklos alsuoklis
	X-6179050 Y-524510
	-
	10,3

	0033
	
	
	-
	2205,1

	604
	Asfaltbetonio pakrovimas į autotransporto priemones
	X-6179025 Y-524496
	-
	14087,3


1 - Specialios kvapų patekimo į aplinką mažinimo priemonės nėra naudojamos, nes kvapo koncentracijos gyvenamosios aplinkos ore viršijimų, atliekant kvapo sklaidos modeliavimą, nenustatyta.
2 - Talpyklos laikymo metu.
3 - Talpyklos pildymo metu. 
Pagal Paraiškoje pateiktus kvapo koncentracijos aplinkos ore modeliavimo rezultatus, įmonės veikloje naudojamų kvapų šaltinių sukeliamo kvapo koncentracija (1 val., 98,08 procentilio) artimiausių gyvenamųjų namų aplinkoje neviršys 8 OUE/m3 vertės, reglamentuojamos Lietuvos higienos normoje HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-885 Dėl Lietuvos higienos normos „HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių patvirtinimo.  
 



Taršos leidimas Nr. TL-P.3-76/2024
SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

ATLIEKŲ APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ĮSKAITANT LAIKYMĄ IR PARUOŠIMĄ NAUDOTI AR ŠALINTI) 

NEPAVOJINGOSIOS ATLIEKOS

1 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis
Įrenginio pavadinimas asfaltbetonio gamybos ir nepavojingųjų statybinių ir griovimo atliekų tvarkymo įrenginys

	Eil. Nr.
	Atliekos
	Atliekų laikymas

	
	Kodas
	Pavadinimas
	Patikslintas pavadinimas
	Atliekų tvarkymo veiklos kodas (R13 ir (arba) D15)
	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti bendras atliekų, įskaitant apdorojimo metu susidarančias atliekas, kiekis, t

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	17 01 01
	betonas
	betono luitai, betoninės trinkelės, bortai, pralaidos, šuliniai ir kt.
	R13 (R1– R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas)
	96

	2
	17 01 07
	betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai, nenurodyti 17 01 06
	silikatinės, keraminės plytos, keraminės apdailos plytelės, keraminės čerpės ir kt.
	R13 (R1– R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas)
	

	3
	17 03 02
	bituminiai mišiniai, nenurodyti 17 03 01
	asfaltbetonio luitai
	R13 (R1– R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas)
	

	4
	19 12 02
	juodieji metalai
	armatūra iš gelžbetoninių gaminių atliekų
	R13 (R1– R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas)
	



2 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo (S8). Nepildoma, nes nepavojingosios atliekos nelaikomos jų susidarymo vietoje.


3 lentelė. Leidžiamos naudoti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti naudoti, nepavojingosios atliekos
Įrenginio pavadinimas asfaltbetonio gamybos ir nepavojingųjų statybinių ir griovimo atliekų tvarkymo įrenginys

	Eil. Nr.
	Atliekos
	Atliekų naudojimas

	
	Kodas
	Pavadinimas
	Patikslintas pavadinimas
	Atliekų naudojimo veiklos kodas (R1-R11)
	Projektinis įrenginio pajėgumas, t/m.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	17 01 01
	betonas
	betono luitai, betoninės trinkelės, bortai, pralaidos, šuliniai ir kt.
	R5 (Kitų neorganinių 
medžiagų perdirbimas ir (arba) atnaujinimas)
	2500

	2
	17 01 07
	betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai, nenurodyti 17 01 06
	silikatinės, keraminės plytos, keraminės apdailos plytelės, keraminės čerpės ir kt.
	R5 (Kitų neorganinių 
medžiagų perdirbimas ir (arba) atnaujinimas)
	

	3
	17 03 02
	bituminiai mišiniai, nenurodyti 17 03 01
	asfaltbetonio luitai
	R5 (Kitų neorganinių 
medžiagų perdirbimas ir (arba) atnaujinimas)
	



4 lentelė. Leidžiamos šalinti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti šalinti, nepavojingosios atliekos. Nepildoma, nes nešalinamos nepavojingosios atliekos.














5 lentelė. Leidžiamos paruošti naudoti ir (arba) šalinti nepavojingosios atliekos
Įrenginio pavadinimas asfaltbetonio gamybos ir nepavojingųjų statybinių ir griovimo atliekų tvarkymo įrenginys

	Eil. Nr.
	Atliekos
	Atliekų paruošimas naudoti ir (arba) šalinti

	
	Kodas
	Pavadinimas
	Patikslintas pavadinimas
	Atliekų tvarkymo veiklos kodas (D8, D9, D13, D14, R12, S5)
	Projektinis įrenginio pajėgumas, t/m.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	17 01 01
	betonas
	betono luitai, betoninės trinkelės, bortai, pralaidos, šuliniai ir kt.
	R12 (Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų)
	2500

	2
	17 01 07
	betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai, nenurodyti 17 01 06
	silikatinės, keraminės plytos, keraminės apdailos plytelės, keraminės čerpės ir kt.
	R12 (Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų)
	

	3
	17 03 02
	bituminiai mišiniai, nenurodyti 17 03 01
	asfaltbetonio luitai
	R12 (Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų)
	




6 lentelė. Papildomos sąlygos 
Įrenginio pavadinimas asfaltbetonio gamybos ir nepavojingųjų statybinių ir griovimo atliekų tvarkymo įrenginys

	Eil. Nr.
	Sąlygos

	1
	Priemonės numatomam reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai išvengti arba užkirsti jam kelią privalo būti įgyvendinamos ir vykdomos (iki įrenginio eksploatacijos pradžios): 

	1.1
	Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vandens įstatymo 3 straipsnio 2 dalimi, UAB „JK Karjeras“ nepavojingų inertinių statybinių atliekų tvarkymo įrenginys yra atliekų tvarkymo objektas, todėl iki ūkinės veiklos pradžios teritorija turi atitikti Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-04-02 įsakymu Nr. D1-193 „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ IV skyriaus nuostatas. Visa įrenginio teritorija (ir privažiavimo keliai) turi būti padengta vandeniui nelaidžia kieta danga su paviršinių nuotekų surinkimo, valymo ir išleidimo sistema, kad paviršinės nuotekos nuo jų nenutekėtų ant šalia esančių teritorijų ir ant jų nepatektų vanduo nuo šalia esančių teritorijų, atitinkančia Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento reikalavimus.

	1.2
	Visa veiklavietė turi būti įrengta taip, kaip numatyta Atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente (toliau – Reglamentas), joje turi būti pažymėtos visos atliekų tvarkymo zonos, pilnai sukomplektuota atliekų tvarkymui reikalinga įranga bei priemonės.

	1.3
	Po statybinių atliekų apdorojimo susidariusių atliekų laikymui, turi būti pastatyti konteineriai ar kitos laisvai pasirenkamos talpos ir laikomos tam skirtoje aikštelės laikymo zonoje pagal išdėstymo schemą.

	2
	Priemonės numatomam reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai išvengti arba užkirsti jam kelią privalo būti įgyvendinamos ir vykdomos (veiklos vykdymo etape):

	2.1
	Vadovaujamasi Minimaliais reikalavimais dulkėtumui mažinti, patvirtintais Lietuvos Respublikos 2020 m. lapkričio 11 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-682 „Dėl minimalių reikalavimų dulkėtumui mažinti laikant, kraunant, vežant palaidas kietąsias medžiagas patvirtinimo“ (smulkinamos atliekos drėkinamos, kraunant atliekas į transporto priemonę, reguliuojama, kad atliekų ir produkcijos (skaldos) pylimo greitis ir atstumas (aukštis) iki transporto priemonės būtų kuo mažesnis, atsižvelgiant į oro sąlygas bei darbų intensyvumą, turi būti drėkinamos laikomų atliekų ir produkcijos krūvos.

	2.2
	Statybinių atliekų tvarkymas įrenginyje turi būti atliekamas vadovaujantis statybinių atliekų tvarkymo taisyklių,  patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl statybinių atliekų taisyklių patvirtinimo“ ir atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“,  reikalavimais.

	2.3
	Į atliekų tvarkymo įrenginį gali būti priimamos, laikomos, tik šiame taršos leidime nurodytos atliekos ir jų kiekiai.

	2.4
	Skaldos tyrimai privalo būti atliekami vadovaujantis Reglamentuojamų statybos produktų sąrašu ir STR 1.01.04:2015 nustatytais reikalavimais. Statybinės atliekos tampa produkcija tik po sertifikavimo ir tik tuomet gali būti transportuojamos į produkcijos laikymo zoną ir ten laikomos.

	2.5
	Vadovaujamasi Minimaliais reikalavimais dulkėtumui mažinti, patvirtintais Lietuvos Respublikos 2020 m. lapkričio 11 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-682 „Dėl minimalių reikalavimų dulkėtumui mažinti laikant, kraunant, vežant palaidas kietąsias medžiagas patvirtinimo“ turite užtikrinti, kad artimiausias gyvenamasis namas būtų nutolęs nuo įrenginio ne arčiau 100 m.

	2.6
	Įmonė tvarkanti atliekas privalo vadovautis atliekų prevencijos ir tvarkymo prioritetų eiliškumo, nurodyto Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje.

	2.7
	Reglamentas yra neatsiejama šio taršos leidimo dalis. Įmonė privalo laikytis Reglamente apibrėžto atliekų priėmimo ir apdorojimo technologinio proceso eigos, vykdyti jo kontrolę, atliekos turi būti laikomos ir apdorojamos pagal Reglamente nustatytas sąlygas ir vadovaujantis Reglamente pateikta atliekų tvarkymo zonų išdėstymo schema.

	2.8
	Veiklos vykdytojas privalo pranešti Aplinkos apsaugos agentūrai ir Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos apie bet kokius veiklos pasikeitimus ar išplėtimą, kuris gali daryti poveikį aplinkai.

	2.9
	Paaiškėjus, kad vykdomos veiklos metu daromas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, veiklos vykdytojas privalo nedelsiant taikyti papildomas poveikį aplinkai mažinančias priemones/mažinti veiklos apimtis/nutraukti veiklą.

	2.10
	Vadovaujantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 11 straipsnio 2 dalimi, įmonė atliekų naudojimo ar šalinimo veiklą gali vykdyti tik turėdama laidavimo draudimo sutartį ar banko garantiją, arba maksimaliąją hipoteką.

	2.11
	Įmonė privalo užtikrinti, kad didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti bendras nepavojingųjų atliekų kiekis neviršys 96 t

	2.12
	Atliekas ir produkciją laikyti ne aukštesniuose kaip 5 m aukščio kaupuose.

	2.13
	Visų su produkcijos gamyba ir sertifikavimu susijusių technologinių procesų ir procedūrų priežiūrai ir kontrolei užtikrinti, įmonėje turi būti įdiegta ir patvirtinta vidaus gamybos kontrolės valdymo sistema, vadovaujantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių X skyriaus reglamentavimais.

	3.
	Priemonės numatomam reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai išvengti arba užkirsti jam kelią privalo būti įgyvendinamos ir vykdomos (veiklos nutraukimo etape):

	3.1
	Įmonė, nutraukusi veiklą, turi pilnai įgyvendinti Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plane numatytas priemones































TARŠOS LEIDIMO Nr. TL-P.3-76/2024 PRIEDAI

1. Paraiškos taršos leidimui gauti:
1.1. paraiška taršos leidimui gauti, priimta 2024-04-18 sprendimu Nr. (30-3)-A4E-4980.
2. Aplinkos apsaugos agentūros priimti sprendimai:
2.1. 2024-05-    Nr. (30-3)-A4E-   Sprendimas išduoti UAB „JK Ranga“ asfaltbetonio gamybos bazės taršos leidimą ir derinti Ūkio subjekto aplinkos monitoringo programą.
2.2. 2026-09-   Nr. (30-4)-A4E-    sprendimas tikslinti taršos leidimo Nr. TL-P.3-76/2024 rekvizitus, pasikeitus veiklos vykdytojui iš UAB „JK ranga“ Į UAB „JK karjeras“, pakeisti taršos leidimą, įtraukiant specialiąją dalį ,,atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant laikymą ir paruošimą naudoti ar šalinti)“,bei derinti atliekų naudojimo ar šalinimo techninį reglamentą, ūkio subjekto aplinkos monitoringo programą ir prievolių įvykdymo užtikrinimo sumos apskaičiavimo formą. 
3. Ūkio subjekto aplinkos monitoringo programa.
4. Stacionarių oro taršos šaltinių išdėstymo schema.
5. Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas, suderintas 2026-09-   
5. Kiti raštai:
5.1. 2024-03-13 Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamento raštas Nr. (5-11 14.3.17 Mr)2-9308 ,,Dėl tarnybinės pagalbos”.




2026 m.  rugsėjo      d.
(Priedų sąrašo sudarymo data)




Direktoriaus pavaduotojas                                                         
(Vardas, pavardė)	(parašas)
A. V.

