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APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

ATASKAITA

Dėl Direktyvos 86/278/EEB dėl aplinkos, ypač dirvožemio, apsaugos naudojant žemės ūkyje nuotekų dumblą su pakeitimais, padarytais Tarybos direktyva 91/692/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/1010, perkėlimo į nacionalinius teisės aktus ir įgyvendinimo
Lietuva, 2026
Direktyvos 91/692/EEB, standartizuojančios ir racionalizuojančios ataskaitas apie tam tikrų su aplinka susijusių direktyvų įgyvendinimą, taikymas

KLAUSIMYNAS,

skirtas valstybių narių ataskaitai dėl Direktyvos 86/278/EEB dėl aplinkos, ypač dirvožemio, apsaugos naudojant žemės ūkyje nuotekų dumblą su pakeitimais, padarytais Tarybos direktyva 91/692/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/1010, perkėlimo į nacionalinius teisės aktus ir įgyvendinimo

 Ataskaitinis laikotarpis 2025-01-01 – 2025-12-31

Jau pateiktos informacijos kartoti nebūtina.

I. PERKĖLIMAS Į NACIONALINIUS TEISĖS AKTUS

1. a) Ar Komisijai buvo pateikta informacija apie šiuo metu galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus, kad direktyva su pakeitimais būtų perkelta į nacionalinius teisės aktus?

(Taip/Ne)

b) Jeigu į pirmiau minėto a punkto klausimą atsakymas yra „Ne“, prašoma nurodyti priežastis.

2. a) Jeigu nacionalinės priemonės pagal 5 straipsnį buvo patvirtintos tam, kad užtikrintų, jog nuotekų dumblas negalėtų būti naudojamas dirvožemyje, kuriame vieno arba daugiau sunkiųjų metalų koncentracijos viršija nustatytas ribines vertes, ar apie tas priemones buvo pranešta Komisijai?

(Taip/Ne)

b) Jeigu į pirmiau minėto a punkto klausimą atsakymas yra „Ne“, prašoma nurodyti priežastis.

c) Jeigu patvirtintos nacionalinės priemonės nustato griežtesnius reikalavimus už nustatytuosius direktyvoje, ar pagal 12 straipsnį apie tas priemones buvo pranešta Komisijai?

(Taip/Ne)

d) Jeigu į pirmiau minėto c punkto klausimą atsakymas yra „Ne“, prašoma nurodyti priežastis.
II. DIREKTYVOS ĮGYVENDINIMAS
1. Prašoma nurodyti visas konkrečias sąlygas, kurios laikomos būtinomis apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką pagal 3 straipsnio 2 dalies pirmą įtrauką, kai dumblo likučiai iš septikų cisternų ir kitų panašių įrenginių naudojami nuotekoms, kurios būtų pritaikomos žemės ūkio reikmėms, valyti.
Lietuvoje dumblo likučiams iš septikų, cisternų ir kitų panašių įrenginių taikomi tokie patys reikalavimai kaip ir nuotekų dumblui, susidariusiam kituose buitinių, komunalinių ar panašios sudėties nuotekų valymo įrenginiuose.

Reikalavimai buitinių/komunalinių ir analogiškų pramoninių (pvz. maisto pramonės) nuotekų valymo dumblui nustatyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakyme Nr. 349 „Dėl nuotekų dumblo tvarkymo ir panaudojimo reikalavimų patvirtinimo“, į kurį perkelti Direktyvos 86/278/EEB dėl aplinkos, ypač dirvožemio apsaugos naudojant žemės ūkyje nuotekų dumblą reikalavimai.
2. a) Pagal 5 straipsnį prašoma užpildyti toliau pateiktą lentelę, nurodant, ar kuri nors pateikta informacija yra įvertinimas: 

	 

 

Metalai
	5 straipsnio 1 dalis
	5 straipsnio 2 dalies a punktas
	5 straipsnio 2 dalies b punktas

	
	Koncentracija dirvožemyje
	Koncentracija dumble
	Taikymas žemės ūkyje

	
	Direktyvos I A priedas
	Nacionalinės ribinės vertės1
	Direktyvos I B priedas
	Nacionalinės ribinės vertės
	Direktyvos I C priedas
	Nacionalinės ribinės vertės

	
	mg /kg

sausosios medžiagos
	mg /kg

sausosios medžiagos
	mg /kg

sausosios medžiagos
	mg /kg

sausosios medžiagos
	kg/ha/per metus
	kg/ha/per metus2

	Kadmis
	1-3
	1,0*/1,5**
	20-40
	 5
	0,15
	0,1*/0,15**

	Varis
	50-140
	50*/75**
	1000-1750
	 1000
	12
	8*/12**

	Nikelis
	30-75
	50*/75**
	300-400
	70
	3
	2*/3**

	Švinas
	50-300
	50*/80**
	750-1200
	 150
	15
	10*/15**

	Cinkas
	150-300
	160*/300**
	2500-4000
	 2500
	30
	20*/30**

	Gyvsidabris
	1-1,5
	0,5*/0,5**
	16-25
	 1,5
	0,1
	0,05*/0,1**

	Chromas
	-
	50*/80**
	-
	 170
	-
	7*/10**

	1 Vertės nustatytos remiantis mokslininkų bei ekspertų išvadomis. 

Lentelėje nurodytos skirtingos ribinės vertės dirvožemio granuliometrinei sudėčiai: *smėlio, priesmėlio/ **priemolio, molio dirvoms.
2 Skaičiuojama pagal 10 metų vidurkį.


b) Jeigu pasirenkama pagal 5 straipsnio 2 dalies a punktą siūloma galimybė, prašoma nurodyti didžiausią dumblo kiekį, kurį per metus galima išpilti paviršiaus ploto vienete (sausosios medžiagos tonos hektarui per metus).

Žemės ūkyje maksimali tręšimo dumblu norma turi užtikrinti, kad į dirvožemį nepatektų: azoto – daugiau kaip 170 kg/ha per metus, fosforo – 40 kg/ha per metus arba fosforo (V) oksido (P2O5) − 90 kg/ha per metus. Tręšimo dumblu norma turi būti tokia, kad sunkiųjų metalų kiekis numatomame per metus panaudoti dumble neviršytų didžiausio leidžiamo sunkiųjų metalų kiekio, kuris per metus gali patekti į dirvožemį. Bet kokiu atveju sunkiųjų metalų koncentracijos dirvožemyje dėl tręšimo dumblu negali viršyti ribinių verčių.

Minėti reikalavimai nustatyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakyme Nr. 349 „Dėl nuotekų dumblo tvarkymo ir panaudojimo reikalavimų patvirtinimo“.
c) Jeigu pagal I A priedo 1 išnašą buvo leidžiama taikyti ne tokias griežtas ribines vertes dėl sunkiųjų metalų koncentracijos dirvoje, prašoma užpildyti toliau pateiktą lentelę, nurodant, ar kuri nors pateikta informacija yra įvertinimas. 

Nebuvo leidžiama. 

	
Metalas
	Vietų skaičius*
	Plotas (ha)
	Dirvožemio tipas (įskaitant hidrologines savybes)
	pH
	Nauja ribinė vertė

(mg/kg sausosios medžiagos)
	Pastabos ir (arba) nukrypimo priežastys (jeigu būtina, galima naudoti atskirą lapą)

	Kadmis
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Varis
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	Nikelis
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Švinas
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Cinkas
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	Gyvsidabris
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Chromas
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	* Arba nuotekų valymo įrenginių, kurioms taikomos leidžiančios nukrypti nuostatos, skaičius.


d) Jeigu pagal I A priedo 2 išnašą buvo leidžiama taikyti ne tokias griežtas ribines vertes dėl sunkiųjų metalų koncentracijos dirvožemiuose, prašoma užpildyti toliau pateiktą lentelę (pirmų trijų skilčių pildyti neprivaloma):

Nebuvo leidžiama.
	Metalas
	Vietų skaičius*
	Didžiausias dumblo kiekis, kurį leidžiama naudoti (sausosios medžiagos tonos)
	Dirvožemio tipas (įskaitant hidrologines savybes)
	pH
	Nauja ribinė vertė

(mg/kg sausosios medžiagos)
	Pastabos ir (arba) nukrypimo priežastys (jeigu būtina, galima naudoti atskirą lapą)

	Varis
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Nikelis
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Cinkas
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	* Arba nuotekų valymo įrenginių, kuriems taikomos leidžiančios nukrypti nuostatos, skaičius


 
e) Jeigu pagal I C priedo 1 išnašą buvo leidžiama taikyti ne tokias griežtas ribines vertes dėl sunkiųjų metalų koncentracijos dirvožemiuose, prašoma užpildyti toliau pateiktą lentelę, nurodant, ar kuri nors pateikta informacija yra įvertinimas. 

Nebuvo leidžiama.
	Metalas

	Vietų skaičius
	Plotas (ha)
	Dirvožemio tipas (įskaitant hidrologines savybes)
	pH
	Nauja ribinė vertė

(kg/ha/per metus)
	Pastabos ir (arba) nukrypimo priežastys (jeigu būtina, galima naudoti atskirą lapą)

	Kadmis
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Varis
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Nikelis
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Švinas
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	Cinkas
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Gyvsidabris
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Chromas
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


3. a) Pagal 6 straipsnį prašoma trumpai aprašyti dumblo apdorojimo technologijas.

Apdoroto dumblo kokybės ir naudojimo duomenų 2025 m. suvestinėse įmonės nurodo tokius nuotekų dumblo, naudojamo tręšimui, apdorojimo būdus: stabilizavimas aerotanke (aerobinis stabilizavimas), naudojimas biodujų gamybai (anaerobinis stabilizavimas), stabilizavimas kalkėmis, stabilizavimas naudojant cheminius priedus (cheminis stabilizavimas), džiovinimas esant 1000 C ar aukštesnei temperatūrai.
b) Ar buvo parengtos taisyklės, kad būtų užtikrinta, jog analizė būtų atliekama dažniau nei numatyta II A priedo 1 dalyje?

(Taip/Ne)

c) Jeigu atsakymas į pirmiau minėtame b punkte pateiktą klausimą yra „Taip“, prašoma pateikti išsamesnę informaciją.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakyme Nr. 349 „Dėl nuotekų dumblo tvarkymo ir panaudojimo reikalavimų patvirtinimo“ nustatyta, kad sunkiųjų metalų koncentracijos dumble turi būti tiriamos:

· kai aglomeracija yra mažesnė už 10000 GE ir buitinės nuotekos nėra maišomos su pavojingomis medžiagomis, užterštomis pramoninėmis nuotekomis bei pagal paskutinio tyrimo rezultatus dumblas priskirtas I kategorijai (dumblo suskirstymas pagal kategorijas pateiktas lentelėje) – ne rečiau kaip 1 kartą per metus;

· kai aglomeracija yra mažesnė už 10000 GE, bet neatitinka aukščiau nurodytų kitų sąlygų – 1 kartą per ketvirtį;

· kai aglomeracijos dydis atitinka 10000–50000 GE – 1 kartą per ketvirtį;

· kai aglomeracijos dydis > 50000 GE – 1 kartą per mėnesį.
	Dumblo

kategorija
	Sunkiųjų metalų koncentracija, mg/kg

	
	Pb
	Cd
	Cr
	Cu
	Ni
	Zn
	Hg

	I
	<140
	<1,5
	<140
	<300
	<50
	<800
	<1,0

	II
	140–750
	1,5–20
	140–400
	300–1000
	50–300
	800–2500
	1,0–8,0


d) Ar buvo nustatytos sąlygos, kad neapdorotą dumblą būtų galima įpurkšti arba įterpti į nevalyto dumblo dirvožemį (6 straipsnio a dalis)?

(Taip/Ne)
e) Jeigu atsakymas į pirmiau minėtame d punkte pateiktą klausimą yra „Taip“, prašoma pateikti išsamesnę informaciją.

4. Tam tikrais atvejais pagal 7 straipsnį prašoma nurodyti laikotarpio, per kurį draudžiama naudoti dumblą pievose, kol jose ganomi gyvuliai, ir kol nepjaunamas auginamų pašarinių kultūrų derlius, trukmę.

Plotams, skirtiems daržovėms auginti bei pievoms ar žalienoms tręšti, gali būti naudojamas tik A klasės apdorotas dumblas. A klasei priskiriamas toks nuotekų dumblas, kuriame nėra helmintų kiaušinėlių ir lervų bei patogeninių enterobakterijų, fekalinių žarnyno lazdelių kol. sk/g neviršija 1000, ir anaerobinių klostridijų kol. sk/g neviršija 100000. Pievoms ir žalienoms tręšti, jei pievoje bus ganomi gyvuliai ar nuimami pašarai, apdorotas dumblas gali būti naudojamas ne vėliau kaip trys savaitės iki gyvulių ganymo ar pašarų nuėmimo pradžios. Draudžiama apdorotą dumblą naudoti pievoms ir daugiametėms žolėms tręšti ganykliniu laikotarpiu nuo gegužės 1 d. iki spalio 1 d.
Minėti reikalavimai nustatyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakyme Nr. 349 „Dėl nuotekų dumblo tvarkymo ir panaudojimo reikalavimų patvirtinimo“.

5. a) Ar buvo leista nacionaliniu lygiu taikyti sumažintas ribines vertes arba tam tikrais atvejais visas kitas priemones, jeigu dirvožemio pH vertė yra mažesnė kaip 6, kaip numatyta 8 straipsnyje?

(Taip/Ne)

b) Jeigu atsakymas į pirmiau minėtame a punkte pateiktą klausimą yra „Taip“, prašoma užpildyti toliau pateiktą lentelę.

	 
	Kadmis
	Varis
	Nikelis
	Švinas
	Cinkas
	Gyvsidabris
	Chromas

	Sumažinta ribinė vertė (mg/kg/sausosios medžiagos
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	Kitos priemonės
	 


6. a) Jeigu būtina, nurodoma, kokios analizės, išskyrus minėtąsias II B priedo 3 dalyje (pH ir sunkieji metalai) dėl dirvožemio parametrų pagal II B priedo 1 dalį buvo atliktos pagal 9 straipsnį.
Numatant dirvas pirmą kartą tręšti dumblu, be pH ir sunkiųjų metalų tyrimų nustatoma dirvožemio granuliometrinė sudėtis.
b) Nurodomas mažiausias dirvožemio analizės atlikimo dažnumas (II B priedo 2 dalis).
Jeigu sunkiųjų metalų koncentracijos dirvožemyje prieš pirmą kartą tręšiant dumblu neviršijo foninių (pateiktos lentelėje), pakartotiniai dirvožemio tyrimai atliekami prieš 4-ą tręšimą II kategorijos dumblu (neatsižvelgiant į tręšimų periodiškumą). Jeigu koncentracijos didesnės už fonines, – dirvožemio tyrimai atliekami prieš kiekvieną tręšimą II kategorijos dumblu. Pakartotiniai dirvožemio tyrimai tręšiant I kategorijos dumblu – neprivalomi.
	Dirvožemio granuliometrinė sudėtis
	Sunkiųjų metalų koncentracija, mg/kg

	
	Pb
	Cd
	Cr
	Cu
	Ni
	Zn
	Hg

	Smėliai, priesmėliai
	7
	0,09
	10
	6
	11
	19
	0,075

	Priemoliai, moliai
	8
	0,12
	15
	8
	16
	27
	0,1


Minėti reikalavimai nustatyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakyme Nr. 349 „Dėl nuotekų dumblo tvarkymo ir panaudojimo reikalavimų patvirtinimo“.
7. Pagal duomenis, pateiktus 10 straipsnyje nurodytuose dokumentuose, užpildomos toliau pateiktos lentelės, nurodant, ar kuri nors pateikta informacija yra įvertinimas. 
	
	Sausoji medžiaga (tonos/per metus)
	Plotas (pildyti neprivaloma)

	
	2025
	

	Nuotekų valymo įrenginiuose pagamintas dumblas
	*
	

	
	
	2025

	Žemės ūkio reikmėms naudojamas dumblas
	18260
	


* 2025 m. nuotekų valymo įrenginiuose pagaminto dumblo duomenys bus parengti 2025 m. IV ketvirtį.
ŽEMĖS ŪKIO REIKMĖMS NAUDOJAMAS DUMBLAS
Vidutinis kiekis (mg/kg sausosios medžiagos)
	Parametrai
	2025

	METALAI

	Kadmis
	1,3

	Varis
	129,88

	Nikelis
	19,24

	Švinas
	22,3

	Cinkas
	464,87

	Gyvsidabris
	0,43

	Chromas
	32,1

	ELEMENTAI

	Azotas (iš viso N)
	49809,62

	Fosforas (iš viso P)
	23375,17


	Plotų, kuriuose bus naudojamas dumblas, geografinė vieta arba geometrija

	Duomenų tipas 

(Konkrečiai geografinei vietai arba geometrijai apibrėžti turi būti naudojami tik vieno tipo duomenys.) 
	Vietos arba geometrijos geografinės koordinatės 

(Vieta nurodoma kaip taškas. Geometrija gali būti vientisas poligonas arba poligonas, kurio viduje yra jam nepriklausantis plotas.) 

	Žemės ūkio paskirties sklypo (*) geometrija
	

	Kadastrinio sklypo geometrija
	

	Kita geometrija, apibrėžianti žemės ūkio paskirties žemės plotą, kuriame bus naudojamas nuotekų dumblas
	

	Kokio nors taško, esančio žemės ūkio paskirties žemės plote, kuriame bus naudojamas nuotekų dumblas, geografinės koordinatės (**)
	324680, 6172548

325274, 6171034

325791, 6167242

326734, 6174920

326817, 6171147

326913, 6168109

326987, 6167120

328453, 6164212

328552, 6166759

330141, 6163464

331253, 6225773

331882, 6226235

332695, 6227003

332722, 6226019

333818, 6230796

334750, 6233491

335116, 6231785

335577, 6231505

335717, 6166627

335887, 6234222

335900, 6228655

336001, 6230259

336089, 6233922

336101, 6228902

336169, 6230138

336387, 6234941

336554, 6234100

336660, 6233678

336798, 6230154

337385, 6232616

337444, 6231997

337476, 6235656

337791, 6232719

337898, 6164449

337901, 6229875

338065, 6228805

338110, 6235386

338130, 6231880

338285, 6204200

338333, 6144680

339369, 6226651

339437, 6227771

339528, 6226204

339702, 6226494

339919, 6235843

340008, 6154398

340131, 6227309

340341, 6154165

340500, 6147500

341134, 6234519

341540, 6158215

341958, 6235307

342295, 6235477

342365, 6236454

342492, 6238037

343116, 6212920

343228, 6213501

343229, 6215145

343355, 6234459

343367, 6216445

343381, 6213592

343591, 6236996

343731, 6214664

343859, 6214669

343913, 6212023

343970, 6217829

344023, 6214523

344158, 6210125

344399, 6213070

344401, 6214888

344579, 6234644

344594, 6241705

344771, 6212927

344844, 6215358

344867, 6214806

344897, 6212521

344914, 6212367

344934, 6215008

344971, 6212935

345134, 6235201

345294, 6213109

345301, 6214597

345366, 6215598

345447, 6213342

345704, 6233433

345832, 6236351

346010, 6242004

346010, 6242031

346221, 6235319

346490, 6241690

346933, 6241755

346937, 6235433

347215, 6242086

347749, 6125661

347760, 6241149

348255, 6232773

348283, 6232745

353377, 6194477

353534, 6194380

356241, 6195180

357864, 6179543

361149, 6203450

361423, 6203492

361559, 6203308

361828, 6203271

368634, 6242575

368752, 6242776

368848, 6242892

371447, 6184269

371611, 6184706

371890, 6184461

372420, 6246909

372639, 6246959

372803, 6246752

373531, 6247022

373571, 6246496

374004, 6246330

374126, 6246843

374226, 6246389

374392, 6245955

374538, 6246567

374599, 6245869

374638, 6245094

374699, 6245824

374819, 6245500

374831, 6246225

374997, 6246377

375280, 6246532

375287, 6245128

375485, 6246007

375503, 6245508

375680, 6244490

375734, 6246169

375812, 6246616

376060, 6235592

376314, 6236234

376381, 6254861

376612, 6254992

377735, 6255118

378198, 6246683

378219, 6246866

378240, 6254881

378854, 6234278

378926, 6246241

378936, 6245854

378942, 6234374

378976, 6234453

379031, 6234486

379039, 6243794

379229, 6245973

379274, 6243647

379475, 6244201

379497, 6232811

380593, 6224423

380697, 6224406

380967, 6254695

381391, 6254429

381503, 6224517

381619, 6224652

381742, 6224057

381759, 6223836

382888, 6254954

382963, 6230572

383142, 6239885

383515, 6228067

383765, 6228135

383926, 6228165

384091, 6253235

384099, 6228054

384103, 6227726

384113, 6227495

384340, 6228300

384372, 6227897

384469, 6227863

384493, 6227955

384560, 6227855

384607, 6228216

384675, 6231161

384944, 6254410

385303, 6231352

386291, 6158657

386412, 6158402

386452, 6157259

386708, 6159324

386864, 6157738

387895, 6157358

388971, 6120558

390150, 6121298

390228, 6121519

390275, 6121774

390287, 6121707

390318, 6122049

390354, 6121634

390393, 6121256

390423, 6121477

390450, 6122014

390495, 6121707

390542, 6121372

390552, 6121866

390560, 6122015

390705, 6122007

392555, 6155427

392561, 6198081

393671, 6195174

393719, 6135070

393870, 6194081

393972, 6156475

394049, 6124714

394289, 6138232

394314, 6155651

394603, 6138293

394631, 6138814

395171, 6196165
	395174, 6185566

395179, 6122041
395269, 6159120

395409, 6153816

395880, 6195483

395928, 6193902

396015, 6125512

396071, 6125520

396092, 6125642

396249, 6152399

396735, 6196084

396817, 6152810

397210, 6125490

397248, 6125329

397338, 6198716

397513, 6198337

397562, 6194025

397849, 6195570

398147, 6194462

398561, 6198139

398955, 6196041

399009, 6121418

399053, 6121741

399054, 6121256

399091, 6121183

399161, 6120974

399267, 6121609

399536, 6123084

399569, 6120366

399601, 6194926

399606, 6120548

399638, 6120630

399670, 6120804

399684, 6121804

399815, 6123303

399835, 6123501

399958, 6121125

400214, 6121244

400246, 6126431

400260, 6121589

400358, 6121314

400408, 6126420

400440, 6121268

400541, 6122149

400548, 6122028

400597, 6121858

400605, 6121331

400606, 6121331

400711, 6121832

400742, 6120932

400745, 6121984

400765, 6122077

400799, 6120902

400830, 6121137
400843, 6120879

400885, 6121430

400936, 6120842

401041, 6121106

401043, 6120843

401117, 6120848

401227, 6121196

402380, 6127774

403769, 6189420

404793, 6122766

404844, 6122751

404895, 6122489

404979, 6122445

405073, 6122403

405097, 6122391

405172, 6121981

405232, 6121978

405288, 6121986

405382, 6121996

405411, 6123948

405468, 6121978

405484, 6121693

405662, 6121578

405687, 6121905

405735, 6123868

405765, 6121795

405816, 6124033

406449, 6123662

406478, 6123422

406538, 6127955

406768, 6123614

406774, 6123482

407200, 6123583

408007, 6124483

408100, 6124494

408283, 6124513

408447, 6124549

408559, 6124393

408603, 6124590

419903, 6066722

420177, 6066889

421631, 6068132

423536, 6065801

424294, 6066837

425831, 6068056

425867, 6068133

425999, 6082005

426189, 6066685

426723, 6208554

426771, 6067409

427003, 6065147

427127, 6065487
427150, 6062485

427239, 6065745

427370, 6065958

427675, 6207986

427693, 6208320

427742, 6073879

427786, 6208401

427988, 6073591

428030, 6207860

428195, 6073420

428433, 6081534

428852, 6208231

429110, 6204323

429129, 6200448

430553, 6208724

430838, 6198412

433224, 6107522

433478, 6214158

433633, 6146966

434352, 6107713

434783, 6111013

437014, 6221972

437476, 6221954

438666, 6224396

438831, 6108620

438992, 6224128

439057, 6223776

439458, 6223550

439702, 6064184

443944, 6063160

446238, 6128808

462412, 6093836

462974, 6093968

463996, 6093965

464163, 6093904

465550, 6094050

465742, 6093930

465777, 6098545

465825, 6097472

465841, 6232748

465932, 6098071

466101, 6097295

466358, 6093742

466463, 6232748

466464, 6047263

466544, 6097668

466551, 6097871

467016, 6021054

467044, 6097384

467226, 6097903

467315, 6021017

467588, 6097528
467588, 6098570

467642, 6098452

467747, 6021180

467867, 6186008

468135, 6021139

468630, 6185339

469263, 6118100

469675, 6190265

470066, 6111987

470150, 6110744

470479, 6231646

470515, 6097748

470648, 6110783

470759, 6232465

470992, 6183124

471444, 6109933

471619, 6192708

471919, 6100217

471949, 6098733

472130, 6190918

472317, 6192598

473391, 6121750

473422, 6139238

473700, 6190179

473708, 6190181

474093, 6191251

474145, 6192493

476369, 6134314

476618, 6202263

476859, 6235413

477465, 6185424

477771, 6203280

479642, 6042464

479724, 6042100

479946, 6041417

480015, 6042690

480081, 6042595

480306, 6155792

480356, 6041060

480376, 6041188

480402, 6041395

480428, 6046423

480441, 6046800

480480, 6041387

480494, 6041437

481080, 6153522

481285, 6152694

481480, 6153239

481733, 6130873

481882, 6174947

481950, 6130140

482673, 6153256

483673, 6205661

485197, 6055708

485777, 6203025
	486005, 5996475

487087, 6186293

487183, 6059262

488685, 5996076

489017, 6218243

489064, 6217889

489066, 6185841

489268, 5996565

489376, 5996799

489500, 5995969

489591, 5996668

489690, 5996098

489707, 5996666

489952, 6218265

490066, 5995587

491346, 6215888

491581, 6215816

492013, 6213810

492105, 6214471

492713, 5995782

492904, 5993528

492940, 5992782

493019, 5992878

493125, 5992929

493359, 5993036

493378, 6216447

493728, 5989911

493749, 6216297

493750, 5989681

493841, 5989487

494361, 6212713

495553, 6071368

495871, 5996787

495916, 6062653

496350, 5996649

496594, 5996700

496654, 5997990

496680, 5997021

496829, 5998030

497051, 5998116

497134, 5997905

497194, 5996584

497197, 5997005

497304, 5997793

497777, 5995770

497907, 6000634

498120, 6000757

498313, 5995596

498372, 5995471
498622, 5995921

498875, 5996058

498967, 5995819

499401, 6067900

499473, 6068538

499588, 6067871

499799, 6067374

499869, 6068384

499959, 6067900

499967, 6067469

499982, 6066911

500019, 6065998

500117, 6063629

500195, 6065998

500286, 6210868

500321, 6068231

500358, 6068138

500394, 6063714

500840, 6210014

501346, 6221390

501563, 6207724

501878, 6067320

502036, 6197743

502396, 6198006

503184, 6212913

504489, 6067884

507935, 6112014

507939, 6032395

508138, 6055193

508216, 6055089

508296, 6055164

509782, 6052131

510203, 6051681

510567, 6049725

511755, 6058953

511776, 6050082

512008, 6111446

512809, 6106788

513085, 6059236

515866, 6061620

516281, 6057946

516451, 6059794

516516, 6057989

519314, 6049036

519325, 6114461

519477, 6114457

519565, 6114458

519670, 6114455

521575, 6116710

521577, 6212687

523033, 6116555

524138, 6118418
524473, 6083968

526222, 6119662

526287, 6119372

526293, 6119510

526316, 6119282

526387, 6116386

526591, 6119400

526620, 6118938

526655, 6119021

526693, 6119682

526810, 6119480

526872, 6118922

526875, 6119050

526877, 6119133

526965, 6119466

530795, 6213338

531570, 6091442

531643, 6090534

531754, 6091254

532013, 6090295

532277, 6091471

532340, 6090745

532353, 6090114

532356, 6090377

532424, 6091289

532501, 6090532

532505, 6090321

532663, 6090495

532833, 6090219

532867, 6090524

533057, 6090465

533080, 6090693

534257, 6062818

534316, 6065969

534372, 6063368

534740, 6066196

534782, 6065766

534808, 6065967

534845, 6062897

535083, 6064011

536985, 6117364

540127, 6023119

540655, 6119012

542329, 6112164

547505, 6238003

548640, 6237500

549239, 6239598

549361, 6239408

550089, 6237464

556950, 6190320

558740, 6192640

561710, 6040765
595068, 6131121

599432, 6200321

599950, 6199707

604416, 6214913

604905, 6215132

605026, 6216371

605444, 6216343
605490, 6213006

605537, 6200451

605749, 6216106

606593, 6203831

607027, 6197800

607064, 6198072

607190, 6198220

608329, 6203244

608331, 6205113

608430, 6204850

609242, 6192657

609502, 6192713

609965, 6193100

610233, 6192890

613022, 6188999

613272, 6188602

613280, 6189050

613320, 6189185

613494, 6188603

613594, 6188778

617954, 6195249

618373, 6195527

618580, 6195786

638756, 6183172

639024, 6182972

639043, 6182858

639073, 6182797

639111, 6182807

639129, 6182756

639173, 6182701

639647, 6141751

641009, 6144556

641144, 6143259

641302, 6146264

641679, 6143200

641956, 6142704

641956, 6146584

642052, 6145946

642245, 6146354

642381, 6147043

642488, 6146237

642504, 6142906

642627, 6144653

642904, 6143348

643706, 6143092

643719, 6145041

644047, 6144639

644663, 6143297

645025, 6140887

645071, 6141401

653336, 6128320

655076, 6136447

655121, 6135480

	(*) Apibrėžto 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėjimo, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (OL L 347, 2013 12 20, p. 549), 67 straipsnio 4 dalies a punkte.


(**) Tręšiamo ploto centro koordinatės nurodytos pagal Lietuvos koordinačių sistemą LKS-94.
8. Nurodomas atvejų, kai pagal 11 straipsnį buvo taikomos išimtys, skaičius.

Taikomos nebuvo.
9. Nacionalinės svetainės, kuriose skelbiami konsoliduoti įrašai pagal 10 straipsnio 2 dalį.
Pateikiamos nuorodos į nacionalines svetaines, kuriose visuomenė gali laisvai susipažinti su 10 straipsnio 1 dalyje nurodytais konsoliduoto formato įrašais.

Aplinkos apsaugos agentūros interneto tinklalapis: https://aaa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/vanduo/nuoteku-tvarkymas/nuoteku-dumblo-panaudojimas-tresimui-zemes-ukyje/nuoteku-dumblo-direktyvos-igyvendinimas
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